{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":3,"n_cols":7,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,6]]}
[null,"Eszköz igénybekérő táblázat EFOP-3.6.1-16-2016-00008"]
["Sorszám","Megnevezés","Specifikáció,műszaki leírás,egyéb megjegyzés","Igényelt mennyiség (db)","Igénylő egység","Szállítási cím","Kapcsolattartó igénylő részéről( név, telefonszám,    e-mail )"]
["1.","Steril lamináris boksz","Hálózati csatlakozás: 1/PE, 230 V, AC, 50Hz\nKülső méretei: 1300 x 2200 x 795 mm\nMunkaterület méretei: 1200 x 780 x 495 mm\nSúlya: 135 kg\n-class II-es biztonási osztály;                                                                            -szívószűrő (porszűrők): G1/G3 (EU3) EN 779 szabvány szerint;\n-főszűrő és kimenőszűrő minősége (70% visszaforgatott,\n30% kivezetett szűrt levegő): H 14 HEPA\n(EN 1822 szabvány szerint), 99,999% leválasztási\nbiztonságú, nagy teljesítményű szűrő 0,3 mikron nagyságig;                                   -kiáramló/beáramló légmennyiség 400m3/h;                                                             -vizsgálótér megvilágítás>1200 lux; zajszint: <55dB (A); -hőkibocsátás ~0,15kW; teljesítményfelvétel/áram felvétel: 0,4 kW / 1,7A; -elektromos védettségi fokozat: IP20;\n-manuális ablakmozgatás\n- mikroprocesszor vezérlés digitális kijelzéssel\n- döntött, reflexiómentes üvegből készült munkatér ablak\n- vertikális légvezetés\n- állandó légsebesség mérés, valós idejű LCD kijelzéssel,\nüzemóra számláló, HEPA filter élettartam kimutatással\n-optikai és akusztikai riasztórendszer\n-2 db elektromos dugalj\n- hagyományos tisztítószereknek ellenálló külső burkolat,\ntöbb szegmenses kivehető rozsdamentes acél belső\nmunkalap\n- 2 db karfa (kéz pihentető) és 2 db elektromos csatlakozó\n-oldalanként 2 db 23 mm fali átmenet (csap nem tartozék)\n- könnyen tisztítható, hagyományos fertőtlenítő szerekkel,\nformaldehiddel\n- programozható UV lámpa automatikus kikapcsolással;                                                                                                                         ( 50109309)Advantage\n1,2m kabinhoz fix készüléktartó\nállvány, 750 mm magasú\n1,2m hosszúságú kabinhoz rögzített (fix) lamináris box\ntartó állvány. 750 mm magasságú megközelítés a box\nmunkafelületéhez.\nmunkafelület (Heraguard™ ECO Clean\nBench Floor Stands)                                                                               (51900912) gyárilag\nbeépített UV sugárzó rendszer (UV Light\nOption - Factory Installed)\nCsíragyérítésre alkalmas UV tartományban sugárzó UV\nlámpa rendszer.\n(50046015) Csaptelep\néghető gázokhoz (TAP FOR\nCOMBUSTIBLE GASES LONG)\nG3/8 golyóscsap éghető gázokhoz, bunsen égőkhöz,\nhosszú nyakkal, falon belüli installációhoz\nkompatíbilis az alábbi készülékekkel: ECO 0.9, 1.2, 1.5,\n1.8, 1.8/95",1,"SZTE JGYPK","SZTE JGYPK Boldogasszony sgt. 6.  Környezet-biológia és Környezeti Nevelési Tanszék","Radács Mariann\n62/546061; radacs@jgypk.u-szeged.hu"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}