{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Bádogozás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":34,"n_cols":4,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[33,1,33,2],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Készült:"]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:","Cégnév"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,null,"Székhely"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,null,"Kapcsolattartó"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,null,"Elérhetőség"]
["                                       "]
[]
["A munka leírása:                       "]
["Pszichiátriai Klinikán oktatási célú helyiségek kialakítása"]
[]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.1.2","statikai szakvélemény készítése nyílásszélesítéshez",1,"db",0,0,0,0]
[2,"19-010-1.11.1.4","Meglévő elektromos és gépészeti rendszerekről le- és rácsatlakozásra szakfelügyelet biztosítása.",1,"klt",0,0,0,0]
[3,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",11.5,"m³",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból",2.5,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból (nyílás kivágás kb. 100/275 cm)",3,"m2",0,0,0,0]
[2,"33-000-1.1.2.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, falazóblokkból, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból (meglévő statikai vázrajz alapján)",25,"m2",0,0,0,0]
[3,"33-063-3.2.2","Horonymarás, téglafalban,",485,"m",0,0,0,0]
[4,"33-063-21.4.1","Fészekfúrás, szerelvénydobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 50 mm mélységig",87,"db",0,0,0,0]
[5,"33-063-21.4.2","Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 80 mm mélységig",21,"db",0,0,0,0]
[6,"33-063-21.4.3","Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 80 mm mélységig",5,"db",0,0,0,0]
[7,"33-064-1.1.1","Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig",10,"m",0,0,0,0]
[8,"33-091-4.1.1-3123313","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, meglévő falazati hiányosságok pótlása, falazat pótlása",8,"m2",0,0,0,0]
[9,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó falazatban nyílásszélesítés",1.5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Csempe leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",215,"m²",0,0,0,0]
[2,"36-003-1.1.1.3.1-0415507","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 1 cm vastagságban Baumit Ratio Glatt L gipszes vakolat, Cikkszám: 951715",215,"m2",0,0,0,0]
[3,"36-090-1.2.1-0550080","Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 5% alatt Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",15,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",101,"m²",0,0,0,0]
[2,"42-001-1.8.1.1-0512056","Csempejavítás Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése, ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy  falazó, cementes mészhabarcsba fektetve, mázas kerámialapból, 10x10 cm - 15x30 cm között,",10,"m2",0,0,0,0]
[3,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben mélyalapozó",133,"m²",0,0,0,0]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0311050","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban aljzatkiegyenlítő",133,"m²",0,0,0,0]
[5,"42-042-11.1-0315001","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Graboplast Standart PUR heterogén PVC burkolat, 2,0 mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 33/43, antibakteriális tulajdonság, antisztatikusság , 2 m x 20 fm csúszásmentes antibakteriális Ipari PVC padlóburkolat, beige vagy világos szürke.",150,"m²",0,0,0,0]
[6,"42-042-11.9-0313034","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) diszperziós ragasztó,",133,"m²",0,0,0,0]
[7,"42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása PVC burkolatból vagy profilból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",190,"m",0,0,0,0]
[8,"42-090-3.1.2.4-0512058","Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 10x10 cm-es kőagyaglap",5,"m2",0,0,0,0]
[9,"42-090-3.2.2.3-0051205","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 10x10 cm-es csempepótlás",7,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":9,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-8.1.1-0993120","Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvözött horganylemezből, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK CLASSIC NATÚR felületű QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., ksz: 101-150 mm",1.1,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":10,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-001-1.1.3.1","Fa beltéri nyílászáró áthelyezése, tokostól (szerelvényezve, finom beállítással),",1,"db",0,0,0,0]
[2,"44-002-1.2.2.1","Fa kültéri nyílászárók, kétrétegű gerébtokos ablak elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), káva nélküli falba, 4,00 m kerületig (EGYEDI 100/275 cm középen felnyíló osztott, a meglévő nyílászárókkal megegyező színnel, osztásmérettel).",1,"db",0,0,0,0]
[3,"44-002-2-0184101","Fa ablakdeszka, könyöklő, elhelyezése (szereléssel, felületkezeléssel) Ablakdeszka, alapozott, 100 x 20 mm",1,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":11,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-001-2.2.2.1-0112202","Rögzített faszerkezet üvegezése üvegszorítóléc rögzítéssel, 4 mm-es síküveggel, 2,4 m² táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg",2.2,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":12,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",355,"m²",0,0,0,0]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, beltéri diszperziós glett (0-3 mm), fehér,",150,"m²",0,0,0,0]
[3,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással, cső és regisztercső felületről (80 NÁ-ig), függesztő és tartóvasakról, mosdó állványzatról",40,"m",0,0,0,0]
[4,"47-010-3.1.1-0151801","Kaparást és glettelést követően a falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen",355,"m²",0,0,0,0]
[5,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen beltéri falfesték fehér,",355,"m²",0,0,0,0]
[6,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, fehér",40,"m",0,0,0,0]
[7,"47-021-31.4.1-0130431","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, fehér",40,"m",0,0,0,0]
[8,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055",20,"m2",0,0,0,0]
[9,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055",20,"m2",0,0,0,0]
[10,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát zománc, magasfényű, fehér 100, EAN: 5995061119035",20,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":13,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-000-54","acéllemez tárolószekrény bontása",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",100,"m",0,0,0,0]
[2,"71-000-1.7.1.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, kábelárokból vagy kábelcsatornából, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",90,"m",0,0,0,0]
[3,"71-000-1.7.2.2.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",16,"m",0,0,0,0]
[4,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",90,"m",0,0,0,0]
[5,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények",3,"db",0,0,0,0]
[6,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",48,"db",0,0,0,0]
[7,"71-000-1.12","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése leválasztó kapcsolók",14,"db",0,0,0,0]
[8,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",36,"db",0,0,0,0]
[9,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése",3,"db",0,0,0,0]
[10,"71-000-1.15","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mágneskapcsolók, áram-védőkapcsolók, motorvédő-kapcsolók leszerelése",12,"db",0,0,0,0]
[11,"71-000-6.1","Vezetéknyomvonalak azonosítása",1,"tétel",0,0,0,0]
[12,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16",450,"m",0,0,0,0]
[13,"71-001-1.1.1.1.2-0110129","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-III 29",15,"m",0,0,0,0]
[14,"71-001-1.4.2-0662893","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 29-63 mm GEWISS könnyű gégecső, behúzószál nélkül 32-es, közepesen rugalmas, 320N ellenállóság, égést nem táplálja, PVC, szürke, Csz: DX10032R",20,"m",0,0,0,0]
[15,"71-001-11.1.1-0123021","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-04",87,"db",0,0,0,0]
[16,"71-001-11.1.2-0123002","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 100x100 mm, R: 1095-31",21,"db",0,0,0,0]
[17,"71-001-11.1.2-0123003","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 150x150 mm, R: 1096-31",5,"db",0,0,0,0]
[18,"71-001-50.3-0543361","Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO KSB/2 élvédő 1-2 mm-es lemezhez, Cikkszám: 6072909",4,"m",0,0,0,0]
[19,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",522,"m",0,0,0,0]
[20,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",573,"m",0,0,0,0]
[21,"71-002-1.1-0224429","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",13,"m",0,0,0,0]
[22,"71-002-1.3-0213010","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)",5,"m",0,0,0,0]
[23,"71-002-21.4-0221570","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10 mm² MT (H05VV-F) 5x10 mm²",20,"m",0,0,0,0]
[24,"71-003-2.1.2-0151078","Fővezetéki sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, vezeték keresztmetszet szerint, Pollmann 2080516 HLAK 25-5/10-S Elosztóblokk 5P sínre 3xsz,k,z 10x25mm2/ 10x16mm2",2,"db",0,0,0,0]
[25,"71-003-9-0310352","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 221-412 csatos vezetékösszekötő, 2x0,2-4mm2 hajlékony és tömör vezetékhez 32A",24,"db",0,0,0,0]
[26,"71-003-9-0310353","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 221-413 csatos vezetékösszekötő, 3x0,2-4mm2 hajlékony és tömör vezetékhez 32A",99,"db",0,0,0,0]
[27,"71-003-9-0310355","Vezetékösszekötők elhelyezése WAGO 221-415 csatos vezetékösszekötő, 5x0,2-4mm2 hajlékony és tömör vezetékhez 32A",9,"db",0,0,0,0]
[28,"71-003-10.2-0491008","Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm² LEGRAND Starfix 10mm2 érvéghüvely barna (Kat.szám:037669)",30,"db",0,0,0,0]
[29,"71-003-13.2-0630047","Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között LEGRAND Lexic fésűs sín villás 3P 19x3P (Kat.szám:404918)",1,"db",0,0,0,0]
[30,"71-005-1.1.1.1-0570001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (101), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0100121",4,"db",0,0,0,0]
[31,"71-005-1.1.1.2-0570111","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók Schneider Electric ASFORA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, fehér (102), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0200121",1,"db",0,0,0,0]
[32,"71-005-1.1.1.4-0570121","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétáramkörös (csillár) kapcsolók Schneider Electric ASFORA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, fehér (105), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0300121",1,"db",0,0,0,0]
[33,"71-005-1.1.1.5-0570141","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A alternatív (váltó) kapcsolók Schneider Electric ASFORA Váltókapcsoló, rugós bekötés, fehér (106), 10A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH0400121",2,"db",0,0,0,0]
[34,"71-005-1.11.1.1.1-0570201","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) Schneider Electric ASFORA 2P+F aljzat, csavaros bekötés, fehér, 16A, 250 V~, kompletten, kerettel, Csz.: EPH2900121",38,"db",0,0,0,0]
[35,"71-005-1.31.2-0570341","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró Schneider Electric ASFORA 2xRJ45 Cat5e UTP aljzat, fehér, kompletten, kerettel, Csz.: EPH4400121",5,"db",0,0,0,0]
[36,"71-005-2.54-0535655","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Speciális betétek elhelyezése Schneider Electric ASFORA Kábelkivezető, fehér, Csz.: EPH5500121",2,"db",0,0,0,0]
[37,"71-005-2.98.2.1-0536191","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes Schneider Electric ASFORA Kettes keret, vízszintes, fehér, Csz.: EPH5800221",5,"db",0,0,0,0]
[38,"71-005-2.98.4.1-0536231","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, négyes keret, vízszintes Schneider Electric ASFORA Négyes keret, vízszintes, fehér, Csz.: EPH5800421",1,"db",0,0,0,0]
[39,"71-005-2.98.5.1-0536241","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, ötös keret, vízszintes Schneider Electric ASFORA Ötös keret, vízszintes, fehér, Csz.: EPH5800521",4,"db",0,0,0,0]
[40,"71-007-23.2.3-0122706","Szakaszolókapcsoló, olvadóbiztosítós szakaszolókapcsoló elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, 64A felett, 3 polusú Schneider Electric Resi9 Moduláris forgócsapos kapcsoló, 3P, 80A, Csz.: R9S24380",2,"db",0,0,0,0]
[41,"71-008-9.2.1-0623502","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,10A, B karakterisztika, Csz.: R9F04110",8,"db",0,0,0,0]
[42,"71-008-9.2.1-0623503","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,16A, B karakterisztika, Csz.: R9F04116",10,"db",0,0,0,0]
[43,"71-008-9.2.1-0623527","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Resi9 kismegszakító 1P,32A, C karakterisztika, Csz.: R9F14132",6,"db",0,0,0,0]
[44,"71-008-11.1.1.2-0122642","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú Schneider Electric Resi9 áram-védőkapcsoló 4P,40A, 30 mA, A típus, Csz.: R9R01440",2,"db",0,0,0,0]
[45,"71-009-3.1.2","Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 72 egység Hager Univers FW324WT Fém mezős elosztó, 72 modul, 3 sor, 641x571x150mm, teli ajtóval, IP30, falon kívüli, Univers (Hager FW324WT) (vagy a műszaki szempontoknak és a helyszín adottságainak megfelelő más típus)",1,"db",0,0,0,0]
[46,"71-009-3.1.3","Áramköri elosztók elhelyezése falon kívüli kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, földsínnel, max. 160A-ig, IP 30 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), helyszínen összeszerelve, elosztók 96 egység Hager Univers FW424WT Fém mezős elosztó, 96 modul, 4 sor, 791x571x150mm, teli ajtóval, IP30, falon kívüli, Univers (Hager FW424WT)  (vagy a műszaki szempontoknak és a helyszín adottságainak megfelelő más típus)",1,"db",0,0,0,0]
[47,"71-009-21","Szerelési anyagok, egyéb tartozékok elhelyezése",1,"tétel",0,0,0,0]
[48,"71-010-1.6-0640374","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, nyitott, LED-es kivitelben, kiemelő kerettel V-TAC FALON KÍVÜLI LED PANEL 40W 136LM/W 1200 X 300 MM 4000K - 216625",30,"db",0,0,0,0]
[49,"71-010-2.7-0143248","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC 36W Vízálló sorolható LED armatúra 120 cm 120° 4000K IP65 - 216285 VT-1249",2,"db",0,0,0,0]
[50,"71-013-9","Műszaki dokumentáció, megvalósulási terv készítése",1,"tétel",0,0,0,0]
[51,"71-013-9-0000001","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,0,0,0]
[52,"71-013-11.1.4-0637924","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) LEGRAND Túlfeszültség-levezető T1+T2 8KA 4P (Kat.szám:412253)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":15,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.1.1-0110116","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5e U/UTP Cabling Systems Hungary Premium-Line Cat.5e U/UTP falikábel, 100MHz, PVC, szürke, 305 m",160,"m",0,0,0,0]
[2,"72-041-121.1.2.1.1-0114195","Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19\"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-26U magasság, egyrészes kivitel LEGRAND fali rackszekrény 19'' 9U mag: 494 szél: 600 mély: 450 antracit egyrészes üvegajtós készre szerelt MAX: 27 kg Linkeo (Kat.szám: 646201)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":16,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.2","Épületgépészeti csővezetékek bontása (vákum, gáz, víz)",64,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":17,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",6,"db",0,0,0,0]
[2,"82-001-17.1.1-0113255","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre,",8,"db",0,0,0,0]
[3,"82-012-61","Fűtőtestek  (új) felszerelése, festés után,",8,"db",0,0,0,0]
[4,"82-012-61.1.2","Fűtőtestek leszerelése öntöttvas radiátor, 11-20 tag között",8,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":18,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-1.1.1","Négyszög keresztmetszetű szellőzőrács leszerelése,",3,"m²",0,0,0,0]
[2,"83-001-1.2.1","Négyszög keresztmetszetű zsalus rovarhálós szellőzőrács",3,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":19,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-000-1.1","ablakklíma bontása",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":20,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-3.1.1.2","Nyílászárók, üvegfelületek védelme, védőfóliával, kézi elhelyezéssel, 0,51-1,0 m tekercsszélesség között",38,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]