{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["MIXIO KER Kft.","Kolonics Kismárton Éva","Optimal Lux Kft.","FS Bútor Kft. ","FÉMÉPSZER Kft"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"MIXIO KER Kft.","index":0,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"Kérdező: MIXIO KER Kft.","Érkezett: 2023.01.24., 8:58"]
[null,null,"Kérdés","Válasz"]
[null,null,"A salgó polcok építése és a világítási rendszer kialakítása után azokat milyen módon lehetséges az Egyetem EPH rendszerébe bekötni (és ezt EPH jegyzőkönyvvel/nyilatkozattal igazolni)?","A Salgó polcokat az EPH rendszerbe be kell kötni és a kivitelezésről Érintésvédelmi-Szabványossági jegyzőkönyvet, valamint Kivitelezői nyilatkozatot kell kiállítani."]
[null,null,"A salgó polcok falhoz rögzítésére van-e bármilyen belső egyetemi előírás? A falat megfúrni lehetséges-e?","Falat fúrni lehet, tégla fal. A falazathoz megfelelő tipli kiválasztása. "]
[null,null,"Van-e, és ha igen akkor hol érhető el az egyetemi munkavégzéssel kapcsolatosan bármilyen speciális előírás (pl. munkavédelmi szabályzat, időbeli vagy egyéb korlátozások, egyéb kapcsolódó speciális dokumentum)?","Általános munkavédelmi szabályzat. Munkatarület átadásakor a vállalkozó nyilatkozik,hogy a munkaterületen dolgozó alkalmazottai rendelkeznek érvényes oktatással,orvosi alkalmassági igazolással ill. a munkájukhoz tartozó képesítéssel. Ezen dokumentációkat (másolatot) a munkavégzés területén kell tartani! "]
[null,null,"A bejáráskor szóban elhangzott, hogy a felső polcokra nem szükséges világítótest, így összesen 21 polcra kerülne világítás. Kérjük adják meg, hogy ezeket milyen konfigurációban kellene kialakítani.","4x3 és 3x3 elrendezésben (vízszintesx függőleges). "]
[null,null,"A specifikációban 16 db lámpatest (FA VF2RM 4S 0226154809 128 W1 ND C7 P2) és csak 8 db driver (FA VF2R DRV 130 DV) kiírása szerepel, ez – mivel a működtetéshez egységenként 1-1 db szükséges – esetleg téves lehet. Kérjük, ezt szíveskedjenek megerősíteni vagy módosítani.","A minimális tápellátás biztosítása szükséges. "]
[null,null,"Szintén szóban elhangzott, hogy a PVC csövet nem szükséges a rendszerbe beszerelni. Kérjük, ezt szíveskedjenek megerősíteni.","Igen, nem kell rendszerbe szerelni, csak leszállítani."]

{"sheet":"Kolonics Kismárton Éva","index":1,"n_rows":7,"n_cols":4,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"Kérdező: Kolonics Kismárton Éva","Érkezett: 2023.01.20., 16:03"]
[null,null,"Kérdés","Válasz"]
[null,null,"Villamosterveket kérnek-e?","Nem kérünk. "]
[null,null,"Mekkora maximum. fényáram, fényspektrum szükséges?","A specifikáció szerint kérjük."]
[null,null,"A csővezetéket ugye nem kell beépíteni? Csak a csomagjában hagyni?","Igen, nem kell rendszerbe szerelni, csak leszállítani."]

{"sheet":"Optimal Lux Kft.","index":2,"n_rows":9,"n_cols":4,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"Kérdező: Optimal Lux Kft.","Érkezett: 2023.01.20., 15:24"]
[null,null,"Kérdés","Válasz"]
[null,null,"Jól értelmezzük-e, hogy az összesen 7 db komplett 4 polccal ellátott elemen belül összesen 21 db megvilágított polc kerülne kialakításra?","Igen."]
[null,null,"Szükséges-e a világítás spektrumának és fényerejének szabályozása a teljes installációban?","Igen."]
[null,null,"Ha igen, szükséges-e a polconként (21 db) külön szabályozás, vagy pl. elegendő a 7 db komplett elem egységenként (3 db polc egyben szabályozva)?","Polconként kérjük kialakítani, nem szintenként."]
[null,null,"A Polcok mérete a kiírás szerint 1000x300 mm, a bejáráskor megnézett működő kamrákban azonban a polcok mélyebbek voltak. Gyártói kínálatban 1000x400 és 1000x500-as polckialakítás is lehetséges, ezek a bemutatott szaporító tálca méretét (570x270x70 mm) is figyelembe véve több lehetőséget kínálnak használatkor. Kérdés: Ajánlatunkban melyik polcméret szerepeljen?","A polcok mérete 1000x300 mm kell, hogy legyen."]
[null,null,"A polcok színe kiírás szerint kék RAL5010, a bejáráson horganyzott kivitelű polcokat és alkatrészeket láttunk. A RAL5010 egyedi színnek számít, a horganyzott kivitel azonban járatos és felhasználónak is praktikus, kevésbé sérülékeny. Kérdés: Megfelelő-e a horganyzott kivitel az ajánlatban egységesen a polcelemekre, sarokelemekre?","Bármilyen színű, akár horganyzott kivitel is lehet."]

{"sheet":"FS Bútor Kft. ","index":3,"n_rows":10,"n_cols":4,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
[]
[null,null,"Kérdező: FS Bútor Kft. ","Érkezett: 2023.01.20., 11:13"]
[null,null,"Kérdés","Válasz"]
[null,null,"A salgó polcok esetében javasolt a kivitelezés során az EPH bekötés és érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése, azonban ezt a specifikáció nem tartalmazza, kérjük megerősíteni, hogy szükséges a bekötést elvégezni , igény esetén az ajánlati felhívásban feltüntetni.","A Salgó polcokat az EPH rendszerbe be kell kötni és a kivitelezésről Érintésvédelmi-Szabványossági jegyzőkönyvet, valamint Kivitelezői nyilatkozatot kell kiállítani.A gyengeáramú hálózatot úgy kell kialakítani,hogy a világítás vezérlése megoldható legyen (kábel,WI-FI…stb)"]
[null,null,"A polcrendszert szükséges a falhoz kirögzíteni?","Igen."]
[null,null,"A polcok elhelyezését 3-as illetve 4-es elrendezésben kérte ajánlatkérő, melyből a 3-as egység esetében nem szükséges a világítás szabályozása, a helyszíni bejáráson elhangzott szerint. A 4 tagból álló egységnél kérjük meghatározni, hogy a világítás szabályozása egyes polconként vagy polcsoronként történjen.","A teljes rendszer (polconként) esetében szükséges a világítás szabályozása."]
[null,null,"A specifikáció szerint 24 db világító egységet szükséges szállítani, a polcok mennyisége 28 db, amiből helyszíni tájékoztatás szerint a felső polcokra helyezett növényekhez nem szükséges világítás, így összesen 21 db polcot kell megvilágítani. Kérjük meghatározni, hogy a fennmaradó 3 egységet, hova szükséges elhelyezni, esetleg van e polc ahol 2 db világító egységgel történő megvilágítás szükséges.","A 3 darabot külön kérjük leszállítani."]
[null,null,"A kiírás szerint a polcok festett kivitelben készülnek, sötétkék színben. Ajánlatkérő elfogad ettől eltérő festett kivitelt, szürke színben vagy a szerkezettel megegyező kivitelű horganyzott polcok szállítását?","Bármilyen színű, akár horganyzott kivitel is lehet."]
[null,null,"A helyszíni bejáráson elhangzottak szerint a csepegtető rendszer kiépítése nem vállalkozó feladata, csak a specifikációban szereplő PVC cső helyszínre szállítása szükséges, kérjük ezt megerősíteni.","Igen, nem kell rendszerbe szerelni, csak leszállítani."]

{"sheet":"FÉMÉPSZER Kft","index":4,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,2,4,3]]}
[]
[]
[null,null,"Kérdező: FÉMÉPSZER Kft","Érkezett: 2023.01.20., 11:49"]
[null,null,"Kérdés","Válasz"]
[null,null,"A tegnapi napon történt bejáráson felmerült pár kérdés, melyeket összegeznék, jól gondolom-e:"]
[null,null,"Az eszközrendszer tervezésében villamos tervezés, tervdokumentáció áttanulmányozása, elfogadása, telepítés(rögzítése falhoz), polcok egyenpotenciálra hozása, Érintés védelmi mérés, jegyzőkönyv átadása (ezen tényezők mindegyikére szükség van, vagy ha esetleg kihagytam valamit kérem jelezze felém","A Salgó polcokat az EPH rendszerbe be kell kötni és a kivitelezésről Érintésvédelmi-Szabványossági jegyzőkönyvet, valamint Kivitelezői nyilatkozatot kell kiállítani.                                A kivitelezéshez nem szükséges villamos terv. A kivitelezőre van bízva, hogy a világítási specifikációk megfeleljenek a megrendelő kérésének. A gyengeáramú hálózatot úgy kell kialakítani,hogy a világítás vezérlése megoldható legyen (kábel,WI-FI…stb)"]
[null,null,"lámpatestek telepítése, az Önök által kívánt módon vezérlőegységgel összekötve, Powergrow szoftver átadása","A nyertes pályázat esetén kivitelezési terv szerint. "]
[null,null,"60 fm fekete PVC cső 12*2 mm beszerzése","Nem kell rendszerbe szerelni, csak leszállítani."]