{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":14,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":15,"n_cols":5,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[1,0,1,4]]}
["Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar -  Labor bútorok, berendezések specifikáció "]
["Iktatószám: 1453"]
["Anyagminőség: 1.4404 szállcsiszolt, mely minden rozsdamentes termékre, beleértve azok tartozékaira is (lábak).  A berendezések rendelkeznek gyártói nyilatkozattal, mely szerint megfelelnek a Magyar Élelmiszeripari, HACCP és Európai Uniós előírásoknak.  Garancia: Rozsdamentes bútorokra: hegesztés + rozsdásodás 10 év - kérjük az ajánlatokon ezeket a paramétereket is feltüntetni."]
["Jellemzők, rövid technológiai leírás","Méret/   mm","Mennyiség/db","Kép (illusztráció)","Szín"]
["1. Labor munkaasztal, hátsó felhajtás és alsó polc nélkül Teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,0 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek amely 0-8 cm ( a két darab munkaasztal egy darab összefüggő fedlappal rendelkezik - befoglaló méret: 2000x1800x920mm )","2000x900x920",2]
["2. Labor gurulós fiókblokk, 3db fiókkal Teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,0 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek.","390x540x750",3]
["3. Labor gránit fedlapos munkaasztal, hátsó felhajtás és alsó polc nélkül A tartó szerkezet, teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. A lábak 40x40x1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek 0-8 cm. Fedlap: Viscount fehér polírozott (A kérés a Viscount, de nem ajánlattételi feltétel, azonban mindenképpen világos színűnek kell lennie - a világos szín ajánlattételi feltétel), 2cm vastagság                                                                                                       ","1800x1000x920",1]
["4. Labor gurulós, nyíló ajtós szekrény blokk Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült fedlapok és a polc - polcok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok, alsó polcok 50 mm vastagok. Az alsó polcok felső szintje az aljzattól 100 mm. A bútorok hátul és oldalt lemezzel burkoltak. Közbenső polcok száma: 1 db","800x450x750",4]
["5. Labor munkaasztal, hátsó 5 cm felhajtással, alsó polc nélkül Teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,0 mm lemezből készült fedlapok rezgésmentesek, rozsdamentes merevítőbordákkal erősítettek. A fedlapok 50 mm vastagok. A lábak 40x40x1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek 0-8 cm","1000x600x920",3]
["6. Labor bükk mintázatú konyhai munkalapfedlapos munkaasztal, hátsó müanyag vízelzáró takaróval és alsó polc nélkül A\ntartó szerkezet, teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. vastagságú.. A lábak 40x40x1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek 0-8 cm\nA fa munkalap színe: bükk (kérés szerint bükk, ez azonban nem ajánlattételi feltétel) 3 cm vastagságú\n","2000x600x920",3]
["7. Labor bükk mintázatú konyhai munkalapfedlapos munkaasztal, hátsó müa.vízelzáró takaróval és alsó polc nélkül A\ntartó szerkezet, teljesen rozsdamentes-saváló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. vastagságú.. A lábak 40x40x1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek 0-8 cm\nA fa munkalap színe: bükk (kérés szerint bükk, ez azonban nem ajánlattételi feltétel)  3 cm vastagságú\n","1500x600x920",1]
["8. Falipolcok sima lappal,fix konzollal, Teljesen rozsdamentes kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült polclapok rezgésmentesen illeszkednek a konzolokhoz, 150 cm-ig 2, fölötte 3 konzollal, falhoz rögzítéssel. Tartozék: rögzítő elemek","900x300",6]
["9. Labor saválló három medencés mosogató egyedi szerkezeti és lábkialakítással és a helyszínre történő beépítéssel. (Helyszíni felmérést is igényel: helyszíni bejárás a webra eljárás alatt is lehetséges de nem kötelező. Ha szeretnének bejárást tenni az ajánlatadás előtt, akkor kérjük keressék az igénylő egység ügyintézőjét: Maczelkáné Minyó Judit +36 62/54-6007, mjudit@mk.u-szeged.hu.  A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés után azonban kötelező felmérést végeznie a helyszínen!) Teljesen rozsdamentes-saválló kivitel, 1.4404 rozsdamentes acélból. Az 1,2 mm lemezből készült,besüllyesztett fedlapokba mélyhúzott medencék vannak behegesztve. A fedlapok,vastagok. A lábak 40 x 40 x 1,2 zártszelvényből, állítási lehetőséggel készülnek amely 0-8 cm. A mosogatók ára a rozsdamentes kifolyót, műanyag szifont, túlfolyó csövet és a 2 db fali lengőkaros csaptelepet hosszú kifolyóval tartalmazza beszereléssel együtt. (Vízvezeték, lefolyó vezeték helyszínen történő kiépítése már megtörtént) ","1800x600x850    Medence mérete: 500x500x300",1]
["10. Gurulós forgószék, Ülés szín: fekete (a kérés alapján fekete de ez nem ajánlattételi feltétel) Váz szín: króm Ülés átmérő: 33-35 cm, magasságállítás: 44-56 cm",null,10]
["11. Pedálos hulladéktároló 20 literes, Rozsdamentes acél, pedálos, kivehető műanyag betéttel, nem szállcsiszolt",null,5]