{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Műszaki tartalom"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Műszaki tartalom","index":0,"n_rows":15,"n_cols":1,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["FibroScan 430 Mini+ diagnosztikai DEMO készülék (M, XL fejekkel, CAP funkcióval)"]
["Igényelt mennyiség: 1 db"]
["Minimum paraméterek"]
["275 x 400 x 95 (H x SZ x M, mm), 6 kg"]
["100-240 V - 50-60 Hz / 1.2 A; hálózati és akkumulátoros működés"]
["1 db. RJ 45 Ethernet csatlakozó\n3 db. USB 2.0 csatlakozó\n2 db. Vizsgálófej csatlakozó, DICOM kompatibilitás"]
["12,1 coll színes LCD érintőképernyő"]
["Vizsgálófej méret (mm) 158x52, súly 0,5 kg, kábel hossza 1,5 m, gyorscsatlakozó"]
["7 mm, 3,5 MHz (M fej) és 10 mm 2,5 MHz(XL fej)"]
["mérési mélység (mm) 25-65 (M fej) 35-75 (XL fej)"]
["máj keménységi mutató: min. 2 kPa – max.75.0 kPa, shear wave frekvencia 50 Hz, CAP min. 100 dB/m –  max. 400 dB/m"]
["nincs fogyóeszköz felhasználás"]
[]
["Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a beüzemelés és a betanítás költségeit."]
["Figyelem! A műszaki leírásban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások – a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján – a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek. A műszaki leírásban szereplő, részletes értékeknek megfelelő, illetve „azzal egyenértékű” paraméterekkel rendelkező eszközöket tartalmazó ajánlatot fogadjuk el érvényes ajánlatnak (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3)), amennyiben az eltérés nem jelent változtatást az eszközök használatában, ill. használhatóságában."]