{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["CT injektor "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CT injektor ","index":0,"n_rows":20,"n_cols":2,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,1]]}
["1. táblázat"]
[]
["Dugattyús rendszerű","Igen"]
["Érintő képernyős működtetés a vezérlőből és a kezelőpanelről","Igen"]
["230V-os hálózati csatlakozó ","Igen"]
["Akkumulátoros működési idő min. 12 óra","Igen, kérjük megadni! "]
["Automatikus és manuális fecskendő feltöltés","Igen"]
["Automatikus és manuális betegösszekötő légtelenítés","Igen"]
["Fecskendő méret min. 200 ml","Igen, kérjük megadni! "]
["Beépített kontrasztanyag hőntartó","Igen"]
["Valós-idejű nyomásgörbe kijelzése a grafikus megjelenítőn","Igen"]
["Befecskendezési sebesség beállítása: legalább 1-10ml/mp tartományon  0,1 ml/mp-s lépésekben","Igen, kérjük megadni! "]
["Protokollonként minimum 5 fázis előre programozható","Igen, kérjük megadni! "]
["Programozható késleltetés, az egyes fázisok között tetszőlegesen min 5 perc","Igen, kérjük megadni! "]
["Összes protokollok száma: minimum 100","Igen, kérjük megadni! "]
["Legalább 15 perc szünetidő állítás","Igen, kérjük megadni! "]
["Lehetőség a befecskendezés adatainak PACS-ban történő digitális tárolására","Igen"]
["A katódfeszültség (kV) változtatását követő kontrasztanyag adagolást támogató szoftver megléte","Igen"]
["Tesztinjektálás","Igen"]
["A CT munkalista (modality worklist) megjelenítése az injektor vezérlőfelületén (a vezérlőben és a kezelőpanelen is)","Igen"]