{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,8,12,8],[1,7,1,8],[29,7,29,8],[10,2,11,2],[1,1,1,2],[29,1,29,2],[11,5,12,5],[1,4,1,5],[29,4,29,5]]}
[]
[null,"Digitális asztali multiméter",null,null,"Digitális multiméter",null,null,"Digitális multiméter bluetooth interfésszel"]
[null,"Multiméter típusa","asztali multiméter",null,"Multiméter típusa","digitális multiméter",null,"Multiméter típusa","digitális multiméter"]
[null,"Fajta kijelző","TFT 4,3\" (480x272) 6,5 digit",null,"Mérés","AC áram,  AC feszültség,  DC áram,  DC feszültség,  ellenállás,  hőmérséklet,  kapacitás",null,"Interfész","Bluetooth"]
[null,"Kijelző felbontása","480x272",null,"Fajta kijelző","háttérvilágítás,  LCD (6000)",null,"Mérés","4-20mA áramhurok,  AC áram,  AC feszültség,  DC áram,  DC feszültség,  ellenállás,  frekvencia,  hőmérséklet,  kapacitás"]
[null,"Mintavételezés","300x/s",null,"Mintavételezés","5x/s",null,"Fajta kijelző","grafikus,  LCD TFT 2,2\" (320x240)"]
[null,"DC feszültség méréstartomány","100mV/1V/10V/100V/1kV",null,"DC feszültség méréstartomány","60mV/600mV/6V/60V/600V/1kV",null,"DC feszültség méréstartomány","500mV/5V/50V/500V/1kV"]
[null,"DC feszültségmérés pontosság","±(0,003% mérés + 0,0006% tartomány)",null,"DC feszültségmérés pontosság","±(0,3% + 2 digit)",null,"DC feszültségmérés pontosság","±(0,05% + 5 digit)"]
[null,"AC feszültség méréstartomány","100mV/1V/10V/100V/750V",null,"AC feszültség méréstartomány","6V/60V/600V/1kV",null,"AC feszültség méréstartomány","500mV/5V/50V/500V/1kV"]
[null,"AC feszültségmérés pontosság","±(0,07% mérés + 0,02% tartomány)",null,"AC feszültségmérés pontosság","±(0,7% + 3 digit)",null,"AC feszültségmérés pontosság","±(0,5% + 5 digit)"]
[null,"AC áram méréstartomány ","100µA/1mA/10mA/100mA/1A/3A",null,"DC áram méréstartomány","600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A",null,"DC áram méréstartomány","500µA/5000µA/50mA/500mA/10A"]
[null,"(1) közvetett mérés)",null,null,"AC áram méréstartomány ","600µA/6000µA/60mA/600mA/6A/10A",null,"AC áram méréstartomány ","500µA/5000µA/50mA/500mA/10A"]
[null,"DC áram méréstartomány","100µA/1mA/10mA/100mA/1A/3A",null,"(1) közvetett mérés)",null,null,"(1) közvetett mérés)"]
[null,"DC áram mérés pontosság","±(0,01% mérés + 0,004% tartomány)",null,"DC áram mérés pontosság","±(0,7% + 3 digit)",null,"DC áram mérés pontosság","±(0,2% + 5 digit)"]
[null,"AC áram mérés pontosság","±(0,1% mérés + 0,04% tartomány)",null,"AC áram mérés pontosság","±(1% + 3 digit)",null,"AC áram mérés pontosság","±(0,75% + 5 digit)"]
[null,"Valódi tényleges érték mérés","True RMS AC",null,"Valódi tényleges érték mérés","True RMS",null,"Valódi tényleges érték mérés","True RMS"]
[null,"Rezisztencia méréstartomány","100Ω/1kΩ/10kΩ/100kΩ/1MΩ/10MΩ/100MΩ",null,"Rezisztencia méréstartomány","600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ",null,"Rezisztencia méréstartomány","500Ω/5kΩ/50kΩ/500kΩ/5MΩ/50MΩ"]
[null,"Rezisztencia-mérés pontosság","±(0,003% mérés + 0,0005% tartomány)",null,"Rezisztencia-mérés pontosság","±(0,5% + 3 digit)",null,"Rezisztencia-mérés pontosság","±(0,2% + 5 digit)"]
[null,"Kapacitás méréstartomány","1nF/10nF/100nF/1µF/10µF/100µF",null,"Kapacitás méréstartomány","20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/10mF",null,"Kapacitás méréstartomány","5nF/50nF/500nF/5µF/50µF/500µF/10mF"]
[null,"Kapacitás mérés pontossága","±(0,4% mérés + 0,1% tartomány)",null,"Hőmérséklet méréstartomány","-40...400°C",null,"Kapacitás mérés pontossága","±(1% + 5 digit)"]
[null,"Frekvencia méréstartomány","3...300kHz",null,"Hőmérséklet mérés pontosság","±(1% + 1°C)",null,"Frekvencia méréstartomány","50...5kHz"]
[null,"Frekvencia mérés pontossága","±(0,002% mérés)",null,"Teszt","0.3mA @3V",null,"Frekvencia mérés pontossága","±(0,01% + 5 digit)"]
[null,"Teszt","5V",null,"Áramkör kontinuitás teszt","30Ω...480Ω,  akusztikus jel",null,"Hőmérséklet méréstartomány","-100...1350°C"]
[null,"Áramkör kontinuitás teszt","akusztikus jel",null,"Szennyezési fokozat",2,null,"Hőmérséklet mérés pontosság","±(1% + 3°C)"]
[null,"Méretek","261x104x303mm",null,"Tömeg elemmel","334g",null,"Súly","400g"]
[null,"Súly","3.68kg",null,"Szabvány megfelelőség","EN61010 300V CAT IV,  EN61010 600V CAT III,  EN61010 1000V CAT II",null,"Szabvány megfelelőség","EN61010 1000V CAT III"]
[null,"Mérés","AC áram,  AC feszültség,  DC áram,  DC feszültség,  ellenállás,  ellenállás (2-vezetékes),  ellenállás (4-vezetékes),  frekvencia,  hőmérséklet,  kapacitás",null,"Kapcsolódó árucikkek","5790D,  5793D,  5794D,  5795D,  5797D,  BKP60,  EX871515,  EX881602,  EX881603,  EX881605,  PKT-PTA,  PKT-PTF-10,  PKT-PTF-20,  PKT-PTF-25,  PKT-PTF-30,  PKT-PTF-40,  PKT-PTF-50,  PKT-PTF-55,  PKT-PTF-56,  PKT-PTF-60,  SE027,  SE028,  SE029,  SE030,  SE031,  SE059,  SE060,  SE061,  SE062,  SE001,  SE002,  SE003,  SE004,  SE000,  TESTO-06020393,  TESTO-06020645,  TESTO-06024592,  TESTO-06024892,  TESTO-06280020,  TESTO-06281292,  TESTO-06287533,  TP200,  TP400,  TP870,  TP873,  TP873-5M,  TP882,  TP-111,  TP-112,  TP-02,  TP-03,  TP-04,  TP-06,  TP-08,  TP-09,  TPK-59,  TPK-62,  UTT10K,  UTT12",null,"Kapcsolódó árucikkek","5790D,  5793D,  5794D,  5795D,  5797D,  BKP60,  EX871515,  EX881602,  EX881603,  EX881605,  PKT-PTA,  PKT-PTF-10,  PKT-PTF-20,  PKT-PTF-25,  PKT-PTF-30,  PKT-PTF-40,  PKT-PTF-50,  PKT-PTF-55,  PKT-PTF-56,  PKT-PTF-60,  SE027,  SE028,  SE029,  SE030,  SE031,  SE059,  SE060,  SE061,  SE062,  SE001,  SE002,  SE003,  SE004,  SE000,  TESTO-06020393,  TESTO-06020645,  TESTO-06024592,  TESTO-06024892,  TESTO-06280020,  TESTO-06281292,  TESTO-06287533,  TP200,  TP400,  TP870,  TP873,  TP873-5M,  TP882,  TP-111,  TP-112,  TP-02,  TP-03,  TP-04,  TP-06,  TP-08,  TP-09,  TPK-59,  TPK-62,  UTT10K,  UTT12"]
[null,"Interfész","USB",null,"Méretei (SZ x M x H)","80x161x50mm",null,"Méretei (SZ x M x H)","80x175x50mm"]
[null,"A csatlakozó fajtája","EU",{"$nulls":4},"Software","included"]
[null,"Mennyiség: 1 db",null,null,"Mennyiség: 4 db",null,null,"Mennyiség: 6 db"]