{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,2],[18,0,18,2],[3,0,3,2],[24,0,24,2]]}
["Beszerezni kívánt informatikai eszközök"]
[]
["Eszköz megnevezése","Műszaki specifikáció","Darabszám"]
["1. ajánlat"]
["N4244100","IX73P1F Inverz mikroszkóp váz ráeső- és átmenőfényű vizsgálatokhoz, 1 optikai bővítő réteg (1-deck) kombatibilis egység fogadására. Manuális koaxiális durva és finomfókusz, fókuszálási tartomány 9.5 mm, finom fókusz 100um/fordulat, osztás 100/1um. Háromállású fényútvonal-választóval (100% okulár vagy 100% bal kamera port vagy 50-50% bal kamera port és okulár). Kompatibilis IX3-ILL átmérőfényű állvánnyal, IX3-RFA, IX3-RFAL, IX3-RFALFE fluoreszcens kondenzorokkal, U-LH100, U-LH100L lámpaházakkal, IX3-D6RES, IX3-D6REA objektívrevolverekkel, IX3-SVR, BX3-SSU, IX2-SP, IX2-GS, GX-SVR, GX-SFR tárgyasztalokkal. Tartalmaz egy imbusz kulcsot és egy kábelt ",1]
["N4244700","IX3-D6RES Manuális, kódolható hatpozíciós objektívrevolver UIS2 objektívek számára IX71 mikroszkóp vázhoz. Foglalattal DIC csúszka (U-DICT/DICTS/DICTHR/DICTHC) számára. A kódolt funkció U-NPCBL100 kábelt és U-CB5S vezérlő egységet is igényel.",1]
[35425,"UYCP Hálózati kábel",2]
["N1510400","U-BI90-1-2 Binokuláris (Siedentopf) tubus, 45° döntésű az IX vázon, az interpupillaris távolság állítható 50-76 mm-ig, dioptria állíthatósági tartomány: +-5",1]
["N4257600","WHN10X-1-7 Széleslátóterű okulár, FN22",2]
["N4244200","IX3-ILL Átmenőfényű állvány IX83P2ZF, IX83P1ZF, IX73P2F, IX73P1F és IX53P1F mikroszkóp vázakhoz. Hátradönthető 30°-ban. A kondenzor fókuszálása az állvány elülső oldaláról vezérelhető. A kondenzor magassága mechanikusan határolható a gyors és pontos visszaállításhoz, a mozgástartomány 88 mm. Kibillenthető szűrőtartó 4 db 45 mm átmérőjű szűrő számára.",1]
["N4265600","45FR Frosted szűrő, 45mm átmérő, IX3-ILL-hez ",1]
[37821,"45-ND6 ND6 szűrő (6% áteresztés, 45mm átm.)",1]
[37822,"45-ND25 ND25 szűrő (25% áteresztés, 45mm átm.)",1]
[35767,"IX2-LWUCD Univerzális nagy munkatávolságú kondenzor világoslátóterű, fáziskontraszt és DIC vizsgálatokhoz. NA 0.55, WD 27 mm. Ötpozíciós tárcsa optikai elemek számára (3db 30mm átm. és 2db 38mm átm.), apertura rekesz.",1]
["N4244300","IX3-SVR-Tárgyasztal (114mm x 75mm vagy 50mm x 50mm) (X x Y) 156 x 190mm. Terhelhetőség: 1000g, fém tárgyasztal betéttel (160mm x 240mm) ",1]
["N1133300 ","COVER-20 Porvédő IX83/73//53-hoz",1]
["N1215800","PLN10x Plan Achromat UIS2 10x objektív, NA=0.25, Munkatávolság=10.5mm, cc=013GACVL18",1]
["N2709100","UAPON20XW340 Univerzális apochromat vízimmerziós 20x objektív magas UV áteresztéssel. NA 0.70, WD 0.35mm, legnagyobb látómező 1.10mm (FN 22). Fedőlemez-korrekció (cc) 0.17mm, rugós frontlencse. Az objektív alkalmas ráeső- és átmenőfényű, valamint fluoreszcens vizsgálatokra.",1]
["2. ajánlat"]
["PE-100-WHT","pE-100 LED-es fehérfényű megvilágító egység TTL vezérlési lehetőséggel",1]
["E0438874","FVL-POC-2 Power controller, 7 positions",2]
["N5713200","CS-DI-V2 cellSens Dimension Version ver. 2.1 - Bővíthető képalkotó- és mérőszoftver élettudományi mikroszkópos alkalmazásokhoz. A funkciók tekintetében ld. Funkció-összehasonlító táblázat. Olympus cellSens telepítő DVD külön rendelhető. Térítésmentes szoftverfrissítés a következő verzióra. A számítógépre vonatkozó minimum követelményeket kérjük előre egyeztetni. ",1]
[null,"CS-S-CCD-V1 High-End Camera Solution for the expansion of cellSens Dimension for the support for selected high-end scientific cameras. Enables the use for of the following cameras: Hamamatsu ORCA Flash4.0v3 and ImageEM X2, Andor iXon3 897, Qumaging Rolera Thunder, Photometrics Evolve Delta.",1]
["N5714800","CS-S-RT-V2 Ratio/FRET Solution for the expansion of cellSens Dimension. Performs Ratio analysis and display during a two-channel time-lapse acquisition. Creates and saves a real-time Ratio image (normal or IMD) and real-time graphs of selected ROIs ratio values. ROIs can be moved or added in real-time during the experiment. Performers FRET analysis on ",1]
["Szerviz szolgáltatás"]
[null,"Olympus IX73 mikroszkóp karbantartása, tisztítása (karbantartási szerződéssel 1 évre, évente 2 alkalom szerviz látogatás)",2]