{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Specifikáció_egyéb Fogyóanyag"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Specifikáció_egyéb Fogyóanyag","index":0,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,6],[10,0,10,6],[1,0,1,1],[0,2,0,3],[2,0,2,6],[4,0,4,6],[6,0,6,6]]}
["Termék neve","Termékjellemzők, leírás, minőség","Kiszerelés, csomagolás",null,"Igényelt mennyiség","Nettó egységár","Nettó összesen ár"]
[null,null,"Mennyisége (pl. 1, 5, 20, 25, 500 stb...)","Mértékegysége (pl. kg, g, l, ml, db, ug  stb…)"]
["1. részajánlati kör"]
["Pipetta készlet\n\nTípus: Finnpipette F2 GLP Kit 2\nGyártó: Thermo Scientific\nKatalógus szám: LHD4700880","Tartalma:\n-\tFinnpipetta F2, 0,2-2 ul\n-\tFinnpipetta F2, 2-20 ul\n-\tFinnpipetta F2, 20-200 ul\n-\tFinnpipetta F2, 100-1000 ul\n-\tPipetta állvány\n-\tMintahegyek: 10, 12 x 96; 200, 2 x 96; 1000, 1 x 96\nLeírás:\n    A precizitást és a megbízhatóságot növelő AVG technológiával. Nagy Ergovisio Kijelző.\n    Nagyon könnyű és egyenletes pipettázást tesz lehetővé\n    Teljesen autoklávozható\n    5 év garancia",1,"csomag",1]
["2. részajánlati kör"]
["Ultramély hűtő\nGyártó: Nordic Lab\nKatalógus szám:NOR-N123002"," űrtartalom: 253 liter\n-\tNettó űrtartalom: 221 liter\n-\tAnyag: rozsdamentes acél külső\n-\tKülső méretek (SZÉ x MA x MÉ): 600 x 2055 (kerekekkel) x 690 (fogantyúval és kondenzátorral együtt) mm\n-\tBelső méretek (SZÉ x MA x MÉ): 435 x 1420 x 370 mm\n-\tSzigetelés: PUR, 80 mm\n-\tHőmérséklet tartomány: -60 °C -  -86 °C \n-\tHőmérséklet szenzor: 1/PT 1000 \n-\tKompresszor: Secop DUAL \n-\tHűtőközeg: HCFC mentes, Nature-R \n-\tZajszint: 64 dB \n-\tFogyasztás: 24/óra 12,8 kWh, 4.672 kWh / év \n-\tRiasztó: hang és fényjelzés (magas/alacsony hőmérséklet esetén)\n-\tKerekek: 4 db, fékezhető\n-\tBelső ajtó: 2 db\n-\tZár: van\n-\tUSB: van\n-\tAdatrögzítés: 35000 bevitel\n-\tAjtónyitás: automatikus vákuumkioldó\n-\tSzerviznyílás: 12 mm átmérő\n-\tTávoli riasztási lehetőség\n-\tMagyarországi szerviz biztosítása",1,"db",1]
["3. részajánlati kör"]
["Hűthető asztali centrifuga, 24 minta helyes\nGyártó: VWR\nKatalógus szám: 521-1647P","17000g max fordulat szám\nClick Seal rotor fedő\nKönnyen kezelhető\nSzeparált lepörgető funkció\nHőmérséklet tartomány: -9 - +40 Celsius-fok\nMax speed: 13300\nTimer: 1-99 min\nNoise: ˂ 50dB\nSzxMxM: 292*440*300",1,"db",1]
["4. részajánlati kör"]
["Kombinált hűtőszekrény","Indesit LI6 SI1W alulfagyasztós kombinált hűtőszekrény\nNo frost hűtőt nem tudunk elfogadni\nA+ energiaosztály\nHűtő térfogat: 196l\nFagyasztó térfogat: 75l\nGarancia: 2 év",1,"db",1]
["5. részajánlati kör"]
["FVL-2400N Combi Spin\nGyártó: Biosan\nKatalógus szám: BS-010202-AAA","•\t Mini-centrifuga és vortex egyben\n•\t Forgási sebesség: 3500 rpm\n•\t Maximális RCF: 700 x g\n•\t Folyamatos és impulzusos működés\n•\t Leállás nyitott fedél esetén\n• \tKészülék mérete (szélXmélyXmag): 190x235x125 mm\n• \tSúly: 1.7 kg\n• \tFogyasztás: 25 W",1,"db",2]
["MR-1 Mini Rocker Shaker\nGyártó: Biosan\nKatalógus szám: BS-010152-AAG","•\t Keverési frekvencia tartomány: 1-30 oscil/perc\n•\t digitális idő beállítás: 1 perc – 24 óra / folyamatos\n•\t Fix billenés szög: 7°\n•\t Maximális folyamatos működés: 168 óra\n•\t Kijelző: LED\n•\t Maximális terhelhetőség: 1 kg\n•\t Csúszásmentes szilikon platform felület\n• \tSúly: 2.1 kg\n•\t Munkafelület: 215x215 mm\n•\t A készülék mérete (szélXmélyXmag): 220x205x120 mm",1,"db",1]
["UVC/T-M-AR PCR boksz\nGyártó Biosan\nKatalógus szám: BS-040104-A06","•\t A fülke falainak anyaga: hátul: rozsdamentes acél, elől és oldalt: üveg (EUROGLASS)\n•\t Munkafelület anyaga: rozsdamentes acél\n•\t Asztalra helyezhető\n•\t Nyitott UV-lámpa: 1 x 25W beépített germicid lámpa UV-C, TUV 25W 1SL/25\n•\t UV sugárzás szintje: 18 mW /cm2 / sec\n•\t Sugárzás típusa: UV (λ = 253.7 nm), ózonmentes \n•\t A direkt UV fényszórásnak idő beálltása (digitálisan): 1 perc – 24 óra / folytonos (1 percenkénti növelhetőség) \n• \tNappali lámpa (munkafelület megvilágításhoz): 1 x TLD-15W \n•\t Munkafelület mérete: 645 x 490 mm\n•\t Nyitható ablak felület: 645 x 190 mm\n•\t UV-lámpa automatikus kikapcsolása nyitott ablak esetén\n•\t 1 db beépített aljzat max. 1000 W és 1 db kábel bevezetés\n• \tKészülék mérete (szélXmélyXmagX): 700 x 580 x 555 mm\n•\t Készülék súlya (nett/brutt): 28.8/39 kg\n•\t Fogyasztás: 67 W",1,"db",2]
[{"$nulls":5},"Nettó összesen:"]