{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Munka1","Mód.Műszaki leírás_Tramua 2017."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Mód.Műszaki leírás_Tramua 2017.","index":1,"n_rows":135,"n_cols":11,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[120,0,120,2],[123,0,123,2],[126,0,126,2],[106,0,106,2],[107,0,107,2],[111,0,111,2],[112,0,112,2],[116,0,116,2],[99,0,99,2],[100,0,100,2],[103,0,103,2],[104,0,104,2],[119,0,119,2],[88,0,88,2],[90,0,90,2],[91,0,91,2],[96,0,96,2],[97,0,97,2],[58,0,58,2],[59,0,59,2],[61,0,61,2],[62,0,62,2],[47,0,47,2],[48,0,48,2],[50,0,50,2],[51,0,51,2],[53,0,53,2],[36,0,36,2],[38,0,38,2],[39,0,39,2],[44,0,44,2],[45,0,45,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[26,0,26,2],[13,0,13,2],[16,0,16,2],[19,0,19,2],[131,0,131,2],[132,0,132,2],[67,0,68,0],[67,2,68,2],[67,1,68,1],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[72,0,72,2],[73,0,73,2],[75,0,75,2],[76,0,76,2],[80,0,80,2],[83,0,83,2],[81,0,81,2],[84,0,84,2],[87,0,87,2],[63,2,64,2],[65,2,66,2],[63,1,64,1],[63,0,64,0],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[27,0,27,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[35,0,35,2],[0,0,0,10],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[63,5,64,5],[65,3,66,3],[65,4,66,4],[65,5,66,5],[3,0,3,2],[67,5,68,5],[63,3,64,3],[63,4,64,4],[2,0,2,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2]]}
["Traumatológiai implantátumok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére\n8/Ny/2017/SZTE"]
["Rész száma","Megnevezés","2. számú Módosított Specifikáció","Kért mennyiség (db)","Sorozatimp-lantátum kihelyezését kéri ajánlatkérő (Igen/Nem)","Beültető készlet kihelyezését kéri ajánlatkérő (Igen/Nem)","Nettó egységár (Ft)","Nettó összár (Ft)","ÁFA (%)","Bruttó összár (Ft)","Cikkszám, kódszám, céges megjelölés"]
["1. rész"]
["Csípőtáji  törések augmentálható  implantátumai"]
["1.1","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek és csavarjaik 3-nál több tomportáji fragmentumból álló törésekhez. Pertrochanter, intertrochanter, magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális, esetleg patológiás trochanter törésekhez.Osteoporotikus csonthoz.\n","Az implantátum titánötvözetből készüljön, legyen elérhető rövid ( 170, 200 mm), normál (240 mm) és hosszú (300-420 mm, 20 mm-s ugrásokkal) változata is. Átmérője rövid és normál méretben 9-12 mm steril csomagolásban. Hosszú változatban 9,10, 12 mm, jobb és baloldaliságot megkülönböztetve, steril csomagolásban. Legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. Proximálisan pengével legyen reteszelhető, mely gátolja a rotációt. A penge legyen perforált, hogy augmentációt lehessen alkalmazni súlyosan oszteoporotikus betegeknél. A penge hossza legyen 75 mm-130 mm között elérhető 5 mm-s ugrásokkal, steril csomagolásban. A penge és a szeg szöge 125, 130 fok legyen, 240 mm-s hossznál legyen elérhető 135 fokos változat is. Legyen elérhető hozzá zárósapka 0-5-10-15 mm nagyságban. Disztális reteszelés lehessen dinamikus vagy statikus, 4,9 mm-s reteszcsavarral, rövid és normál szegek esetén röntgen áteresztő célzó berendezéssel. A reteszcsavarok 26-68 mm-ig 2 mm-s, 72-80 mm-ig 4 mm-s 85-100 mm-ig 5 mm-s ugrásokkal álljanak rendelkezésre.  Az ajánlattevő biztosítson implantátum beültető, és kivevő készletet. Szükség esetén legyen elérhető az augmentáláshoz csontcement és beültető eszközei.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.",100,"igen","igen"]
["1.2","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek és csavarjaik 3-nál több tomportáji fragmentumból álló törésekhez. Pertrochanter, intertrochanter,  magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális, esetleg patológiás trochanter törésekhez, malunionokhoz, nonunionokhoz..Osteoporotikus csonthoz.\n","Az implantátum titánötvözetből készüljön, legyen elérhető rövid ( 170, 200 mm), normál (235 mm) és hosszú (260-480 mm, 20 mm-s ugrásokkal) változata is. Átmérője 9-12 mm. Normál és hosszú változatban jobb és baloldaliságot megkülönböztetve, steril csomagolásban. Legyen alkalmas kanülált technikával történő bevezetésre. Proximálisan pengével  vagy csavarral legyen reteszelhető, mely gátolja a rotációt. A penge és a csavar legyen perforált, hogy augmentációt lehessen alkalmazni súlyosan oszteoporotikus betegeknél. A penge hossza legyen 70 mm-130 mm között elérhető 5 mm-s ugrásokkal, steril csomagolásban. A csavar hossza legyen  70 mm-130 mm között elérhető 5 mm-s ugrásokkal, steril csomagolásban. A penge/csavar és a szeg szöge 125, 130 135 fokos változatban is legyen elérhető. Legyen elérhető hozzá zárósapka 0-5-10-15 mm nagyságban. Disztális reteszelés lehessen dinamikus vagy statikus, 5,0 mm-s reteszcsavarral, rövid és normál szegek esetén röntgen áteresztő célzó berendezéssel. A reteszcsavarok 26-80 mm-ig 2 mm-s, 85-100 mm-ig 5 mm-s ugrásokkal álljanak rendelkezésre.  Az ajánlattevő biztosítson implantátum beültető, és kivevő készletet.Szükség esetén legyen elérhető az augmentáláshoz csontcement és beültető eszközei.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható",20,"igen","igen"]
["2.rész"]
["Csípőtáji törések iplantátumai"]
["2.1","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek .Pertrochanter, intertrochanter, magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális.Rövidebb varus femurhoz.\n","Az implantátum alkalmazkodjon a femur anatómiájához, azáltal, hogy a combnyakcsavar szöge széles választékot biztosít, valamint a szeg görbülete és hosszúsága, minél több méretben áll rendelkezésre.\nA rendszer tartalmazzon röntgen áteresztő célzót az implantátum pozicionálásához. Álljon rendelkezésre röntgen áteresztő célzó a combnyakcsavar pozicionálásához. \nIgény esetén álljon rendelkezésre röntgen áteresztő célzó a fragmentum töréshez, valamint a hosszú szeg reteszeléséhez szintén röntgen áteresztő disztális célzó álljon rendelkezésre. A hosszú szeg méretválasztéka: 320-340-360-380-400 mm legyen.\nAz implantátum célzója hajlított legyen a szeg proximális részénél, ezáltal is biztosítva minimal invazivitást.\nNormától eltérő anatómiájú betegek részére állon rendelkezésre 120 fokos szeg a hozzátartozó célzóval.\nIgény esetén álljon rendelkezésre navigációs készülék, valamint a műtétek elvégzéséhez szükséges navigációs műszerkészlet és trauma szoftver, amellyel a megajánlott implantátum beültethető.\nA rendszer biztosítsa a minél kisebb implantátum átmérőjével is a minimal invazivitást. A rövid szeg egy combnyak csavarral rögzüljön a proximális és egy reteszelő csavarral a disztális részen.\nA disztális reteszelő csavarral lehessen statikusan és dinamikusan rögzíteni.\nA szeg alapanyaga titán, de igény esetén álljon rendelkezésre magas nitrogéntartalmú implantátumacél szeg.\n",120,"igen","igen"]
["3.rész "]
["Combnyaktörések implantátumai"]
["3.1","Garden I.- Garden II. típusú combnyaktörött betegek rekonstrukciós lehetőségei kanülált csavaros osteosynthesissel","A kanülált csavar álljon rendelkezésre a következő átmérőkben: 4,0 mm, 5,0 mm, 6,5 mm, \n8,0 mm. \n- Követelmény, hogy minden átmérőnél a csavar álljon rendelkezésre végig menetes és félig menetes változatban is.\n-A kanülált csavar alapanyaga titán legyen.\n-A műszerkészletnél minden átmérőnél a kanülált fúró álljon rendelkezésre.\n\n",80,"igen","igen"]
["4. rész"]
["4. rész Alsó végtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: combcsont"]
["4.1","Nyilt vagy zárt tomporközeli és/vagy combcsontdiaphysis törés primer ellátása különféle lehetőséggel bíró felfúrásos vagy felfúrás nélküli  szeggel","Az implantátum titán ötvözetből készüljön. A szegek kanülált módszerrel legyenek bevezethetőek, legyenek alkalmasak felfúrás nélküli és felfúrásos technikával történő bevezetésre is. Proximálisan legyen lehetőség normál, dinamikus és ú.n. recon reteszelésre is. Legyen kanaülált zárókupak elérhető hozzá  0- 5-10-15-20 mm-s méretekben. Disztális reteszelésnél legyen többirányú reteszelési lehetőség. A szeg legyen elérhető jobbos és balos változatban is,9-16 mm-s átmérőben, 300-480 mm-s hosszban, 20 mm-s ugrásokkal. A reteszcsavarok 5 és 6 mms átmérőben legyenek elérhetőek, 26-80 mm-ig 2 mm-s 85-100 mm-ig 5 mm-s ugrásokkal.  Legyen  hozzá elérhető 6,5 mm-s csípőcsavar 60-130 mm-ig 5 mm-s ugrásokkal. Legyen lehetőség a dinamikus vagy statikus reteszelés választására. Szükség esetén legyen szögstabillá tehető. Proximális részhez legyen célzó. Ajánlattevő biztosítson implantátum beültető, és kivevő készletet.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.\n",25,"igen","igen"]
["4.2","A combcsont szártöréseinek és térd közeli töréseinek endomedulláris stabilizációja","Az implantátum titánötvözetből készüljön. A szegek kanülált módszerrel legyenek bevezethetőek, legyenek alkalmasak felfúrás nélküli és felfúrásos technikával történő bevezetésre is. Retrográd és antegrád módon is legyen bevezethető. Legyen reteszelhető reteszcsavarral, vagy akár pengével is. Legyen zárócsavarja, mellyel a reteszelések blokkolhatóak. Legyen több síkból, minimálisan 4 ponton reteszelhető. A szeg átmérője 9-15 mm, hossza 160-280 mm legyen rövid egyenes változatban, 300-480 mm hosszú anatómiailag hajlított változatban. A behelyezéstől távolabbi  végén legyen lehetőség dinamikus reteszelésre is. Álljon rendelkezésre a reteszeléshez szükséges penge 45-100 m méretben 5 mm-s ugrásokkal., illetve az 5mm-s reteszcsavar teljes méretválasztékban (26-100 mm). Szükség esetén legyen szögstabillá tehető. Legyen elérhető a szeg és a penge zárását (a penge antirotácóját) biztosító titán csavar, mely.kannülált, 0 mm-s kiterjedéssel a szegen kívül. Az ajánlattevő biztosítson beültető, kivevő és implantátum készletet. Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.                                             ",5,"nem","nem "]
["5. rész "]
["5. rész Alsóvégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik (szögstabil reteszelési lehetőséggel) : sípcsont "]
["5.1","Nyílt vagy zárt  izületközeli tibiatörés endomedullaris stabilizációja endomedulláris szeggel","Az implantátum legyen titánötvözetből. A szegek kanülált módszerrel legyenek bevezethetőek, legyenek alkalmasak felfúrás nélküli és felfúrásos technikával történő bevezetésre is. Mindkét végén akár 3 irányból legyen reteszelhető, a proximális részhez legyen célzóberendezés. Átmérője 8-13 mm, hossza 255-465 mm között legyen 15 mm-s ugrásokkal. A reteszcsavarok 4 és 5 mm-sek legyenek,  a 4 mm-s 18-80 mm-ig 2 mm-s ugrásokkal, az 5 mm-s 26-80 mm-ig 2 mm-s 85-100 mm-ig 5 mm-s ugrásokkal. A legproximálisabb részbe legyen lehetőség dupla menetemelkedésű spongisa csavar használatára, e csavartipus legyen elérhető 30-90 mm méretben 5 mm-s ugrásokkal. Legyen lehetőség dinamikus, statikus, és akár szögstabil reteszelésre is.( ASLS csavar behelyezése.) Legyen hozzá zárócsavar, 0-5-10-15 mm-s változatban, mely blokkolja a legproximálisabb reteszcsavart. Ajánlattevő biztosítson implantátum beültető, kivevő  készletet.",20,"igen","igen"]
["6.rész"]
["6.rész Alsóvégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik"]
["6.1"," Tibiatörés endomedullaris stabilizációja endomedulláris szeggel","Az implantátumok 7 féle (8-14 mm) átmérőben, 255-420 mm hosszméretben 15 mm-es méretlépcsőkkel álljanak rendelkezésre, acél  változatban. Kanülált legyen  a rendszer.A szeg legyen dinamizálható.\nA szeg kiképzése legyen alkalmas izületközeli törések ellátására azáltal, hogy a legdistalisabb furat a szeg végétől legfeljebb 5 mm-re van. \nA szeg proximálisan 3 csavarral 3 síkban, distalisan 4 csavarral legalább 3 síkban legyen reteszelhető. A célzást segítse a gombnyomással forgatható proximális célzókar, mely segítségével szerelésmentesen célozhatóak a proximális reteszelő furatok.\nLegyen elérhető többféle méretű zárócsavar a szeg lezárásához.\nA szegek distalis kialakítása és a műszerkészlet tegye lehetővé a műtőszemélyzet röntgensugár-terhelésének csökkentését a szegbe helyezhető kézi célzó használatával. Egy műszerkészlettel operálható legyen minden szegátmérő, és a lágyrészvédők, fúróperselyek műtét közbeni kicsúszás ellen biztosítva legyenek.\n",5,"igen","igen"]
["7.rész"]
["7. rész Felsővégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: felkar"]
["7.1","A felkarcsont proximális, három, ill. négy rész töréseire kifejlesztett velőűrszeg, különösen osteoporotikus törésekhez.","A  steril velőűrszeg álljon rendelkezésre egyenes kanülált  változatban , Titán (fém érzékenyeknek) alapanyagból, 8.0 és 9.5 mm –es átmérővel 160 mm-es hosszúságban, jobbos balos kivitelben. Legyen elérhető a hosszú változata is 7,0 és 8,5 mm-s átmérővel, jobbos-balos kivitelben, 180-315 mm hosszban (15 mm-s ugrásokkal).\nA velőűrszeg kanülált részében legyen olyan polyetilén betét amely a Multiloc csavarok szögstabil reteszelését segítik elő.\n A velőűrszeg proximális végén legyen lehetőség négy irányból 4.5mm-es Multiloc csavarok behelyezésére, amelybe szükség esetén behelyezhető 3.5mm-es szögstabil  reteszcsavarok segítségével legyen megoldható a proximal humerusz 2-3-4 rész törései.ASLS lehetőség.\nMultiloc csavarok legyenek elérhetőek 4.5mm-es átmérővel és 20-60mm-ig hosszúságban, proximális végének kiképzése legyen „tölcsér” alakú melybe fúróvezető segítségével legyen behelyezhető 3.5mm-es átmérővel és 26-60mm hosszúságig szögstabil reteszcsavar.\nA szögstabil reteszcsavarok azonos erővel történő behelyezése 1.5Nm nyomatékszabályzó segítségével történjen. \nA velőűrszeg proximális végébe legyen behelyezhető 4 mm átmérőjű 18-70 mm hosszúságig olyan reteszcsavar, amely a medialis calcar régió fixálását segíti.\nA velőűrszeg disztális reteszelése két irányból legyen megoldható, 4 mm-es átmérőjű és 18-70mm hosszúságú reteszcsavarral.\nA velőűrszeg proximális végébe végzáró kupak legyen behelyezhető, mely 0-5-10-15mm hosszúságig legyen elérhető.\nA Velőűrszeg behelyezéséhez szükséges műszertálca álljon rendelkezésre, mely tartalmazza mind a velőűr megnyitásához, mind a velőűrszeg behelyezéséhez, mind a reteszcsavarok (proximális,distalis csavarok) célzó feltéten keresztüli pontos behelyezéséhez, mind a zárókupakok behelyezéséhez, mind a velőűrszeg eltávolításához szükséges instrumentáriumot.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.\n",25,"igen","igen"]
["7.2","Reteszelhető felkar szegek . A humerus stabil és instabil, a proximalis, illetve distalis harmadában bekövetkezett szártörések, patológiai eredetű törések, pseudoarthoris ellátására alkalmas szeg","A Humerus rögzítésére szolgáló titán ötvözetből készült szeg, mely antegrád és retrográd módon is behelyezhető, felfúrás nélkül. Proximálisan legyen reteszelhető reteszcsavarral, vagy spirálpengével, disztálisan statikusan és dinamikusan. A proximális csavarok vagy penge behelyezéséhez legyen elérhető röntgen átersztő célzókar. Egy speciális kompressziós eszközzel legyen lehetőség intraoperative kompresszióra a tört darabok közötti diastasis csökkentésére 8mm-ig. A spirálpenge laterális részén legyenek kialakítva lyukak, így lehetőséget adva a rotátor köpeny refixálására. Legyen hozzá zárócsavar a legproximálisabb reteszmegoldás blokkolására, 0-5-10-15 mm méretekben. A szeg átmérője  7 és 9 mm, de legyen elérhető 11mm-s változatban is, 150 mm, 190-320 mm mérettartományban (10 mm-s ugrásokkal) A hozzá tartozó 4 mm-s reteszcsavar 18-60 mm mérettartományban  2 mm-s ugrásokkal legyen elérhető. A spirálpenge  legyen elérhető 34-54 mm mérettartományban, szintén 2 mm-s ugrásokkal.  Szükség esetén a rendszer legyen szögstabillá tehető.",30,"igen","igen"]
["8.rész"]
["8.rész Felsővégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: felkar"]
["8.1","A felkarcsont proximálisrész töréseire kifejlesztett velőűrszeg","A  velőűrszeg anyaga: titánium, alumínium és vanádium ötvözet TTi6Al4V /. Anyagát tekintve szövetbarát. \nAz implantátum  legfontosabb tulajdonságai: Anatómiai jobbos és balos kivitelben elérhető,proximálisan peek anyaggal van megerősítve a csavarrögzűlés elősegítésére\nA reteszcsavar lazulás ellen bíztosítva legyen, rögzöljün a csavar a szeghez, a reteszcsavarok messzemenően követik az anatómiai viszonyokat .Antegrád és retrográd technikával is beültethető legyen.Az implantátum anyaga és a speciális proximalis csavarok valamint a jól kidolgozott és kiváló minőségű műszerkészlet lehetővé teszi a műtéti idő csökkentését, az esetleges komplikációk / pl.: stressz tűrés, csavarlazulás, becsúszás, stb. / kiküszöbölését, illetve a rehabilitációs idő csökkentését.\nA röntgen áteresztő célzó és bevezető kar lehetővé teszi a műtét alatti kontrollt. A velőűrszeg standard és hosszú változatban áll rendelkezésre. A Műszertálca tartalmazzon röntgen áteresztő célzókart.A műtéttechnikához tartozó csavarhúzóba a csavarok (3,5, 4,5, záró is) menetesen rögzüljenek, leejtés elleni védelem miatt.\nMéretválasztéka:\nSzeg:            ph:150 mm hosszban 8mm-es átmérőben és 200mm-280mm-ig 7 mm-es átmérőve  anatómiai jobbos és balos kivitelben érhető el. h:  180mm-300mm-ig 7mm és 8mm-es átmérőben\nZárócsavar:    álljon rendelkezésre mimimum 8 méretben 0-35mm--ig\nRetesz csavarok:   3,5 mm-es 18mm-60mm-ig , 4,5 mm-es 22mm-60mm-ig\n",25,"igen","igen"]
["9.rész"]
["9 . rész Medence törések rögzítésére használt eszközök"]
["9.1","Medence törések lemezes osteosynthesise ","A kombifuratos,acél szögstabil ill. önkompressziós lemezek a bevágások mentén a tér minden irányában könnyen modellálható un. rekonstrukciósak legyenek, alacsony profilúak, lekerekített végűek, hogy minimalizálják a lágyrész irritációt. Méretek: egyenes önkompressziós lemezek: 3-20 furat, hajlított (íves) rekonstrukciós: 6-16 furat, Symphisis lemez 4-6 furatos, szögstabil egyenes lemezek: 3-20 furat, igény esetén legyen elérhető J alakú balos jobbos változatú, kompressziós és szögstabil változat is 10-16 lyukas változatban is. Az acéllemezek rögzítéséhez  3,5 mm-s önvágó corticális,ill. szögstabil, stardrive reteszcsavarok teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre.  A műszerkészlet tartalmazzon e speciális területhez szükséges redukciós és feltáró eszközöket,3 D-s hajlító fogót, melyet az ajánlattevő biztosítson. ",25,"igen","igen"]
["10.rész"]
["10.rész Iliosacralis törések minimal invazív rögzítése"]
["10.1","Iliosacralis törések törések csavaros osteosynthesise ","Az implantátum legyen titánötvözetből. 10 mm átmérőjű kanülált csavar, ( Kirschner drót 3,2 mm) .A csavar hossza  65 mm-125 mm között 5 mm-es emelkedéssel legyen elérhető.A menethossz 16-32-48-64 mm legyen, a menetemelkedés 2,75 mm.A csavarhoz alátét is álljon rendelketésre.",15,"igen","igen"]
["11.rész"]
["11. rész Bordatörések rögzítésére használt eszközök"]
["11.1","Ablakos és sorozat bordatörések implantátumai","Szögstabil záródású borda fixációs rendszer. Melyben mind lemezek, mind velőűrszegek találhatóak,oldalspecifikusan. A titánból készült formázott lemezek 15-18 lyukúak, színkódoltak, az egyenes lemez 8 lyukú, a velőűrszegek 3, 4, 5 mm szélesek legyenek. A rendszer tartalmazzon 2,9 mm-s szögstabil csavarokat 6-14 mm hosszban, 2,9 mm-s nem szögstabil csavarokat 10, 12 mm hosszban.. Az ajálattevő biztosítson a beültetéshez szükséges műszer és implantátum készletet.",15,"igen","igen"]
["12.rész"]
["12. rész Izületközeli csuklótörések lemezes osteosynthesise"]
["12.1","Radius distális – csuklóizületi - végének törései 2,4 mm-s szögstabil rendszerrel\n   2 oszlopos törésekhez\n","Szögstabil, jobbos-balos, 8 vagy 9 lyuk a fejben és 3-4-5 kombi lyukakkal a száron, 2,4mm-es speciálisan anatómiailag kiképzett támasztólemezek teljes méret szortimenttel, titán változatban áll rendelkezésre, melyek az orsócsont voláris felszínére idomulnak és az ulnáris a centrális és a radiális oszlopok tökéletes stabilitására felelnek meg illetve optimális megoldást jelentenek a darabos törések és a romzónák stabilizálására . \nA rögzített szögállású konstrukció megtámasztja az ízületi felszínt és biztos rögzítést nyújt az osteoporotikus csontban is. A rendszer részei a dorsalis lemezek is  \nA szögstabil fixációjához stardrive önvágó 2.4/2.7mm-es cortikális és önvágó 2.4mm-es szögstabil reteszcsavar, vagy ezek variációja megfelelő méretválasztékkal áll rendelkezésre. \nA lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés distális célzó segítségével megoldható.  \nA lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése menetes véggel bíró célzóval megoldható, a csavarbehelyezés nyomatékváltó segítségével történik. - ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést.\n\n",20,"igen","igen"]
["12.2","Radius distális – csuklóizületi - végének törései  fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezelést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszerrel, 2 oszlopos osteoporotikus, \"die punch\" törésekhez.","A lemezek legyenek titán, anatómiailag 3 dimenzióban formázott voláris lemezek, distalis részen 6 vagy 7, a száron 2, 3 vagy 4 lyukkal, balos-jobbos kivitelben. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely a radius distális vég szögstabil rögzítését tegye  lehetővé. A lemez rögzítésére poliaxiális kiképzésű 2,4 mm-es szögstabil csavarok, 2,4 mm-es szögstabil csavarok és igény esetén 2,4 mm-es hagyományos kortikális csavarok legyenek teljes szortimentben elérhetők. A poliaxiális csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A beültető készlet tartalmazonz egy univerzális fúróvezetőt, amely lehetővé teszi a variábilis és a fix szögletű csavarok előfúrását, segít a pontos célzásban és a csavarszár-szög meghatározásában. A beültető készlet tartalmazzon a szögstabil csavarok becsavarásához egy 0,8 Nm-es nyomatékszabályzó csavarhúzót is, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítja az egyenletes szögstabil csavar behelyezést.",30,"igen","igen"]
["12.3","Radius distális  végének elmozdulásos extra- és intraarticularis törései, korektív oszteotómiák kezelése 2,4 mm-s szögstabil rendszerrel, speciális lemezekkel, az ízületi véghez nagyon közeli törésekhez.\n  \n","A darabos izület közeli törések szintéziséhez való alakos titán, előmodellált, különböző formájú szögstabil lemezek dorzális és voláris alkalmazáshoz. A lemezek fej részében formától függően 2-5 menetes lyuk, a száron 3-5 kombilyuk. Extrém esetekre legyen elérhető ennél hosszabb szárú változat is.  A lemezek  legyenek oldalspecifikusak. Rögzítő csavarok 2,4 mm átmérőjűek legyenek. \nA csavarok között legyen corticalis és szögstabil típus. A műszerkészlet tartalmazzon 0,8 Nm mértékű nyomatékszabályozót, az estleges fémkivételek megkönnyítése érdekében\nAz ajánlattevő biztosítson műszer és implantátumkészletet. \n",40,"igen","igen"]
["12.4","Radius distális – csuklóizületi - végének törései 3,5 mm-s szögstabil rendszerrel, osteotomiákhoz"," Az szögstabil lemezek legyenek T-Plate 3.5, right-angled és -T-Plate 3.5, oblique-angled formájúak,  acél, 3,5 mm-es anatómiailag kiképzett ferde T lemezek  jobbos és balos kivitelben, a fejben 3 szögstabil, a száron 3-4-5 kombilyukkal. \nA lemez szárának fixációjához legyen elérhető stardrive, acél, önmetsző 3,5 mm-es cortikális és stardrive, acél önmetsző 3,5 mm-es szögstabil reteszcsavar, teljes mérettartományban. A lemez fejébe és szárába a szögstabil csavar behelyezése menetes véggel bíró célzóval hajtható végre. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. \nA beültető készlet tartalmazzon menetes fúróvezetőt, amely segíti a pontos célzást és a csavarszár-szög meghatározását, valamint egy 1,5 Nm nyomatékváltó csavarhúzót is, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását, illetve megkönnyíti az esetleges fémeltávolítást.\n",10,"nem","nem"]
["13.rész"]
["13.rész  Izületközeli csuklótörések lemezes osteosynthesise "]
["13.1","Volaris szögstabil támasztó lemez - Styloid processus rögzítésére is alkalmas implantátummal - csukló törésének kezelésére","2 mm vastag, anatómiailag előhajlított jobbos, balos lemezek, titán alapanyagból. A lemez 2 féle alakja miatt legyen alkalmas az egyszerűbb esetek és a Styloid processus rögzítésére is.\nA lemez fejen két sorban összesen 5- 7-9 furat, a száron 3- 5 furat legyen. Speciális esetekre álljon rendelkezésre legalább 8 furatos lemez is.\nA lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Legyen könnyítés a szár-fej találkozásnál a lemez stabilitásának és a szövetek kímélésének érdekében.\nA lemezen számos lehetőség legyen K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. 2,7 mm-es corticalis és poliaxiális szögstabil titán csavarokkal legyen rögzíthető, 8-34 mm hosszban melyek méretugrása 1 mm. A csavarok behajtása nyomatékcsavarhúzóval történjen. A csavarok vége legyen önvágó, de tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket.\nA műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is ,ehhez célzót tartalmazzon.  A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",20,"igen","igen"]
["14. rész"]
["14. részKönyök izület töréseinek lemezer osteosynthesise"]
["14.1","Felkar könyökizület közeli végénél lévő intraartikuláris és supracondyler törések oszetoszintézise szögstabil lemezekkel, illetve az ulna proximális részének intraartikuláris töréseinek kezelése szögstabil lemezekkel\n","A darabos izület közeli törések szintéziséhez való oldalspecifikus külön a külső és külön a belső oldalra előmodellált, titán szögstabil lemezek, 3-5-7-9-14 lyukas változatban, a felkar könyökizületi vég anatomiájának megfelelő kialakítással. Szükség esetén a belső lemezekből legyen elérhető az úgynevezett füles változat is. A lemezek disztális végén 2,4-es fejű 2,7 mm átmérőjű szögstabil csavarok behelyezésére alkalmas lyukak legyenek, a száron 3,5 mm-s szögstabil vagy corticális csavarok behelyezésére alkalmas kombilyukak. A 2,7 mm-s titán, stardrive szögstabil csavarok, a 3,5 mm-s titán, corticalis és titán stardrive szögstabil csavarok teljes méretszortimenttel álljanak rendelkezésre. A beültető készlet tartalmazzon ezeknek megfelelő 0,8Nm és 1,5 Nm nyomatékszabályzót. Szükség esetén legyen elérhető a rendszerhez tartozó speciális célzó, mely a lemezek pozicionálását, a csavarok behelyezését és a műtét biztonságosabb, gyorsabb elvégzését teszi lehetővé.\nA rendszer része legyen az ulna törése, vagy oszteotómiája esetére a 3,5 mm-s titán olecranon lemez, mely szintén oldal specifikus, 2-4-6-8-10-12 lyukas változatban legyen elérhető, valamint a 3,5 mm-s egyenes titán szögstabil lemezek 4-12 lyukas változatban, a 3,5 mm-s, titán karmos szögstabil lemez 3 lyukas változatban és a 3,5 mm-s titán, szögstabil metafízis lemez 6-18 lyukas méretekben.",30,"igen","igen"]
["15. rész "]
["15.  rész Könyök izület töréseinek lemezer osteosynthesise"]
["15.1","A humerus distalis vég osteoporoticus törésének kezelésére szolgáló szögletstabil lemezek poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, (+-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal)","Distal Humerus lemezek 5 féle kialakításban (mely magába foglalja az olecranon törés ellátására alkalmas lemezt is), 3 mm vastagságban, titán alapanyagból. Az anatómiailag előhajlított lemezek az egyenes mediális kivételével oldalspecifikusak, jobbos-balos kivitelben. A száron legalább 3-11 furattal és 7H fölött a modellálhatóságot elősegítő hajlításkönnyítő hornyokkal rendelkezzen.\nA lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tesznek lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkeznek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. Minimal invazívan legyenek beültethetőek.\nLegyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 2,7 és 3,5 mm-es Torx kulcsnyílású poliaxiális szögstabil és 3,5mm-es corticalis csavarok. A csavarok vége legyen önvágó, de tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket. A csavarok behajtása nyomatékcsavarhozóval történjen.\nA műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",5,"igen","igen"]
["16.rész"]
["16. rész  ","Humerus proximálisrészének és a clavicula törések lemezes osteosynthesise"]
["16.1","Humerus proximális – vállízületi – végének törései","Felkar vállizületi véghez kiképzett alakos fix-szögletű lemez titánból álljon rendelkezésre. A fej részben legyen 9 szögstabil csavar elhelyezhető,előre meghatározott szögben (konvergáló és divergáló), speciális célzó segítségével. E lyukak mellett legyenek benne lyukak a tűződrótok és az ínvarratok számára. A száron 3, vagy 5 kombilyuk legyen a csavarok részére. Igény esetén hosszabb szárral is legyen elérhető a lemez.  A lemezhez legyenek elérhetőek a 3,5 mm-s, titán corticális és stardeive, szögstabil csavarok teljes mérettartományban. . A megfelelő stabilitás és a későbbi fémkivétel szempontjából szükség van egy 1,5 Nm-es nyomatékszabályozóra. Az ajánlattevő biztosítson műszer és implantatum konszignációs készletet.",25,"igen","igen"]
["16.2","AC ízületi sérülés, illetve a clavicula distalis harmadának törésrögzítése szögstabil lemezekkel","Az anatómiailag formázott titán, oldalspecifikus szögstabil LCP Clavicular Hook Plate 3.5 lemez lekerekített végei óvják az acromioclaviculáris ízületet és a rotátor köpenyt a további sérülésektől. A szár rész szögstabil lyukai biztosítsanak stabil rögzítést a clavicula szárán, akár osteoporotikus csontban is. A hook/kampó rész 3 különböző méretben 12-15-18 mm eséssel legyen elérhető, a szár pedig a 12mm-esnél 4-5, a 15 és 18 mm-esnél 4-5-6-7 lyukas változatban. A clavaicula distális harmadi töréseihez szintén oldalspecifikus, a distális részen kiszélesedő, ott 2,7 mm-s szögstabil csavarokat befogadó részzel rendelkező lemez álljon rendelkezésre,  a száron 3-8 lyukkal. A clavicula középső harmadi műtéteihez anterior superior módon behelyezhető, oldalspecifikus titán szögstabil lemezek, 6-7-8 lyukú változatban álljanak rendelkezésre. A rögzítéshez titán, önmetsző 2,7 mm-s szögstabil, 3,5 mm-es titán, önmetsző cortikális és titán, stardrive, önmetsző 3,5 mm-es szögstabil reteszcsavarok álljanak rendelkezésre teljes mérettartományban. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.A beültető készlet tartalmazzon 1,5 Nm-es nyomatékváltót, a szögstabil csavarok túlhúzásának elkerülése végett, és a fémeltávolítás megkönnyítésére",15,"igen","igen"]
["16.3","2, 3, 4 rész törések kezelése endoprotézissel","A rendszer legyen moduláris, különböző átmérőjű és hosszú szárakból, és különböző méretű fejekből álljon, melyek kombinációját a beteg anatómiája alapján az operatőr határoz meg intraoperatíve. Álljon rendelkezésre a teljes méretskála mind a szárakból, minde a fejekből. A szár distális része legyen hosszában rovátkolt a cementes kapcsolat elősegítése céljából, proximális részén legyenek lyukak a lágyrészek, csontdarabok refixácóját lehetővé téve. A proximális rész legyen skálázott a megfelelő mélység meghatározásához. A fej glenoid felőli része legyen polírozott, tökéletesen sima. A beültető készlet tartalmazzon próbaimplantátumokat mind a szár, mind a fej tekintetében, a legoptimálisabb pótlás megtalálásához. Az ajánlat tartalmazzon antibiotikumos csontcementet is 20 és 40 g-s csomagolásban.",15,"igen","igen"]
["17. rész "]
["17.rész Humerus proximálisrész törésének lemezes osteosynthesise"]
["17.1","Humerus proximális – vállízületi – végének törései +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal","4 mm vastag, anatómiailag előhajlított lemezek, titán alapanyagból, melynek a fejrésze elvékonyodik. \nA száron legalább 3-12 furat található, de extra esetekben elérhető legalább 16 furatos változat is. a fejben 9 furat van. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető.\nLegyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 3,5 mm-es Torx kulcsnyílású poliaxiális szögstabil és 3,5mm-es corticalis csavarok. Elvárt a csavarok 2mm-es lépésközzel történő hosszméretnövekedése.  A csavarok behajtása nyomaték csavarhúzóval történjen.  A csavarok vége legyen önvágó, de tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket.\nA műszerkészlet tegye lehetővé a lemez normál szögstabil használatát is, ilyenkor a fejrészre felhelyezhető legyen az optimális csavarirányt meghatározó célzófeltét. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",10,"igen","igen"]
["18.rész"]
["18. rész Femur törések, akár periprotetikus is lemezes osteosynthesise"]
[" 18.1","Combcsont térdizület-közeli végéhez szögstabil lemezek\n","Az anatómiailag formázott szögstabil titán lemezek legyenek minimál invazív technikával is használhatóak. A lemezprofil kiképzésénél fogva minimalizálja a lágyrészek irritációját. A rögzített szögállás támassza meg az ízületi felszínt, biztos stabilizálást nyújtva az osteoporotikus csontban is. Legyen elérhető különböző hosszúságokban (5-7-9-11-13 lyuk a száron), jobbos és balos kivitelben.A szögstabil lemez fixációjához titán, önmetsző cortikális 4.5 mm-es csavarok; 5.0 mm-es stardrive, önmetsző, titán, szögstabil reteszcsavarok, 5.0 mm-es titán, önmetsző, periprotetikus csavarok álljanak rendelkezésre teljes mérettartományban. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. A beültető készlet legyen alkalmas a minimál invazivitásra, a fedett technika megvalósítására. A behelyező készlet tartalmazzon röntgenáteresztő célzót a nagyobb vérveszteség, illetve a szövődmények elkerülése miatt, és 4.0 Nm-es nyomatékváltót a csavarok túlhúzásának elkerülése végett, illetve az esetleges fémeltávolítás biztonsága érdekében. Az ajánlat tartalmazzon a periprotetikus törések esetén használható titán rátét lemezt, 4 és 8 lyukas változatban, illetve a hozzájuk tartozó összekötő csavart.",25,"igen","igen"]
[]
["18.2","Combcsont szár törések szögstabil lemezes kezelése","Az anatómiailag formázott szögstabil titán széles lemez kövesse a femur görbületét, hogy minimál invazív technikával is használható legyen. A lemezprofil kiképzésénél fogva minimalizálja a lágyrészek irritációját. A rögzített szögállás biztos stabilizálást nyújtson az osteoporotikus csontban is. Különböző hosszúságokban legyen elérhető  (12-20 lyukas). A szögstabil keskeny egyenes lemez végei legyenek lekerekítettek, hogy alkalmas legyen a minimál invazv technikára, és minimalizálja a lágyrészek irritációját. 6-16 lyukas hosszakban álljon rendelkezésre, de igény esetén legyen elérhető a 2-5, és a 17-24 lyukas változat is.A szögstabil lemez fixációjához, titán, önmetsző cortikális 4.5 mm-es csavarok; 5.0 mm-es stardrive, önmetsző, titán, szögstabil reteszcsavarok, 5.0 mm-es titán, önmetsző, periprotetikus csavarok álljanak rendelkezésre teljes méretszortimentben. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. A beültető készlet legyen alkalmas a minimál invazivitásra, a fedett technika megvalósítására. A behelyező készlet tartalmazzon menetes végű célzót a megfelelő irányú csavarbehelyezéshez, 4.0 Nm-es nyomatékváltót a csavarok túlhúzásának elkerülése végett, illetve az esetleges fémeltávolítás biztonsága érdekében.\n\n",10,"igen","igen"]
[]
["18.3","Periprotetikus combcsont törések ellátására kifejlesztett lemezek, kábelrendszerrel","Az anatómiailag formázott szögstabil acél lemez legyen tekintettel a minimál invazív technikára. A lemezprofil kiképzésénél fogva minimalizálja a lágyrészek irritációját. A lemez proximális vége anatómiailag formázott legyen, lehetővé téve a nagy tomporra való felhelyezést horgok segítségével. A proximalis lemezfurat engedje 7.3 mm-es kannülált szögstabil, vagy kannülált kónikus csavar behelyezését 95 fokos szögállásban. A proximalis második csavar 5.0 mm-es szögstabil, stardrive fejű, kúpos menet csavar-lemez menetkapcsolatot alkosson a rendszerrel 110 fokos szöget bezárva a lemezzel, ezáltal biztosítva a stabil tartást és terhelést követő fix rögzülést. A rögzített szögállás támassza meg a nagy tomport, biztos stabilizálást nyújtva az osteoporotikus csontban is. A lemez szára 4.5mm-es kortikális, valamint 5.0mm-es szögstabil csavarok behelyezését tegye lehetővé. A stabilitás fokozása érdekében, igény esetén álljon rendelkezésre 4 vagy 8 lyukú acél rátétlemez, és a hozzátartozó összekötő csavar. .A lemez anyaga acél, 2-4-6-8-10-12-14-16-18 furatú legyen. A lemez csonthoz való rögzítésére igény esetén álljon rendelkezésre acél alapanyagú 7.3 mm-s kannülált reteszcsavar, 5.0 mm-s kannülált reteszcsavar, 5.0 mm-s reteszcsavar, 4,5 mm-s kortikális csavar teljes méretszortimentben. A rendszerhez tartoznak a cerclage/kábel rögzítésére szolgáló speciális szemes csavarok, valamint a kábel 1.0 és 1,7 mm-s átmérővel, és roppantó(záró) gyűrűvel. A beültető eszköz a rendszer részét képezi,  a minimál invazivitás érdekében különböző irányú kábelbújtatókkal, temporer szorítóval, illetve nyomatékmértéket jelző feszítővel, roppantóval, és drótvágóval.",5,"nem","nem"]
[]
["19. rész "]
["19.rész Distalis Femur törések ellátása"]
["19.1","Combcsont térdizület-közeli végéhez szögstabil lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé +/- 15° szögtartományon belül.\n","A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé +/- 15° szögtartományon belül.\nA fej és szárrészen is karbon célzó biztosítsa a pontos célzást.\nA lemezekhez 5,1-es anodizált titán, torx kulcsnyílású szögstabil és corticális csavar tartozzon. Poliaxiális szögstabil csavar:L 20-50/2mm 50-90/5mm corticalis csavar: 20-50/2mm 50-90/5mm. Igény esetén a gyártó tudjon biztosítani 6,5-es (L 25 – 80ig) Torx kulcsnyílású spongiosa csavart is.\n",5,"igen","igen"]
["20.rész"]
["20.rész Femur diaphisis töréseinek lemezes Osteosynthesise,kötöző szalag ráhelyezés lehetőségével"]
["20.1","Periprotetikus combcsont törések ellátására kifejlesztett lemezek, szalagrendszerrel ( osteoporosis)","A lemez poliaxiális rögzítést tegyen lehetővé  +/- 15° szögtartományon belül. A lemez 5.1 anodizált titán , szögstabil,és cortikális torx fejű csavarokkal legyen elérhető, 6-16 furatszámmal.Legyn elérhető széles lemez, illetve extra hosszú változat esetén ívelt változat is. A lemezre helyezhető legyen rátét lemez, és titán kötöző szalag.Ezáltal a rendszer alkalmas periprotetikus törések ellátására .A szalaghoz tartozzon szalagvezető szem, tüske, és szorító csavar.legyen elérhetőa minimal invazív beültetéshez carbon célzókar.",5,"igen","igen"]
["21.rész"]
["21. rész Tibia proximális töréseinek lemezes osteosynthesise"]
["21.1"," Osteotómiák utáni rögzítés\n","Tibia térdizületi vég mediális és laterális megtámasztására szolgáló formázott szögstabil lemezek, melyeket különösen osteotómiák után alkalmaznak. Legyen különösen erős, hogy a túlsúlyos betegekre is alkalmazható legyen. A beültető készlet tartalmazzon célzóblokkot a megfelelő irányú csavarbehelyezéshez, és 4,0 Nm-s nyomatékszabályozót a megfelelő stabilitás, és a későbbi eltávolítás érdekében. Az ajánlattevő biztosítson műszer és implantátum konszignációs készletet. Szükség esetén legyen elérhető a femorális laterális lemez is.",15,"igen","igen"]
["21.2","A tibia proximális törések minimál invazív stabilizációja anatómiailag formázott szögstabil tibia lemezzel\n","Az anatómiailag formázott szögstabil titán lemez legyen alkalmas a minimál invazív technikára. A lemezprofil kiképzésénél fogva minimalizálja a lágyrészek irritációját. A rögzített szögállás támassza meg az ízületi felszínt, biztos stabilizálást nyújtva az osteoporotikus csontban is. A lemezek a szár részen különböző hosszúságúak (5-7-9-11-13 lyukas), jobbos és balos kivitelben legyenek elérhetőek.A szögstabil lemez fixációjához 4.5 mm-es titán, önmetsző, cortikális; 5.0 mm-es stardrive, titán, önmetsző, szögstabil reteszcsavarok, valamint 5.0 mm-es titán, önmetsző, periprotetikus csavarok teljes méret szortimentje álljon rendelkezésre. A beültető készlet szintén legyen alkalmas a minimál invazivitásra, a fedett technika megvalósítására. A behelyező készlet tartalmazzon röntgenáteresztő célzót a nagyobb vérveszteség illetve a szövődmények elkerülése miatt és 4.0 Nm-es nyomatékváltót a csavarok túlhúzásának elkerülése végett, illetve az esetleges fémeltávolítás biztonsága érdekében.",35,"igen","igen"]
["21.3","A tibia proximális törések stabilizációja szögstabil lemezzel, anatómiailag formázott proximal tibia lemez","Az anatómiailag formázott proximál tibia lemez legyen titán alapanyagú, szögstabil furattal a fej-, kombi furattal a szár részen. E támasztólemez jelentsen optimális megoldást a darabos törések és a romzónák stabilizálásában. A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibia condylus mediális és laterális megtámasztását. Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját. A szárrészen található kombilyukak számától függően elérhető 4-6-8-10-12-14 lyukú változat, jobbos és balos kivitelben. A lemez fixációjához titán, önmetsző 4.5 mm-es cortikális és stardrive, titán, önmetsző 5.0 mm-es szögstabil reteszcsavarok álljanak rendelkezésre teljes mérettartományban.. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között. A lemez fej részébe a szögstabil csavar behelyezése és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezése menetes véggel bíró célzóval legyen megoldható. A beültető készlet tartalmazzon 4.0 Nm-es nyomatékváltót, mely megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását, illetve megkönnyíti az esetleges fémeltávolítást.",10,"igen","igen"]
["22. rész "]
["22.rész   Tibia proximális töréseinek lemezes osteosynthesise"]
["22.1","Tibia proximális töréseinek lemezes OS-e  poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőség,      (+-15 fokos)","4 mm vastag, anatómiailag előhajlított lemezek, titán alapanyagból, melynek a fejrésze elvékonyodik. \nA száron legalább 3-12 furat található. A fejben legalább 5 furat van. A lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető.\nLegyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 5,1 mm-es Torx kulcsnyílású poliaxiális szögstabil és 5,1mm-es corticalis csavarok. Elvárt a csavarok 2mm-es lépésközzel történő hosszméret növekedése.  A csavarok behajtása nyomaték csavarhúzóval történjen.  A csavarok vége legyen önvágó, de tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket.\nA műszerkészlet tegye lehetővé a lemez normál szögstabil használatát is, ilyenkor a fejrészre felhelyezhető legyen az optimális csavarirányt meghatározó célzófeltét.. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",10,"igen","igen"]
["23.rész"]
["23. rész Distal tibia törések lemezes osteosynthesise, és ugróizületi elmerevítés szeggel"]
["23.1","Tibia distális (bokaízületi) töréseinek stabilizálása anatómiailag formázott tibia distalis hajlított lemez","Az anatómiailag formázott, hajlított, oldalspecifikus, szögstabil füles lemez legyen alkalmas a mediális distal tibia stabil megtámasztására. Legyen elérhető igény szerint mind acél, mind titán változatban is. A distalisan bevezethető rögzített szögállás támassza meg az ízületi felszínt, biztos stabilizálást nyújtva az osteoporotikus csontban is. Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálva a lágyrészek irritációját. A lemez a  szárán 4-6-8-10 furattal elérhető jobbos és balos kivitelben.A lemez fixációjához stardrive, önmetsző 3.5 mm-es cortikális és stardrive, önmetsző 3.5 mm-es  szögstabil reteszcsavarok legyenek elérhetőek teljes méretválasztékkal, mind titán, mind acél változatban is. Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabil csavar feje és a lemez szögsatbil lyuka között.A beültető készlet tartalmazzon menetes fúróvezetőt, amely segíti a pontos célzást és a csavarszár-szög meghatározását, valamint egy 1.5 Nm nyomatékváltó csavarhúzót is, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását, illetve megkönnyíti az esetleges fémeltávolítást. Igény esetén álljon rendelkezésre fül nélküli változatban is, teljes méretszortimentben, titán és acél változatban. A törés mintájától függően legyen elérhető az anterolaterális változat is, oldalspecifikusan, teljes mérettartományban, acél és titán változatban is.A fibula érintettsége esetére álljon rendelkezésre 3,5 mm-s szögstabil harmadcső lemez, 4-12 lyukas, acél és titán változatban is, illetve a 3,5 mm-s szögstabil rekonstrukciós lemez 6-12 lyukas, acél és titán változatban is.",30,"igen","igen"]
["23.2","Ugróizületi elmerevítés"," Az implantátum titán ötvözetből készüljön, 12 fokos laterális hajlással a biztonságos behelyezés érdekénben. Legyen kannülált, jobbos és balos kivitelben, 10, 12 és 13 mm átmérővel, 150, 180 és 240 mm hosszban. Proximálisan legyen lehetőség statikus és disztális reteszelésre is. Distálisan legyen lehetőség oszteoporotikus csontban a csavaros reteszelés mellett/helyett pengével történő reteszelésre. Szükség esetén legyen lehetőség a talusba is csavart tenni. Reteszeléshez álljon rendelkezésre 5.0 mm-s és 6.0 mm-s reteszcsavar teljes méretválasztékban (26-100mm hosszban), illetve a penge 45-100 mm hosszban. A teljes stabiltás eléréséhez álljon rendelkezésre zárósapka a csavaros és  a pengés rögzítéshez is. A beültetőkészlet tartalmazza a speciális célzót, melynek segítségéval az összes reteszelés lehetőség behelyezhető.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.",10,"nem","nem"]
["24.rész"]
["24.rész Distal tibia törések lemezes Osteosynthesise"]
["24.1","Distal tibia törések lemezes Osteosynthesise poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, (+-15 fokos)","4 mm vastag, anatómiailag előhajlított jobbos, balos lemezek, titán alapanyagból. Könnyített kivitel.\nA száron legalább 3-14 furat, a fejben 8+1 furat van, melyben a +1 furat egy speciális hajlítható fülön helyezkedik el, és a belboka rögzítésére alkalmazható, és bizonyos esetekben letörhető.\nA lemez poliaxiális szögstabil rögzítést tesz lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkezik. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkezik. A lemez tegye lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemez kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértse a lágyrészeket. Minimal invazívan legyen beültethető.\nLegyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok 3,5 mm-es Torx kulcsnyílású poliaxiális szögstabil és 3,5mm-es corticalis csavarok. A csavarok behajtása nyomatékcsavarhozóval történjen A csavarok vége legyen önvágó, de tompított, hogy ne sértse a lágyrészeket.A műszerkészlet a bevezetést elősegítő röntgensugáráteresztő célzókart tartalmaz. A célzón keresztül célozható fejrész az optimalizált anatómiai irányú csavarozáshoz, valamint levehető a célzó-fejrész a fej poliaxiális célzásához. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",5,"igen","igen"]
["25.rész"]
["25. rész kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes osteosynthesise"]
["25.1","Kéztőcsontok, metacarpusok töréseinek ellátására szolgáló lemezek","Legyen nagy méretskálával rendelkező moduláris kézsebészeti rendszer, anatómiailag formázott és adaptálható, hajlítható lemezekkel. A rendszer részei legyenek a 1,0 -1,3 mm, 1,5 mm, 2,0 mm és a 2,4 mm modulok, a hozzá tartozó 1,0 -1,3, 1,5, 2,0 és 2,4-es LCP lemezekkel, szögletstabil LCP retesz csavarokkal és cortikális csavarokkal. A lemezek legyenek elvékonyított profilúak, a teljesen elsüllyedő csavarok a lágyrészek irritációját a minimális mértékre csökkentsék. A csavarok 1,5 mm-től legyenek önmetszőek, hogygy külön menetvágás ne legyen szükséges. A rendszerben legyenek elérhetőek: anatómiai adaptációs lemezek, támasztó lemezek, LCP condilus lemez, LCP egyenes lemez, LCP T, L és Y lemez. A speciális kombi furatnak köszönhetően a rendszerrel kompressziós csavarozás és szögstabil fixálás is legyen lehetséges. Az LCP implantátumokhoz tartozó műszerkészlet tartalmazzon menetes fúróvezetőt, mely segít a pontos fúrási és csavarozási szög meghatározásában. A szett egyéb speciális kiegészítők mellett tartalmazzon nyomatékszabályozós csavarhúzót is, amely megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását. ",25,"igen","igen"]
["25.2","Kéztőcsontok, metacarpusok töréseinek ellátására szolgáló fej nélküli kompressziós csavar","Titánból készült fej nélküli kompressziós, kannülált csavar scaphoid, patella, capitellum, carpal, metacarpal, tarsal és metatarsal törésekesre, intrarticularis törésekre, valamint osteotomiákra. Dupla menetemelkedése és a speciális csavarhúzó biztosítsa a kompresszió elérését. A csavar legyen \"fej nélküli\", ezáltal teljesen belesüllyeszthető a csontba, nem okozva további lágyrész irritációt. A 3.0 mm átmérőjű, rövid menetes 10-40 mm, a hosszúmenetes 16-40 mm-s méretekben legyenek elérhetőek. Az ajánlattevő biztosítson műszer és implantátum készletet. ",20,"igen","igen"]
["25.3","Lábtőcsontok, metatarsusok töréseinek ellátására szolgáló lemezek","Az ajánlat tartalmazzon egy moduláris lemez rendszert, anatómiailag formázott és adaptálható titán lemezekkel, mely lehetővé teszi a láb csontos váz sérüléseinek anatómiai szintézisét, különböző arthrodesisek és osteotomiák mozgásstabilitását bíztosítva külső rögzítések nélkül. A lemezek legyenek elvékonyítottak, fix vagy variábilis fix szögletűek, melybe a csavarok teljesen elsüllyeszthetőek. Igény esetén legyen elérhető Forefoot/midfoot régióra való lemezek, Fúziós lemezek, 1. MPT fúziós lemezek, nyitó oszteotómiás lemezek, TMT fúziós lemezek.különböző méretekben. A csavarok készüljenek titánból, legyenek  varábilis szögstabilak, szögstabilak és cortikálisok, 2.4 mm méretben, teljes méretválasztékban, legyen köztük és a lemez közt kúpos menetkapcsolat.. A beültető készlet tartalmazzon fúróvezetőt a precíz iránymeghatározáshoz, és 0.8 Nm-es nyomatékszabályzót.  ",10,"igen","igen"]
["25.4","Sarokcsont rögzítésére szolgáló szögletstabil lemezek","Sarokcsont rögzítésére szolgáló oldalspecififkus, modellálható szögtstabil lemezek 4 különböző méretben. A lemez csonthoz rögzítésére szolgáló 3,5 mm-s titán, önmetsző cortikális és önmetsző, stardrive, szögstabil csavarok álljanak rendelkezésre, 10-60 mm-s mérettartományban. \n\n\n",5,"igen","nem"]
["26.rész"]
["26.rész kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes osteosynthesise"]
["26.1","kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes Osteosynthesise poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal","Speciális kiképzésű, vastagságú, méretű lemezek a hozzá tartozó önvágó de tompa kialakítású torx fejű csavarokkal melyek speciálisan az ujjak és a kéz és láb csontjainak rögzítésére szolgálnak.\nSzéles méretválaszték mind lemezek, mind csavarok esetében. A lemezek vastagsága 1,3-2,5mm között legyen, a hozzá tartozó csavarok 1,5-2,7mm közötti átmérőben legyenek elérhetőek. Alakjukat tekintve a lemezekből legyen elérhető egyenes, L, T, H alakú, valamint arthrodézis ellátására speciális íves és O alakú lemez is.  A lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tesznek lehetővé, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal rendelkeznek. A 30 fokos kúpszögön belül tetszőleges irányban, fokozatmentesen bevezethető, szögstabil rögzülést biztosító csavarral rendelkeznek. A lemezek tegyék lehetővé, hogy esetleges téves iránymeghatározás esetén az irány korrigálható legyen a csavar helyes irányba történő ismételt behajtásával.\nA lemezek kialakítása legyen „szövetbarát”, az élek lekerekítése, a fej elvékonyítása miatt kevésbé sértsék a lágyrészeket. Minimal invazívan legyenek beültethetőek.\nLegyen számos lehetőség K-drótokkal történő előzetes rögzítésre. A csavarok behajtása nyomaték csavarhúzóval történjen.\nA műszerkészlet legyen alkalmas a neutrális csavarirány meghatározására és a 30 fokon belüli tetszőleges szögű csavar bevezetésre is, melynek pontos meghatározásához célzó biztosított. A csavarok hosszméréséhez skálázott fúró legyen elérhető.\n",10,"igen","igen"]
["27.rész"]
["27. rész Bio Anyagok"]
["27.1","speciális csontpótló","6-18 hónap alatt átépülő osteoconduktiv szintetikus csontpótló. A rendszer igény esetén tartalmazzon csontvelő aspirátum gyűjtő készüléket. A szintetikus csontpótló előre csomagolt steil perfúziós eszközzel is legyen elérhető,így lehetővé téve az osteoinduktivitást is. Különböző szemcseméretű granulátum formájában. Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.",30,"igen","nem"]
["27.2","Átépülő hüvely és speciális reteszcsavarok","Az intramedulláris szegezés szögstabillá tételéhez szükséges szintetikus bio anyagból készült felszívódó hüvely és az ezzel együttműködő titán csavarok. A csavarok legyenek 4, 5, 6 mm átmérőjűek, 26-80, 30-100, 32-125 mm hosszúságúak, steril csomagolásúak, a hüvelyek 4, 5, 6 mm átmérőjűek. Az ajánlattevő biztosítson beültetéshez szükséges műszereket.Az implantátumok egyenként csomagoltak, átlátszó csomagolásban, vonalkóddal ellátott etikettel, a csomagoláson a cikkszám, gyári szám, megnevezés, méret, anyagösszetétel, CE-jelzés, és minden egyéb, fontos információs megtalálható.",20,"igen","igen"]
["28. rész"]
["28. rész Gyermekek diaphysis és metaphysis töréseinek kezelése elasztikus velőűrsínnel"]
["28.1","Titán elasztikus velőűrsinek ","Ebbe a termékcsoportba a speciális edzett, memóriaefektussal rendelkező, színkódolt, előmodellált végű, modellálható titán velőűrsínek tartoznak különböző  vastagságban (1,5 mm-től 4 mm-ig) és hosszúságban (300-440 mm-ig. ) A szegek kicsúszását gátló sapka feltét legyen elérhető.\nAz ajánlattevő a beültetéshez és eltávolításhoz szükséges műszereket biztosítsa térítésmentesen. \n\n",20,"igen","nem"]
["29.rész"]
["29. rész Lemezek és toldalékos lemezek"]
["29.1","Nagytörés lemezek (nagy csontok)","Az ajánlatot acél alapanyagból kérjük, de az ajánlattevő igény szerint, opcióként titánból is legyen képes biztosítani az ebben a csoportban szereplő tételeket. 4,5 mm-s egyenes lemezek, széles és keskeny, LC-DCP tipúsuak, különböző hosszban (6-16 furatig) . ",10,"nem","nem"]
["29.2","Kistörés lemezek (kis csontok)","Az ajánlatot acél alapanyagból kérjük, de az ajánlattevő igény szerint, opcióként titánból is legyen képes biztosítani az ebben a csoportban szereplő tételeket. 3,5 mm-s egyenes lemezek különböző hosszban, LC-DCP  változatban 4-től 12 lyuk hosszúságban.",20,"nem","nem"]
["29.3","Univerzális használatú harmadcső lemez","3,5 mm-s harmadcső lemez, maximum 1,2 mm vastagságban 4-12 mm furattal, szükség esetén szögstabil változatban. Szükség esetén titánból is legyen elérhető. \n",50,"nem","nem"]
["30. rész "]
["30. rész Csavarok"]
["30.1","Nagy törés csavarjai (nagy csontokhoz)","Az ajánlatot acél alapanyagból kérjük, de az ajánlattevő igény szerint, opcióként titánból is, és kanülált változatban legyen képes biztosítani az ebben a csoportban szereplő tételeket. Minden csavar tipus legyen önmetsző, hatszögletű csavarhúzót befogadó fejjel. \n Corticalis csavarok 4,5 mm átmérőben 14-90 mm hosszúságban, 4,5 mm átmérőjű shaft csavarok 26-100 mm hosszúságban.\n  6,5 mm átmérőjű spongiosa csavarok különböző menet és különböző csavar  hosszúságban. A típusú (16 mm menethosszúságú), 30-120 mm-ig, B típusú (32 mm menethosszúságú), 45-150 mm-ig, és C típusú (végigmenetes) 20-110 mm hosszúságban. 6,5 mm-s kannülált savarok különböző menet és különböző csavar  hosszúságban. A típusú (16 mm menethosszúságú), 30-150 mm-ig, B típusú (32 mm menethosszúságú), 45-150 mm-ig, és C típusú (végigmenetes) 20-130 mm hosszúságban.",120,"nem","nem"]
["30.2","Kis törés csavarjai ( kis csontokhoz)","Az ajánlatot acél alapanyagból kérjük, de az ajánlattevő igény szerint, opcióként titánból és kanülált változaban is legyen képes biztosítani az ebben a csoportban szereplő tételeket. Minden csavar tipus legyen önmetsző, hatszögletű csavarhúzót befogadó fejjel. Corticalis csavar 3,5 mm átmérőjű , 10-110 mm hosszúságú. 3,5 mm átmérőjű shaft csavar 12-50 mm hosszúságban. 4 mm átmérőjű spongiosa csavar A típusú ( \"félig\" menetes) 10-60 mm hosszban, B típusú  (végig menetes) 10-60 mm hosszban.",300,"nem","nem"]
["30.3","Malleoár önvágó csavar","Malleolar önmetsző acél csavar végén 4,5 mm átmérőjű menettel, 25-70 mm hosszban 5 mm-enkénti ugrásokkal  hatszögletű csavarhúzót befogadó fejjel.Opcióként titánból is és kanülált változatban legyen elérhető.",30,"nem","nem"]
["31.rész"]
["31.rész","Herbert csavar"]
["31.1","Herbert csavar ( fel nélküli speciális kiképzésű, önkompresszióra alkalmas)","Titánból készült kanülált önkompressziós (Herbert) csavar (kettős menetű, mely menetek vastagsága és menetemelkedése különböző) (4,5 - 6,5 mm átmérővel),teljes hosszméretméretben. Méretenként   hozzá való  beültető készlettel.\n\n",10,"igen","igen"]
["32.rész"]
["32. rész Tűződrótok, alátétek"]
["32.1","Kirschner drótok","Kirschner típusu drótok trokár véggel, titán és acél változatban is. A drótok 0,8 mm átmérővel 150 mm-s hosszban, 1,0; 1,2 vagy 1,25; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0 mm átmérővel 150 éa 280 mm hosszban szükségesek.",250,"nem","nem"]
["32.2","Csavar alátétek","Hagyományos kerek csavar alátétek kis (3,5-4,0 mm ) és nagytörés (4,5-6,5 mm) csavarokhoz, titán és acél változatban is legyen elérhetőek. Karmos alátét kis méretű  (3,5- 4,0 mm) csavarokhoz fel nem szívódó műanyagból, nagy méretű (4,5-6,5 mm) csavarokhoz pedig acélból.",25,"nem","nem"]
["33.rész"]
["33.rész Cerclage drótok"]
["33.1.","Cerclage drótok","Hajlékony (cerclage) drót 0.8 mm (10 m/tekercs=1db),hajlékony (cerclage) drót  1.2 mm (10 m/tekercs=1db),hajlékony (cerclage) drót 1.4 mm, (10 m/tekercs=1db).\n                                                                                                                                                                             \n",28,"nem","nem"]
["34.rész"]
["34.rész","Térdszalagcsavarozás  "]
["34.1.","Interferencia csavar","Térdszalagcsavar  titán kivitelben. Mérettartományát tekintve: átmérő: 7 illetve 9mm, hossz: 20mm-40mm-ig (5mm-es léptékkel). Legyen elérhető normál és kanülált változatban",100,"nem","nem"]
[]
["A kiszállítandó implantátumokat mozgatható tároló egységen szükséges biztosítani steril termékek esetén a raktár és a műtő közötti mozgatás biztosításához. A mozgatható tároló egységgel szembeni elvárás: rozsdamentes kivitelű, fékezhető kerekekkel ellátott implantátum boksz"]
[]
["Dátum:"]
[]
[{"$nulls":5},"aláírás"]