{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["SOTE 412 kW költségvetés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"SOTE 412 kW költségvetés","index":0,"n_rows":116,"n_cols":9,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[121,5,121,8],[118,0,118,8],[119,0,119,8],[120,5,120,8],[109,0,109,8],[113,0,113,8],[114,0,114,8],[115,0,115,8],[106,6,106,8],[99,0,99,1],[112,0,112,8],[111,0,111,8],[108,1,108,5],[108,6,108,8],[105,1,105,5],[101,1,101,5],[107,1,107,5],[107,6,107,8],[3,2,3,8],[7,2,7,8],[6,0,6,8],[9,0,9,8],[19,0,19,8],[18,0,18,8],[106,1,106,5],[100,1,100,5],[10,1,10,8],[13,2,13,8],[16,0,16,8],[11,2,11,8],[12,2,12,8],[91,0,91,8],[104,1,104,5],[99,2,99,8],[14,2,14,8],[66,0,66,8],[47,0,47,8],[17,0,17,8],[67,0,67,8],[102,1,102,5],[103,1,103,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[null,"AJÁNLATKÉRŐ:","Szegedi Tudományegyetem"]
[]
[]
[]
[null,"Tárgy:","A Szegedi Tudományegyetem épületeire telepített fotovoltaikus villamosenergia termelő rendszer (erőmű) tervezése, kivitelezése a költségvetésben megjelölt épületeken."]
[]
[]
[null,"AJÁNLATTEVŐ :"]
[null,"(Cég)"]
[null,"(Székhely)"]
[null,"(Adószám)"]
[null,"(Dátum)"]
[]
[]
["Ajánlati összesítő részletezése, műszaki tartalma:"]
[]
["1. / \"I\" épület 16,2 kWp napelemes rendszere"]
["sorszám","Tétel megnevezése","Mennyiség","Mennyiségi egység","Anyagdíj egységár (nettó Ft)","Munkadíj egység ár (nettó Ft)","Összes anyagdíj (nettó Ft)","Összes munkadíj (nettó Ft)","Tétel összesen (nettó Ft)"]
["1.1","270 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul ",60,"db",null,null,0,0,0]
["1.2","12kVA-es  inverter(ek)",1,"db",null,null,0,0,0]
["1.3","Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.4","DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.5","Szolár csatlakozó (min. 4 mm2)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.6","AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.7","Egyen-, és váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.8","Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.9","Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.10","Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.11","Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.12","Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.13","Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.14","Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["1.","Összesen:",{"$nulls":4},0,0,0]
{"$rows_empty":11}
["2./  \"C\" épület 77,76 kWp napelemes rendszere"]
["sorszám:","Tétel megnevezése","Mennyiség","Mennyiségi egység","Anyagdíj egységár (nettó Ft)","Munkadíj egység ár (nettó Ft)","Összes anyagdíj (nettó Ft)","Összes munkadíj (nettó Ft)","Tétel összesen (nettó Ft)"]
["2.1","270 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul ",288,"db",null,null,0,0,0]
["2.2","20kVA-es  inverter(ek)",2,"db",null,null,0,0,0]
["2.3","33kVA-es  inverter(ek)",1,"db",null,null,0,0,0]
["2.4","Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.5","DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.6","Szolár csatlakozó (min. 4 mm2)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.7","AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.8","Egyen-, és váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.9","Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.10","Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.11","Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.12","Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.13","Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése",3,"klt",null,null,0,0,0]
["2.14","Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása",3,"klt",null,null,0,0,0]
["2.15","Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["2.","Összesen:",{"$nulls":4},0,0,0]
[]
[]
["3./ \"E\" épület 75,6 kWp napelemes rendszere"]
["sorszám:","Tétel megnevezése","Mennyiség","Mennyiségi egység","Anyagdíj egységár (nettó Ft)","Munkadíj egység ár (nettó Ft)","Összes anyagdíj (nettó Ft)","Összes munkadíj (nettó Ft)","Tétel összesen (nettó Ft)"]
["3.1","270 W-os egységteljesítményű kristályos napelem modul ",280,"db",null,null,0,0,0]
["3.2","20kVA-es  inverter(ek)",3,"klt",null,null,0,0,0]
["3.3","Napelem modulokhoz illesztett fém tartószerkezet",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.4","DC oldali szolár kábelrendszer (min. 4 mm2, UV álló)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.5","Szolár csatlakozó (min. 4 mm2)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.6","AC oldali kábelrendszer (inverterektől elosztóig, elosztó szekrényektől főelosztóig, EPH vezetők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.7","Egyen-, és váltakozó áramú villamos segédanyagok (túlfeszültségleveztők (B+C), szakaszolóbiztosítók, olvadóbetétek, kismegszakítók, elosztó szekrények, stb.)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.8","Villámvédelmi rendszer átalakítása (felfogók, levezetők, földelők)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.9","Tartószerkezet rögzítése tetőhöz, modulok felszerelése tartószekezetekre",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.10","Villamos szerelés (DC-, AC kábelek fektetése; DC-,AC oldali villanyszerelés; EPH hálózat kialakítása, elosztó szekrények kialakítása, rögzítése; túlfeszültségvédelem és villámvédelem kialakítása)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.11","Villámvédelmi rendszer módosítása (felfogók, levezetők, földelők áthelyezése beszerelése)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3.12","Inverter(ek) rögzítése falon, egyen-, és váltakozó áramú elemek bekötése",3,"klt",null,null,0,0,0]
["3.13","Inverterek és teljes rendszer helyszíni beüzemelése, programozása",3,"klt",null,null,0,0,0]
["3.14","Felülvizsgálatok elvégzése (Érintés-, és tűzvédelmi jegyzőkönyv valamint villámvédelmi felülvizsgálat)",1,"klt",null,null,0,0,0]
["3./","Összesen:",{"$nulls":4},0,0,0]
{"$rows_empty":7}
["4./ Telephelyi egyéb feladatok"]
["sorszám:","Tétel megnevezése","Mennyiség","Mennyiségi egység","Anyagdíj egységár (nettó Ft)","Munkadíj egység ár (nettó Ft)","Összes anyagdíj (nettó Ft)","Összes munkadíj (nettó Ft)","Tétel összesen (nettó Ft)"]
["4.1","Visz-watt-, valamint szigetüzem-elleni védelem beépítése, berendezések felprogramozása",1,"klt",null,null,0,0,0]
["4.2","Szigetüzem elleni védelem",1,"klt",null,null,0,0,0]
["4.3","Visszwatt-védelem (kitáplálás elleni védelem) ",1,"klt",null,null,0,0,0]
["4./","Összesen:",{"$nulls":4},0,0,0]
[null,null,null," "]
[]
["FŐÖSSZESÍTŐ:"]
["sorszám:","Tétel megnevezése",{"$nulls":4},"Összes anyagdíj (nettó Ft)","Összes munkadíj (nettó Ft)","Tétel összesen (nettó Ft)"]
["1.","\"I\" épület 16,2 kWp napelemes rendszere összesen",{"$nulls":4},0,0,0]
["2.","\"C\" épület 77,76 kWp napelemes rendszere összesen",{"$nulls":4},0,0,0]
["3.","\"E\" épület 75,6 kWp napelemes rendszere összesen",{"$nulls":4},0,0,0]
["4.","Telephelyi egyéb feladatok",{"$nulls":4},0,0,0]
[null,"Mindösszesen nettó:",{"$nulls":4},0,0,0]
[null,"Vállalási  nettó  ár:",{"$nulls":4},0]
[null,"ÁFA  27 %:",{"$nulls":4},0]
[null,"Vállalási  bruttó  ár :",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["Megjegyzés:"]
["A kivitelezőnek a tervek, műszaki leírások és a helyszíni bejárás alapján komplett, működő rendszert kell megajánlania, áraznia  mindennemű a feladathoz kapcsolódó hatósági és szolgálatói engedélyek beszerzésével, biztosításával, hiánymentes átadásával. A tervezési és kivitelezési feladat a műszaki követelményekben meghatározott teljes feladatra vonatkozik. A megadott költségvetési tételekben minden költség feltüntetése az Ajánlattevő felelősségi köre."]
[]
[]
["Dátum:   2017.07.25."]