{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felvonulási létesítmények","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Vakolás és rabicolás","Fém nyílászáró és épületlakatos","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[22,0,22,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :Szegedi Tudományegyetem           ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : 6720 Szeged, Dugonics tér 13.    ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :044-21-007             "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :Fazekas Géza            "]
["A munka leírása: III. ÜTEM - IV. emeleti alaprajz II. - É-02 rajzszám szerint                      "]
["Szegedi Tudományegyetem Biológiai épület új szárny tetőszigetelés             "]
["helyreállítási munkái                                                         "]
["6726 SZEGED, KÖZÉPFASOR 52., HRSZ.:1732                                      "]
["A teljes bekerülési költség lefolyó zónákra történő felosztása                "]
["Egy egységnyi zóna költsége (bruttó):                                         "]
[0]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-005-7.1","Csatlakozóhely főkapcsolóval",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"12-011-1.1-0025001","Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"12-012-1.1.1-0025002","Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"12-012-1.2.1-0025005","Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m²-ig, bérleti díj/hó",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"12-021-1.1-0121601","Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékokkal) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm",26,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-017-3","Biztonsági védőkorlát készítése",39.2,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.1.4","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, tervezői műszaki vezetés a kivitelezés helyszínén",1,"készlet",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.11.2.1","Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában       daruzás",29.2,"óra",0,0,0,0]
[]
[3,"19-010-1.11.2.1-0000001","Általános teendők megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában       felvonó",158.8,"óra",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-3.1.1","Előregyártott mellvédelemek elszállítása, lerakóhelyi deponálással",39,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",7,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül\nmelvéd alatti aljzat, ömlesztett anyag (ültető közeg \"szennyezet sóder\")",32.54,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.4","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból előregyártott mellvéd elem alatti ajlzat",5.7,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-000-7.3","Egyéb előregyártott beton vagy vasbeton, előregyártott mellvéd elem bontása 0,700-1,500 t/db tömeg között",39,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-011-6-0391213","Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen Baumit felirat nélküli üvegszövet, Cikkszám: 956191",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-011-7-0391231","Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes,  ferde vagy íves felületen Baumit StarContact ragasztótapasz, Cikkszám: 156101",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-1-0117591","Korlát elhelyezése, beton járdalapokra rögzítve,  korlátrendszer tüzihorganyzott 40/40/3 zártszelvényből. Keret méret: 1500mm, É-07 korlát konszignáció szerinti kialakítású korlát elemek",6,"elem",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-9","EPDM vagy műanyag lemez szigetelés bontása, vízszintes  vagy függőleges felületről",374.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-000-11","Lazán fektetett védő- vagy elválasztó rétegek bontása, (geotextil, filc, fátyol, fólia, gumiőrlemény lemez) vízszintes vagy függőleges felületről",824.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"48-000-15","Ömlesztett anyagú ágyazó-, szivárgó-, leterhelő rétegek, feltöltések bontása, bármely vastagságban, bazaltzúzalék, kavics, homok, salak",38.64,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"48-000-17","Beton járólapok bontása, 40x40x5 cm méretig",225,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"48-000-19","Tetőösszefolyók vagy oldalkifolyók bontása lombkosárral, összefolyóval összeépíthető ráccsal vagy anélkül, egy-vagy kéttagú tetőösszefolyók, oldalkifolyók",7,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"48-000-22","Rácsos kirekesztő elemek vagy kontrollaknák elbontása járulékos kiegészítő elemekkel, állítható- vagy fix magasságú rácsos  kirekesztő elemek vagy kontrollaknák",7,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"48-000-24.2","Ragasztott rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről",20.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"48-000-26","Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes felületről",374.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"48-005-1.4.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag (rögzítés külön tételben), lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6115 0000",374.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"48-005-1.5.1.1-0095512","Csapadékvíz elleni szigetelés; Függőleges felületen (épületlábazaton vagy attikafalon), egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag, lágy PVC lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével BAUDER THERMOFOL U 15 PVC-P lemez leterhelt és mechanikus rögzítéshez, világosszürke, 1,5 mm, 1000 N/50 mm PES háló, -30 °C, nyúlás 19 %, FLL, E osztály, Broof(t1), Csz.: 6115 0000",20.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"48-005-1.41.1.1-0095755","Csapadékvíz elleni szigetelés; Alátét, elválasztó és sérülésellenőrző rétegek lefektetése, védőlemez-, műanyagfátyol-, fólia vagy műanyagfilc egy rétegben, átlapolással, rögzítés nélkül, vízszintes felületen BAUDER GV 120 üvegfátyol, 120 g/m2, 0,75 mm vtg., 130 N/50 mm, fehér, A2 osztály, Csz.: 6098 0000",824.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"48-005-1.51.6.2-0133702","Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése,  ömlesztett anyaggal, mosott kavics 16-32mm-es átmérőjű szemmegoszlással",15.1,"m3",0,0,0,0]
[]
[13,"48-005-1.51.6.2-0133703","Csapadékvíz elleni szigetelés; Szivárgó- szűrő- és/vagy védőrétegek beépítése, ágyazó- és szivárgó réteg készítése, ömlesztett anyaggal, meglévő ömlesztett anyag vissza termelése és bizonyos mennyiségű kiegészítése mosott kavics 16-32mm-es átmérőjű szemmegoszlással",21.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[14,"48-005-1.67.1","Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda kialakítása vagy tetőszélek- és sarkok leterhelése, meglévő beton járólapok visszahelyezése",225,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"48-005-1.67.1","Csapadékvíz elleni szigetelés; Terasz, járda kialakítása vagy tetőszélek- és sarkok leterhelése, új beton járólapok elhelyezése",16,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"48-005-1.74.2-0135161","Csapadékvíz elleni szigetelés; Egy- vagy kéttagú tető- és teraszösszefolyó vagy oldalkifolyó beépítése, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva, átmérője megegyezik a meglévő cserélendő összefolyókéval, termoplasztikus műanyag tető- vagy teraszösszefolyó, lágy PVC vagy PIB lemez szigetelésű tetőben Lapostető lefolyó, függőleges, hőszigetelt házzal, PVC szigetelőgallérral, lombfogó kosárral,",7,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"48-007-11.22.1-0110118","Lapostető hő- és hangszigetelése; (meglévő szigetelés visszahelyezése, a szükséges táblák cseréjével) Egyhéjú, fordított rétegrendű parkolótető és  intenzív zöldtető hőszigetelése, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300SL (ROOFMATE SL-A) 120 extrudált polisztirolhab lemez, lépcsős élképzéssel, 120x600x1250 mm, λD=0,034 W/mK, RTH300SL120",374.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[18,"48-007-21.21.1-0110166","Külső fal; (meglévő szigetelés visszahelyezésével, illetve a szükséges elemek cseréjével) Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún, ragasztva (rögzítés külön tételben), extrudált polisztirolhab lemezzel RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 080 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 80x600x1250 mm, λD=0,033 W/mK, RTH300WB080",20.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[19,"48-021-1.63.5.3.4-0418107","Szigetelések rögzítése; Hőszigetelő és hangelnyelő táblák ragasztásos rögzítése, lábazaton, ásványi ragasztó vagy ágyazóhabarccsal, 4 mm vastagságban",20.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[20,"48-090-2.3-0422450","Csapadékvíz elleni szigetelés csatlakozásának javításai, illetve új és régi réteg csatlakoztatása; ragasztással vagy forrólevegős hegesztéssel, csatlakozások, áttörések, repedések tömítése KERAKOLL Bioscud BT FIX bitumenes, rugalmas-plasztikus, tixotróp, oldószer alapú ragasztó-tömítőanyag beton, üveg, fém, fa, greslap és PVC ragasztására és vízszigetelő tömítésére, különösen alkalmas bitumenes előformázott héjalás hidegragasztásához és a sérülések helyreállításához láng használata nélkül, alkalmas oldószereknek ellenálló hőszigetelő lapok ragasztására és a nem nedvszívó anyagok párosítására",61,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]