{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":22,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Tűz- és füstvédelem","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[35,1,35,2],[29,2,29,3],[28,2,28,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
{"$rows_empty":7}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      20.. év...........hó...nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :.....................   "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
["4.1 Nettó tartalékkeret (5%):",null,0]
["4.2 ÁFA: (27%)",0.27,0]
["5. Bruttó tartalékkeret: ",null,0]
["6. Tartalékkerettel növelt bruttó szerződéses ár:",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":22,"n_cols":3,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Tűz- és füstvédelem",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-5.1","bontott fa hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"02-030-7.2","vegyes építési- bontási törmelék berakása konténerbe kézi erővel munkával",11,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.1.5","Általános teendők Felelős műszaki vezetői dij",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.6","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"33-000-31.1.1","Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"33-062-1.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"33-062-1.2.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",8,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"33-063-2.1.1","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, bármely téglaboltozatos födémben",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",87,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"33-063-6.1.2","Fészekfúrás elektromos dobozok részére, P2 pórusbeton falazatban, Ø: 80 mm",14,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"33-063-21.1.1","Fészekvésés, téglafalban, 0,015 m³-ig",9,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"33-063-31.1","Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez",87,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"33-063-32.1","Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére",21,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"33-063-32.2","Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére",14,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-1.1.1-0550030","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",205,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-23.1.1-0120021","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 50 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas",44,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelés"]
[]
[3,"39-004-1.2.1.1-0211051","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG DUNE SAHARA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm",190,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-011-1.1.3.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó",400,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.3.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő",190,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-012-1.1.2.1.1.4-0313116","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, gipszkarton alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 45x45 - 60x60 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó,",60,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér"]
[]
[4,"42-022-1.1.1.2.1.1-0212015","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és",20,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1"]
[]
[5,"42-042-11.1-0315006","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Graboplast Silver Knight Diamond Tech heterógén PVC burkolat, 2,0 mm vtg., 0,7 mm koptatóréteg, osztály 34/43, a Grabo Silver Knight",200,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"vegyszerek használata nélkül tüntenti el a kórokozokat, önfertőtlenítő felület az egyedülálló kettős védelmi rendszernek köszönhetően, 2 m x 20 fm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig",5,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-1.2","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között",2,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-1.3.1.1-0133002","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,00 m kerületig Porta beltéri festett, profilos, tele ajtólap (London, Bécs),  750x2000 mm, 0,2 laminátos tokhoz    Biztonsági zárral 3 db kulcsal",3,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-001-1.3.1.1-0133004","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, 2 db pántfelsővel, kilincs nélkül, 6,00 m kerületig Porta beltéri festett, profilos, tele ajtólap (London, Bécs), 1000x2000 mm, 0,2 laminátos tokhoz                                      ",9,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Biztonsági zárral 5 db kulcsal"]
[]
[5,"44-001-3.2.1-0132131","Fém beltéri tok, biztonsági-bejárati ajtólaphoz lépcsőházba,  pántfelsőkkel, kilincs nélkül, (finombeállítással), 6,00 m kerületig Porta (Agat) lapokhoz 100 mm széles fémtok    Biztonsági zárral 3 db kulcsal",12,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"44-029-1.1.1","Tárgyalóasztal elhelyezése, székekkel, helyszínre szállítva, beállítva, 10 férőhelyes SILVER S56 240*115*73 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-090-11.25","mester kulcs a 12 db ajtóhoz",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":10,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-011-1.1.1.2-0185002","Beltéri információs rendszer elhelyezése, változó szélességben és sorkiosztásban, eloxált alumíniumból, ajtó felirati tábla fejléc, két sor információs lehetőséggel SPANDEX beltéri ajtó felirati tábla 180x40 mm fejléc + két sor 180x20 mm sínes profil,",12,"db",0,0,0,0]
[null,null,"záróprofillal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":11,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.21.7.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, vakolt felületen, tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720",390,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.7.3.1-0154077","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, gipszes glettel, gipszkarton felületen, tagolatlan felületen StoLevell In Fill ásványi simító és hézagoló glettanyag, Cikkszám: 02970-xxx",500,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.2.1-0160001","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE",890,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér"]
[]
[4,"47-021-31.1.1-0130365","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.9.1.1-0313942","Belső fafelületek lakkozása, vízbázisú poliuretán-akrilát anyagú, 1 komponensű transzparens lakkal, 2 rétegben, tagolatlan felületen MAPEI egykomponensű, vizes diszperziós jó kopásállóságú lakkrendszer fa padlóburkolatok bevonásához, a termékekkel",38,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"kialakított lakkrendszer, egy réteg Ultracoat Universal Base 2K alapozót és 2 réteg Ultracoat Easy lakkot tartalmaz, ajánlott normál gyalogos forgalomnak kitett padlók lakkozására"]
[]
[6,"47-031-1.12.2.1.1-0141812","Belső fafelületek lazúrozása, természetes alapú bio vizes hígítású lazúrral, tagolatlan felületen Biopin beltéri lazúr légzésaktív, színtelen, Nr. 21502",38,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-5.4.2-0137121","Külső-belső fedőmázolás fa-fém, műanyag poliuretán/acryl vizes bázisú zománcfestékkel, tagolt felületen Capacryl Pu Gloss zománcfesték, fehér",55,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":12,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-071-1.2.1.1-0194414","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 89 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig Hella VVJ89 szalagfüggöny 150x250 cm +  egysoros függönysín felszerelése",11,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-101-2.3-0122507","Biztonsági UV szűrős (100 mikron vtg.) fóliák ragasztása vegytiszta felületre, 2,01-4,00 m² között Színezett biztonsági fólia",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":13,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-002-1.1.1.1.1-0010002","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) Alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 40x60x70 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"50-002-1.1.1.1.1-0010006","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, alsószekrényekből (2 db polccal) Alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"50-002-1.1.1.1.6-0010112","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, sarok alsószekrényekből (2 polccal) Sarok alsószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 120x60x70 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"50-002-1.1.1.1.7-0010102","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, mosogatószekrényekből (2 medencés, polc nélkül) Mosogatószekrény lakkozott tömör fa frontlappal 60x60x70 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"50-002-1.12-0010242","Beépített konyhabútorok munkalapjának elhelyezése Munkalap tölgy",5,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"50-002-1.21.1.1.9-0010544","Beépített konyhabútorok korpuszának kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 70 cm magasságban, felsőszekrényekből Felsőszekrény furnér korpusz sarok 60x60x92 cm",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"50-010-1.3-0010206","Irodák tárolószekrényeinek beszerelése, járatos méretű készre szerelt elemekből, irattároló szekrények, 900/2000 alul ajtós, felül polcos szekrény, 90 x 200 x 45 cm",13,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"50-010-1.3-0010217","Irodák tárolószekrényeinek beszerelése, járatos méretű készre szerelt elemekből, irattároló szekrények, 1200/2000 alul ajtós, felül polcos szekrény, 120 x 200 x 55 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":104,"n_cols":9,"rows_kept":104,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",100,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",70,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",7,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",15,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése",10,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-001-1.1.1.1.1-0110116","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm,",87,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Kód: MU-III 16"]
[]
[7,"71-001-1.2.1.2","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm",200,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-001-1.2.1.3","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, erősített falú kivitelben, közepes mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 36-48 mm",30,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-001-1.4.1-0110224","Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm Beltéri műanyag gégecső 25 mm, Kód: GPVC25L",140,"m",0,0,0,0]
[]
[10,"71-001-11.1.2-0121003","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K",8,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-001-11.1.2-0121004","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) Beltéri elágazó doboz, Müdk 150 mm, Kód: 150-K",8,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-001-12.1-0121073","Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, Névleges méret: Ø68x47 mm, 2xØ68x47 mm, Ø68x61 mm, Ø73x45 mm, max. négyes sorolásig",131,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Beltéri süllyeszthető gipszkarton doboz, Kód: ÜGD 60"]
[]
[13,"71-001-28.2-0531076","Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabokkal KOPOS PK szerelvényezhető csatorna, 140x70 mm, fedéllel, fehér, Cikkszám: PK 140x70 D HD",24,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"71-001-41.1.1","Fém kábel és vezetékcsatorna elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 200 mm-ig",26,"m",0,0,0,0]
[]
[15,"71-001-49.1-0543487","Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO AW 30/21 falikonzol 3,0 kN 210 mm, FT tűzihorganyzott, Cikkszám: 6419720",50,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-002-15.1-0224423","Tűzjelző kábel elhelyezése merev vagy sodrott erű árnyékolt vagy árnyékolatlan piros PVC köpenyű, 2-4 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 0,75-1,5 mm² PannonCom-Kábel JB-Y(St)Y 1x2x0,8 tűzjelző kábel (100m) Csz: JBYSTY1208100",300,"m",0,0,0,0]
[]
[17,"71-002-21.1-0217071","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²",235,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[18,"71-002-21.1-0217073","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm²",476,"m",0,0,0,0]
[null,null,"PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x2,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT)"]
[]
[19,"71-002-21.5-0221575","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 16 mm² PannonCom-Kábel",25,"m",0,0,0,0]
[null,null,"NYM 300/500V 5x16 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[20,"71-003-2.1.2-0151078","Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, 42-76 A között LEGRAND Csatlakozó blokk réz/alumínium, kábel-kábel 35-70 (Kat.szám:039010)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"71-003-5-0150038","Vezeték és kábeljelölő elhelyezése, pattintható kivitelben LEGRAND CAB3 0,5-1,5 3 jelölő narancs (Kat.szám:038213)",34,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"71-004-6.2-0151466","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag (Kat.szám:031371)",220,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"71-004-6.2-0151467","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 25 bepattintható műanyag (Kat.szám:031372)",300,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"71-004-6.2-0151469","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 40 bepattintható műanyag (Kat.szám:031374)",40,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND  egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)",9,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"71-005-1.1.1.1-0230108","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND  egypólusú nyomó kerettel, fehér (Kat.szám:773811)",10,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND  kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"71-005-1.11.1.1.1-0562064","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat monoblokk, fehér (Kat.szám:774423)",88,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"71-005-1.11.1.2.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földeletlen, egyes csatlakozóaljzat (2P)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"71-005-1.11.3.1-0530344","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, asztali elosztó, elosztósor elhelyezése (IP20), erős- és gyenge árammal felszerelt",1,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"71-005-1.31.2-0533641","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró LEGRAND Galea 2xRJ45 Cat5e UTP mechanizmus, LCS2 (Kat.szám:775762)",20,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"71-005-1.48.1.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Előszerelt dugaszolóaljzat elhelyezése, mellvédcsatornába, egyes",108,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"71-005-1.48.1.4-0533971","4 71-005-1.49.4 (ÖN) Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, szerelvényrögzítő (szerelvénykeret + adapter) elhelyezése, szélesség: 100 mm felett",108,"db",0,0,0,0]
[]
[34,"71-009-4","Áramköri elosztók (elosztószekrények) tartozékainak elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"71-010-2.7-0143236","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-1422 SQ; 22W / 1980lm mennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), 235x235mm, működtetővel Csz:4813",5,"db",0,0,0,0]
[]
[36,"71-010-4.5-0143175","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben V-TAC (HOLUX) VT-6060; 45W / 3600lm álmennyezeti LED-es lámpatest, semlegesfehér (4500K), 595x595mm, működtető nélkül Csz:6024",25,"db",0,0,0,0]
[]
[37,"71-010-13.2.1.2.1.3.2-0182202","LED-es alumínium profil elhelyezése vonalba vagy alakzatba, bútor profilok, (LED szalag külön tételben), felületre, sarok vagy sík felületre, egy LED szalagos profil, (fedő búra, végzáró, kapcsoló külön tételben), rögzítővel szerelve, 2,02 m-es elemekből",4,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Lumines Led - Profil H, 30°/60°-ban döntött, natúr, natúr alumínium, méret(mm): 16,9x16,6x2020, term.kód: H-21, katalógus: 10-0450-20"]
[]
[38,"71-010-13.2.1.2.8.1.2-0184107","LED-es alumínium profil elhelyezése vonalba vagy alakzatba, bútor profilok, (LED szalag külön tételben), felületre, sarok vagy sík felületre, profil kiegészítő elemek, takaró búra profil, C/H profilhoz, 2,02 m-es elemekből Lumines Led - Takaróprofil,",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"basic, opál PMMA, 83%, méret(mm):13x3x2020, term.kód:TP-22, katalógus:11-2016-20"]
[]
[39,"71-010-13.2.1.2.8.2-0185034","LED-es alumínium profil elhelyezése vonalba vagy alakzatba, bútor profilok, (LED szalag külön tételben), felületre, sarok vagy sík felületre, profil kiegészítő elemek, végzáró Lumines Led - Alumínium végzáró H profilhoz, jobbos / balos, 2 szín, teli /",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"lyukas, term.kód:04-H-ALU, katalógus:12-0265-11"]
[]
[40,"71-011-6.1.2.3","71-011-6.1.2.3.1-0187202 (ÖN) LED-es fényforrások, általános világítás céljára, fehér fényű, vonalszerű kivitelben, LED szalag alu profilba helyezése, elektromos kötések készítése, egy soros, Ledlámpaház - Led szalag 2835 SMD 60 led/m 12W/m DC12V 4000K",4,"m",0,0,0,0]
[null,null,"IP20 1080 lm/m, 3 év jótállás, CRI>80 2 rétegű PCB 10 mm széles, term.kód: W-2835-60NW3B12"]
[]
[41,"71-011-6.11.1-0146311","LED-es fényforrások, tápegységei, lakossági felhasználásra",1,"db",0,0,0,0]
[]
[42,"71-012-1.2-0210246","Villamos háztartási főzőkészülék elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: főző Önállóan beépíthető elektromos főzőfelület, 2 főzőzónával, (indukciós)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[43,"71-013-7.1-0310387","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-4\", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523",2,"db",0,0,0,0]
[]
[44,"71-013-7.3-0310387","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-4\", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm², R.sz.: 5057523",2,"db",0,0,0,0]
[]
[45,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",133,"mp*",0,0,0,0]
[]
[46,"71-051-2.2.1-0170131","Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, 6 mm vtg. hőre duzzadó tűzvédelmi masszával, kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban,vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,02 m2, Th=90",6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"perc, 0 % kábeltelítettség esetén HILTI Tűzvédelmi duzzadó massza CFS-IS, Csz.: 2004614"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":15,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-041-1.1.1.1.2-0223362","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 100 MHz frekvenciatartomány Cat.5E F/UTP LEGRAND LCS5 fali kábel F/UTP,LSZH 305m 0,5mm 4x2 (Kat.szám:032752)",352,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"72-041-15.1-0114168","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 5e komplett LEGRAND LCS2 24xRJ45,Cat.5e FTP,1U patch panel,komplett,19\",9 érintkező (Kat.szám:033552)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[4,"72-041-102-0112135","Összekötők felszerelése strukturált réz kábelekre Cat. 5 vagy Cat. 6 Összekötő falik.-re Cat5E UTP árnyékolt",20,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"72-041-121.1.2.1.1-0114201","Rack szekrény telepítése fali kivitelben, 19\"-os előre elkészített tartószerkezetre, 4-20U magasság, egyrészes kivitel LEGRAND fali rackszekrény 19'' 15U MAG: 758 SZÉL: 600 MÉLY: 600 antracit egyrekeszes üvegajtós lapraszerelt MAX: 45 kg Linkeo,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(Kat.szám:646263)"]
[]
[6,"72-041-131.1.1-0112396","Informatikai túlfeszültség védők felszerelése és installálása, átmeneti asztali vagy rack kivitelben, 400VA-1kVA 3+1 db kimeneti csatlakozó, adatvonali védelem, túlfeszültség védő",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"72-041-132-0112348","Adatvonali túlfeszültség védő felszerelése és installálása előre elkészített tartószerkezetre APC ProtectNet adatvonali túlfeszültségvédő RJ45 surge protector",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-041-141.1.1","Kábelvég kifejtése blankolva, szétsodorva, 5-50 érpár db között, beltéri rézkábel",20,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"72-041-142","Kábelvég bekötése rendezőbe réz kábelnél betűzőszerszámmal erenként elszámolva",20,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"72-041-151.1","Veszteségmérés 2 végpont között műszerrel,  mérés eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",20,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"72-041-152.1","Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén",20,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tűz- és füstvédelem","index":16,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"74-000-1.2","Tűzjelző rendszerek érzékelők bontása",7,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"74-000-1.3","Tűzjelző rendszerek egyéb kellékek és kiegészítők bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"74-011-1.4.1.2-0915001","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, füstérzékelő, optikai ASM Security PROTEC FAST interaktív optikai füstérzékelő, egyszerű címzés, rövid észlelési idő,",22,"db",0,0,0,0]
[null,null,"3mA, Cikkszám: 6000PLUS/OP. Tűzjelző rendszer engedélyeztetése"]
[]
[4,"74-011-1.4.9.1-0913056","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens érzékelők elhelyezése, kellékek érzékelőkhöz, normál aljzat MASCO Global Fire Equipment standard aljzat, 5 év garancia, GFEZEOSDBS",22,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"74-011-1.5.1.2-0912099","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, kézi jelzésadók, betörhető üveg Betörhető üveg Cooper kézi jelzésadókhoz",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"74-011-1.5.4.1-0915212","Intelligens tűzjelző rendszerek kiépítése  előre elkészített tartószerkezetre, kiépített kábelezésre, intelligens eszközök elhelyezése, hang-fényjelzők, beltéri ASM Security PROTEC beltéri hang- és fényjelző, Cikkszám: ASM-VTB 1225",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":17,"n_rows":26,"n_cols":9,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",11,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311033","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 REHAU univerzális",50,"m",0,0,0,0]
[null,null,"RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025"]
[]
[4,"81-002-3.2.1.1.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",10,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"81-002-3.2.3.2.6-0231016","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 110 mm 45°, KAB110X45",4,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-002-3.2.3.2.6-0231097","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/50 mm, KAR110/050",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"81-002-4.1.1.1.1-0131501","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/1M.SN4",31,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"81-002-4.1.2.3.1-0234401","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U háromtokos csatorna ágidom 110 mm/110 mm x 45°, KGEAT110/110X45",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"81-004-1.3.1.1.1.2.3-0314533","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20 REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső,  tekercsben, 25x3,7",74,"m",0,0,0,0]
[null,null,"mm, 10 bar, 95 C fok, 130141"]
[]
[10,"81-006-1.1.1.1.1.2-0242512","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 10 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  12 x 1 mm",50,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"81-006-1.1.1.1.1.3-0242515","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  15 x 1 mm",50,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":18,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-001-16.3.1-0116003","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 radiátorszelep HERZ-GP típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 3/4\", Csz: 1.5523.22",14,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-001-16.3.3-0113283","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep Danfoss egyenes kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés funkcióval, 003L0146, RLV 3/4\"",14,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-004-1.1-0353221","Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 00 literig Ariston zártrendszerű elektromos forróvíztároló, 10 literes alsó elhelyezésű tartály, kombinált",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"biztonsági szeleppel, 2 kW elektromos teljesítmény, Csz.: 2111211711"]
[]
[7,"82-009-2.1.1.3-0214055","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, bútorba beépített, kétmedencés Rozsdamentes lemez háztartási mosogató, kétmedencés 900x600 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-11.1.4.4-0337802","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, monoblokkos, hátsókifolyású mélyöblítésű kivitelben KOLO Nova Pro monoblokkos WC csésze, 3/6 l, hátsó kifolyású, mélyöblítésű, öblítőperem nélkül,",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Rimfree®, Cikkszám: M33220000"]
[]
[10,"82-009-15.1.1-0117091","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde SAVAL porcelán vizelde, 7051 59 01, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-16.2.1-0313527","Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, nyomógombos B&K QUIK időzített, nyomógombos pissoiröblítő, egyenes (KK), Cikkszám: B&K QK105",1,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-19.3.1-0332349","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep Kludi PROVITA mosdócsaptelep, fogantyú nélkül, kerámiabetét, hőfokkorlátozó, PCA Care sugárszabályzó, 7,6 l/perc, lefolyógarnitúra, R: 333300500",2,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-19.5.2-0317072","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló, illetve süllyesztett mosogató csaptelep Zucchetti Elfo egykaros mosogatócsaptelep, álló, forgatható kifolyócsővel, Gyári kód: Z2737P",1,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-012-3.2.1.6-0432078","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm MERKAPT WARMAIR radiátor, 22/DK 900-1200, 2825W, Cikkszám: WA22912",14,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-016-1.1.1-0220627","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papír- és tasak tartó (higiéniai és intim) B&K WEST prémium WC papír tartó, fedéllel, rozsdamentes, matt, Cikkszám: BKH0553341",2,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-016-1.1.7-0318739","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó MOFÉM Fiesta törölköző tartó lengő, 430 mm, krómozott sárgaréz, kód: 501-1013-00",2,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-016-1.1.8-0391443","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc Green Clean - Rozsdamentes acél piperepolc, INOX, selyem, Silk Touch ujjlenyomatmentes felülettel, AISI 304, GCHI18S-FP",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-016-2.1-0220658","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K fali üveg folyékonyszappan adagoló krómozott konzollal, fényes, Cikkszám: BKH0580152",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":19,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-2.1.1-0830004","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 125 mm,",4,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Csz.: APSPIKOBN05125"]
[]
[2,"83-002-2.5.1.1-0114532","Kör keresztmetszetű mennyezeti befúvók vagy elszívók felszerelése légcsatornára, ill. csatlakozó dobozra, NÁ 350 mm-ig AIRVENT VSP perforált oldalfali befúvó elem, acéllemezből, RAL 9003 festve, NÁ 100 mm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"83-002-2.7.1.1-0313032","Kör keresztmetszetű fixzsalu, túlnyomást kibocsátó zsalu felszerelése falnyílásba, NÁ 350 mm-ig LINDAB COMFORT YGC külső fali rács, köralakú, dróthálóval, alumínium, YGC-125",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"83-006-2.1.2.1-0152033","Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, fémházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RR 125 C csőventilátor, 230 V/50 Hz, 350 m3/h, Cikkszám: 5655",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":20,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.2-0506066","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig, Gree Amber Grey inverter 3,5 kW klíma szett, hűtési teljesítmény: 3,5 kW, fűtési teljesítmény: 3,8",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"kW, hűtőközeg: R32, kompresszor: inverter, energiaosztály: A+++/A+, csőméret: 6 mm/10 mm, GWH12YC-K6DNA1A"]
[]
[2,"84-001-3.2.2-0551349","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-/fűtőteljesítmény: 25 kW / 30 kW-ig, ",2,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":21,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-001-9","Épület átadás előtti utolsó takarítása ( pipere)",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]