{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Tetőfedés","Bádogozás","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,2],[7,0,7,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[13,2,13,3],[14,2,14,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Szent-Györgyi Albert Oktatási épület                       ",null,"                                       "]
["Lapostető felújítása"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":3,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-2","Lapostető PVC fedés bontása",606,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"41-000-2.4","Tetőösszefolyó kibontása,",8,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"41-005-1.2.1.2","Bitumenes lemetfedés.  Vízszigetelő lemez terítése, felhajtása az oldalfalakra, rögzítése a födémhez szükség szerint dübelekkel, SIKABIT 5.2",606,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"41-005-1.3.2","új tetőösszefolyó  új beépítése",8,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"41-005-19.1.1-0095132","Bitumenes lemezfedésnél felület tisztitása kellősítése, tapadóhid készítése  0,5 mm vastagságig",606,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"41-009-1.4.2","Bitumenes lemezfedéshez ragasztó alapozás, kellősítés",606,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-8","Falfedések egy vagy két vízorros, hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességig",88,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-003-29-0993781","bitumenes lemezfedésnél falbádog elhelyezése. Cseppentő lemez elhelyezése",88,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-20","Pára- vagy salakszellőzők bontása, egy-vagy kéttagú pára- vagy salakszellőzők",25,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"48-005-1.83.1-0413483","Csapadékvíz elleni szigetelés; Páraszellőző elhelyezése, termoplasztikus műanyag páraszellőző beépítése bitumenes lemez szigetelésű tetőben, csapadékvíz elleni szigeteléshez vízhatlanul csatlakoztatva EUROSZIG T-Plusz páraszellőző d75 h 270 bitumenes",25,"db",0,0,0,0]
[null,null,"lemezhez"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]