{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,2,17,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[13,2,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                  ",null,"                                       "]
["Nyugati telephely J épület Intenzív Osztályán orvosi szobák és oktató terem kialakítása"]
[]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-062-1.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"33-091-11.3.1-1130101","Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva Válaszfaltégla",6,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-000-1.1.1.1","Gipszkarton válaszfal szerkezetek bontása, CW vagy UA fém vázszerkezetről, egyszeres tartóvázról, 2x1 rtg. gipszkarton borítással",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"39-005-9.1-0120031","Emelt hanggátlású gipszkarton lezárás  készítése, 2 rtg. gipszkartonnal, szimpla profilváz esetében, üveggyapot kitöltő szigeteléssel, ajtónyilások lezárása",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",3,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",8,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-2.3","Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig,  egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig",6,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.1-0212040","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf Estrichgrund felhasználásra kész alapozó, alkáliálló,",8,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"műanyagdiszperziós, Cikkszám: K00859415"]
[]
[5,"42-011-1.1.1.2-0212033","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQASTOP egykomponensű,",8,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"cementbázisú, beltéri kenhető szigetelés, Cikkszám: K00619731"]
[]
[6,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf Estrichgrund felhasználásra kész alapozó, alkáliálló, műanyagdiszperziós, Cikkszám: K00859415",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.2-0212033","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével LB-Knauf AQASTOP egykomponensű, cementbázisú, beltéri kenhető szigetelés,",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Cikkszám: K00619731"]
[]
[8,"42-012-1.1.3.2.1.1-0212015","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és",8,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"járólapragasztó, nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1"]
[]
[9,"42-022-1.1.3.2.1.1-0212015","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf S1 FLEX Flexibilis csempe- és járólapragasztó,",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"nagyméretű burkolólapokhoz (max. 90x90 cm), Cikkszám: K00617331 LB-Knauf SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig",6,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm"]
[]
[3,"44-001-1.1.1.2-0131036","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm"]
[]
[4,"44-090-11.17-0213117","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár",3,"készlet",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",23,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-1.1.1-0154010","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPlex W univerzális sziloxánnal javított akrilátdiszperziós alapozó, Cikkszám: 00861-xxx",382,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.2-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",382,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":10,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-005-1.1.2.2.1-0575711","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló IP 20 Schneider Electric PRIMA Kétpólusú kapcsoló 10AX, IP 20, falon kívüli, fehér (102),",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Csz.: WDE001020"]
[]
[3,"71-010-2.7-0141201","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben RIDI (HOLUX) MF-LED 640 WS, 1 modulos 4W-os fehér LED-es, felületre szerelhető/függeszthető lámpatest, IP 20, Csz:0301633",9,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-010-16.6-0146043","Falilámpák elhelyezése beltérre, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, fali led lámpa, fali kar 230V, 2W, 160 Lumen, 3800 Kelvin, meleg fehér, IP20, ezüst, garancia 2 év, kiváltható vele a hagyományos 20W halogén lámpa! Csz.: LLFLKÖR2WWW",6,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":11,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-001-1.3.2.1.1.1.4-0316020","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés",6,"m",0,0,0,0]
[null,null,"külön tételben), DN 25 VALSIR Pexal többrétegű PE-Xb/Al /PE-Xb cső tekercsben, 10 bar 95 ℃, 32x3 Rendelési kód: VS100119"]
[]
[2,"81-002-3.2.1.1.3-0130971","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M",2,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-002-3.2.3.2.3-0231013","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":12,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-009-9.2.1-0210041","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acéllemez kivitelben Acéllemez zuhanytál, 800x800x103 mm peremes",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-19.2.1-0318042","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":13,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-2.1.1-0830003","Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,  tartószerkezet nélkül, spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből, NÁ 63-150 mm között AEROPRODUKT SPIKO spirálkorcolt lemezcső borda nélkül, horganyzott acéllemezből, v=0,5 mm, NÁ 112 mm,",6,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Csz.: APSPIKOBN05112"]
[]
[2,"83-002-2.1.1.1-0143742","Kör keresztmetszetű műanyag légrács felszerelése falnyílásba vagy légcsatornára, 80-250 NÁ között HELIOS LF 200 Műanyag rács szűrővel, Méret: 287x287, Cikksz.:0743",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"83-006-1.1.1-0160001","Légcsatorna ventilátor elhelyezése, külső forgórészes motorral egybeépített, előrehajló lapátozású, négyszögletes csatornába, járókerék-átmérő: 250 mm-ig ROSENBERG légcsatornába építhető ventilátor, horganyzott acélházas, előrehajló lapátozású, (230V),",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"EKAE 200-4, Csz.: D00-20000"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]