{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,9]]}
["Anatómia régi TRANE folyadékhűtő elbontása és cseréje. CSAK \"C\" cellát szükséges kitölteni!!!"]
["Megnevezés","Készlet/db/fm","nettó ár (Ft)","bruttó ár (Ft)"]
["Új Galletti LCX (160kW) folyadékhűtő",1,null,{"$f":"SUM(C3*1.27)","v":0}]
["Régi folyadékhűtő R22 hűtőközegének lefejtése, ártalmatlanítása",1,null,{"$f":"SUM(C4*1.27)","v":0}]
["Régi berendezés elbontása, elszállítása,",1,null,0]
["Tartószerkezet készítése, elhelyezése, rögzítése a helyszínen",1,null,0]
["Daruzási munkálatok (régi le, új fel)",1,null,0]
["Elektromos bekötési munkák",1,null,0]
["Hidraulikai bekötési munkák",1,null,0]
["Hidraulikai rendszer érintő átalakítási munkák",1,null,0]
["Szigetelés, keményhéjalás (80 fm)",80,null,0]
["Gerincvezetzék kiépítése (80 fm)",80,null,0]
["Hűtőközeg feltöltés",1,null,0]
["Üzembe helyezési díj",1,null,0]
["ÉV mérési jegyzőkönyv készítése",1,null,0]
["Építési hulladék elszállítása (1,5 m3)",1.5,null,0]
["Munkadíj",1,null,0]
["Mindösszesen",null,{"$f":"SUM(B3*C3)+B4*C4+B5*C5+B6*C6+B7*C7+B8*C8+B9*C9+B10*C10+B11*C11+B12*C12+B13*C13+B14*C14+B15*C15+B16*C16+B17*C17","v":0},{"$f":"SUM(C18*1.27)","v":0}]