{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felvonulási létesítmények","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":33,"n_cols":4,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[32,1,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Kitöltötte:"]
[]
[]
["SZTE AOK Biológiai Intézet             ",null,"                                       "]
["Kiszely György Épület                  ",null,"                                       "]
["Szeged, Somogyi u. 4. Hrsz: 3729       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["6720 Szeged, Somogyi u. 4. hrezs: 3729 szám alatti                            "]
["épületben 4 emeleti vizesblokkok felújítása                                   "]
["                                                                              "]
["Készült: TERC KFT. TERC VIP GOLD 2023/ ÖN normarendszerével                   "]
["Ajánlatunk 30 napig érvényes.                                                 "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-005-7.3","Építkezés alatt ideiglenes csatlakozóhely kiépítése főkapcsolóval FI relével",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"12-006-12.2-0190420","Porvédőfal merevítő szerkezettel, zsaluzódeszkával és műanyag fóliával Agró fólia, 0,20 mm Zsaluzódeszka, 3-6,50 m hosszú, 24 mm vastag, építő minőség, széles, keskeny",50,"m²",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-3.2.1","Bontási törmelék lehordása a 3 emeletről kézi erővel. Építési anyagok felhordása.",1,"klts",0,null,0,0]
[]
[2,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",2,"db",null,0,0,0]
[]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",10,"m³",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",12,"m²",0,null,0,0]
[]
[2,"31-030-11.3.1.1.1-0121110","Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal",0.5,"m³",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.3","Horonyvésés, téglafalban, vezetékek részére (gépészet, elektromos).",40,"m",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 3,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",32,"m²",0,null,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",32,"m²",0,null,0,0]
[]
[3,"36-002-11.1-0412852","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00305221",32,"m²",null,null,0,0]
[]
[4,"36-002-12-0310273","Tapadóhíd képzése vízzel higított koncentrátummal weber.prim 706 tapadóemulzió H, Kód: H706 15",32,"m²",null,null,0,0]
[]
[5,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221",32,"m2",null,null,0,0]
[]
[6,"36-003-1.1.1.1.2-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, többlet minden további 1 cm vastagságban Baumit UniPutz (Uni vakolat), Cikkszám: 152221",32,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-004-1.1.1.1","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben Megrendelő által választott típus 15 mm vtg.",7.5,"m²",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",8,"m²",0,null,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",21,"m²",0,null,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110",32,"m²",null,null,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",7.5,"m²",null,null,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",7.5,"m²",null,null,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325",7.5,"m²",null,null,0,0]
[]
[7,"42-012-1.1.1.1.1.2-0313106","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Kerabond T Plus flexibilis ragasztóhabarcs kisméretű gres burkolólapok ragasztására, Csz: 003325 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, fehér, Csz: 5N10020",32,"m²",null,null,0,0]
[]
[8,"42-022-1.1.1.2.1.1-1212004","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1",7.5,"m²",null,null,0,0]
[]
[null,"K 42-011-1.1.1.2-0314002","Fal-, pillér, oszlopburkolat és aljzat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",7,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-3","Beépített faszekrény (konyhaszekrény) bontása",3.5,"m²",0,null,0,0]
[]
[2,"44-001-4-0180055","Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz Küszöb keményfából 800x150 mm, 20 mm vtg., küszöbsín horony marással",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"44-090-1.3","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, pászítások, igazítások",3,"db",null,null,0,0]
[]
[4,"44-090-11.17-0213117","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtózár kilinccsel, címmel, cilinderbetéttel és kulccsal Beltéri bevésőzár",6,"készlet",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",11,"m²",0,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",11,"m²",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",8,"m²",0,null,0,0]
[]
[4,"47-000-7.2.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen",10,"m²",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 5995061609390",10,"m²",null,null,0,0]
[]
[6,"47-010-1.1.1-0419509","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE diszperziós mélyalapozó, festés előtti felületelőkészítésre",11,"m²",null,null,0,0]
[]
[7,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317",11,"m²",null,null,0,0]
[]
[8,"47-021-21.4.1","Acélfelületek közbenső festése cső felületén  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel oldószeres magasfényű zománcfesték, RAL 9003 fehér színben",11,"m",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-21.5.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, NÁ 80 feletti csövön műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055",7,"m²",null,null,0,0]
[]
[10,"47-021-31.4.1-0130431","Acélfelületek átvonó festése cső felületén  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát zománc, selyemfényű, fehér 100, EAN: 5995061563739",11,"m",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-31.4.1-0130461","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Termol radiátor zománc, fehér 100, EAN: 5995061606023",7,"m",null,null,0,0]
[]
[12,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055",24,"m²",null,null,0,0]
[]
[13,"47-031-1.5.1.1-0130431","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát zománc, selyemfényű, fehér 100, EAN: 5995061563739",24,"m²",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":11,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig",30,"m",0,null,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",5,"db",0,null,0,0]
[]
[3,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",3,"db",0,null,0,0]
[]
[4,"71-001-1.4.1-0661671","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15020R",30,"m",null,null,0,0]
[]
[5,"71-002-1.1-0224429","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",15,"m",null,null,0,0]
[]
[6,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",20,"m",null,null,0,0]
[]
[7,"71-005-1.1.1.1-0230103","Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Niole egypólusú kapcsoló kerettel, fehér",4,"db",null,null,0,0]
[]
[8,"71-005-1.11.1.1.1-0210001","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"71-008-9.4.1-0623336","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 10A C kismegszakító, R: A9F07110",2,"db",null,null,0,0]
[]
[10,"71-008-9.4.1-0623337","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 10 kA, 16 kA, 25kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú Schneider Electric Acti9 iC60H 1P 16A C kismegszakító, R: A9F07116",1,"db",null,null,0,0]
[]
[11,"71-008-11.1.1.1-0122541","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 2 pólusú Schneider Electric Resi9 áram-védőkapcsoló 2P,25A, 30 mA, AC típus, R: R9R11225",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"71-009-1.1.2-0410032","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között LEGRAND Nedbox falonkívüli 1s 13m kiselosztó (Kat.szám:601201)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"71-010-16.6","Falilámpák elhelyezése beltérre  LED-es kivitelben",3,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"71-010-4.5","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, LED-es kivitelben",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-013-9","Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"db",0,null,0,0]
[]
[16,"K","Horonyvésés visszajavítása",1,"klt",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":12,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",6,"db",0,null,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",8,"db",0,null,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",1,"db",0,null,0,0]
[]
[4,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",1,"db",0,null,0,0]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",1,"db",0,null,0,0]
[]
[6,"82-001-7.1.2-0130112","Kétoldalon menetes, szorító- vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 12-ig gömbcsap, víz- és gázfőcsap MOFÉM golyós ürítőcsap 1/4\" vízátbocsátás 24 l/min. 10 bar, sárgaréz, natúr, Csz: 113-0045-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"82-012-12.1.1.2-043252565","Radiátor le-és felszerelése fagyasztásos technológiával",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-5.1","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Alföldi Bázis mosdókagyló 60 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[9,"82-009-9.2.2.2","Zuhanykabin elhelyezése és bekötése, elhúzható ajtóval zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett",1,"db",null,null,0,0]
[10,"82-009-9.2.2.2"," Zuhanytálca szifonal, DN 50 szennyvízcsővel kompletten",1,"db",null,null,0,0]
[11,"82-009-11.1.1.2","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben Alföldi Bázis WC",1,"db",null,null,0,0]
[]
[12,"82-009-12.1","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke",1,"db",null,null,0,0]
[]
[13,"82-009-12.2.1","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, ültető gumi.",1,"db",null,null,0,0]
[]
[14,"82-009-13.1-0337711","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1",1,"db",null,null,0,0]
[]
[15,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[16,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0006-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[17,"82-009-19.3.2-0318046","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. lánctartó szemmel, kód: 150-0021-00",1,"db",null,null,0,0]
[]
[18,"82-009-19.6-0318951","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák MOFÉM Ducal zuhanyszett, Ducal kézizuhany, Basic zuhanyrúd, megerősített fém ,  gégecső, zuhany csapteleppel kompletten kód: 275-0043-07",1,"db",null,null,0,0]
[]
[19,"82-009-21.2-0135006","Mosdószifon beépítése",1,"db",null,null,0,0]
[]
[20,"82-009-21.2-0415172","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése STYRON falon belüli klíma szifon, rozsdamentes előlappal, Cikksz.: STY-300-RM",1,"db",null,null,0,0]
[]
[]
[21,"82-016-1.1.8","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc Alföldi Bázis",1,"db",null,null,0,0]
[]
[22,"82-016-1.1.9-0318742","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00",2,"db",null,null,0,0]
[]
[23,"82-016-1.2.3","Tükör felszerelése 60 x40 cm méretben mosdó fölé",2,"db",null,null,0,0]
[]
[24,"82-016-2.1","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben Merida Top folyékony szappan adagoló 0,8 l",1,"db",null,null,0,0]
[]
[25,"82-016-3.1-0220721","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben  Medina WC papír tartó közepes tekercshez, zárható, műanyag, fehér,",1,"db",null,null,0,0]
[]
[26,"82-016-3.1-0222113","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA Modular Maxi Rolnis R1 mod pírtörölköző tartó, ABS műa. papír átm:22 cm, mag:25 cm, kulccsal nyitható, szél:23 cm, mag:35 cm, mély:24 cm",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":13,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-001-2.1.9","Légtechnika kiépítése - cső 110∅ 8 fm - Csőventillátor 22 W ∅110 1 db - Elszívófej ∅110 3 db - T idom ∅110 2 db - 90 °/110 idom 4 db",1,"klts",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":14,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-4.1-0510021","Vizesblokk felújítása után padlózat tisztítása kaparással, felmosással műkő-, mozaik-, kőagyaglap padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",1,"klts",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]