{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Szivárgóépítés, alagcsövezés","Síkalapozás","Helyszíni beton és vasbeton mun","Fém nyílászáró és épületlakatos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":31,"n_cols":4,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[30,1,30,2],[13,2,13,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg           ",null,"Cégnév:"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:"]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:"]
["                                       ",null,"Elérhetőség:"]
["A munka leírása:                       "]
["SZTE SZAOK BIEKK zárható konténertárolójának kialakítása"]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Szivárgóépítés, alagcsövezés",0,0]
["Síkalapozás",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-7.1.2.1","Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 5,5 m mélységig",7,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-004-2.1.1","Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.",36,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"21-004-4.2.2-0120002","Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélesség felett, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, 10 cm",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"21-004-5.1.1.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szivárgóépítés, alagcsövezés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"22-003-6.3","Szivárgó paplan készítése kész tükörre, murvából",0.6,"m³",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Síkalapozás","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"23-003-3-0222210","Vasbeton  lemezalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3",2.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-001-2-0452003","Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 6,00 / 6,00 B500A (BHB55.50), 2 tábla",0.066,"t",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-2-0180301","Konténer tároló acélszerkezet készítése zártszelvényből, trapézlemezől szürke színben, kétszárnyú nyitható ajtóval, zárral, kulccsal. 4x4x2 méter. /32 m2 trapézlemez/",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"45-007-4.1-0141621","Felhajtható acélrámpa legyártása, elhelyezése. 0,5x0,2 méter.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]