{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Záradék","Összesítő","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,0,19,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Műszaki Üzemeltetési Részleg         ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka tárgya:                       ",null,"                                       "]
["Keresztény Roma Szakkollégium fűtési rendszerének tervek szerinti felújítása_Elektromos munkák"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[]
[]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":2,"n_rows":38,"n_cols":9,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Meglévő gépészeti eszközök, hozzájuk tartozó vezetékek és védőcsövek bontása a keletkezett hulladék elszállításával.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-1.2.2.2-0110021","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21",250,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-1.2-0213006","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)",100,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-002-1.3-0213016","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² Cabling Systems Hungary H07V-K 450/750V 1x16 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh)",50,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-17.1-0339170","Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² Cabling Systems Hungary LiYCY típusú vezérlőkábel 4x1 mm²",120,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-17.1-0339178","Hiradóstechnikai és vezérlőkábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 3-48 erű rézvezetővel, keresztmetszet: 1,0-2,5 mm² YSLY-JZ típusú vezérlőkábel 5x1,5 mm²",50,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-002-21.1-0221521","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",120,"m",0,0,0,0]
[]
[8,"71-002-21.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",30,"m",0,0,0,0]
[]
[9,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",11,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-003-8","Villanyszerelési segédanyag (gipsz, tiplik, csavarok, kötegelők, bilincsek, horganyspray, vízzáró purhab, stb.)",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[11,"71-005-1.1.2.2.2-0545145","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Forix IP44 falon kívüli kétpólusú kapcsoló 10 AX - 250 V~ fehér (Kat.szám:782366)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"71-005-1.11.2.1.1-0545196","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782373)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"71-007-11.2.1.3-0313500","Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"71-009-8-0632106","GE jelű elosztó, terv szerinti kialakításban",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"71-010-2.7-0143201","IBV 872 Entry-PC LED 4ft Lumnium EU 130 with Osram driver Por- és páramentes lámpatest",2,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"71-013-7.2-0310386","OBO potenciálkiegyenlítő sín",2,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"71-013-9","Átadási dokumentáció (első felülvizsgálat, villámvédelmi részleges és végleges felülvizsgálat, megvalósulási terv, megvilágítás mérés, kezelési leírás, stb.) készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[18,"71-013-11.1.4-0637924","Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) LEGRAND Túlfeszültség-levezető T1+T2 8KA 4P (Kat.szám:412253)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]