{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Záradék","Fejezet összesítő","01  Tetőszerkezet javítása szak","02  Viharkárban megsérült tetős"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[15,0,15,3],[27,2,27,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[7,0,7,2],[8,0,8,2],[9,0,9,2],[10,0,10,2],[11,0,11,2],[12,0,12,2],[30,2,30,3],[31,2,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Megrendelő: SZTE Műszaki Igazgatóság\nMűszaki és Beruházási Iroda",null,"Kelt:       "]
["Cím: 6723 Szeged, Római krt. 21. ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"          Készítette:                  "]
[]
[]
["É P Í T É S Z   É S   S T A T I K A   K Ö L T S É G V E T É S "]
["A     "]
["                                       SZTE Állam -és Jogtudományi Kar                                          "]
["                           6720 Szeged, Tisza Lajos krt.54. alatti épület                               "]
["                                  tetőrekonstrukciós munkáihoz                                         "]
["             (Szakvélemény szerinti javítás és Viharkár okozta helyreállítás)              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",0,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",0,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",0,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",0,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.1,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]

{"sheet":"Fejezet összesítő","index":1,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Fejezetek megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["01  Tetőszerkezet javítása szakvélemény alapján",0,0]
["02  Viharkárban megsérült tetőszakasz javítása",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"01  Tetőszerkezet javítása szak","index":2,"n_rows":39,"n_cols":9,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5],[23,0,23,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2.5,"m3",0,0,0,0]
[]
["31 Helyszíni beton és vasbeton munka"]
[3,"31-002-0","Csomóponti kötések készítése S-1és S-2 jelű tervek szerint :  S1 jelű szerelvény készül 26 db , 8,389 kg/db",0.2181,"t",0,0,0,0]
[]
[4,"31-002-0-0000001","Csomóponti kötések készítése S-2 jelű terv szerint  CS1 jelű csomópont  készül 6 db , 13,26 kg/db",0.0786,"t",0,0,0,0]
[]
[5,"31-002-0-0000002","Csomóponti kötések készítése S-2 jelű terv szerint  CS2 jelű csomópont  készül 2 db , 13,60 kg/db",0.0272,"t",0,0,0,0]
[]
[6,"31-002-2.1.2","HEA 240-es acéltartók I,II,IV,V,VI,VII,IX,XI és XIII jelűek elhelyezése tetőszerkezet megerősítéshez - S-1 jelű statikus terv szerint -  padlástér",4.6266,"t",0,0,0,0]
[]
[7,"31-002-2.1.2-0000001","HEA 240-es acéltartók III,VIII, X és XII jelűek elhelyezése, födém megerősítéshez - S-1 jelű statikus terv szerint - Infoközpont alatt",2.0646,"t",0,0,0,0]
[]
[8,"31-051-7.4-0121110","Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett gerendák hézagainak kibetonozása, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,041-0,050 m³/m között (0,041-0,050 m² keresztmetszet között) C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal",9.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[9,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, 0,031-0,045 m³ között - acélgerendák részére",17,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"19-010-1.11.2.2","Általános teendők megvalósulás szakaszában, gépköltség",1,"ép.",0,0,0,0]
[]
["35 Ácsmunka"]
[11,"35-011-1.3.2-0251013","Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer - tetőszerkezet pótolt elemei",16.19,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"35-021-1-0251013","Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer - meglévő, megmaradó tetőszerkezet elemei",725,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"35-000-0","Fa tetőszerkezet elemeinek takarítása, seprűzése",790,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"35-080-4.1","Székoszlop pótlás 15 x15 cm keresztmetszetű für. fenyőből , 2 db 10/10 cm keresztmetszetű hevederfával, csavarozással rögzítve  OP jelű -  S-4/1 terv szerint",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"35-080-4.1-0000002","Tetőszerkezet megerősítése , \"G2 \" jelű taréjátkötő  2 db 15 x 5 cm-es keresztmetszetű fűr. fenyőből, változó hosszal  +  4  db M12-es csavarral,     - S-4/2 terv szerint",6,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"35-090-0","Faszerkezetek korhadt felületeinek bárdolása - É-18-as terv szerinti helyeken",38,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"35-090-1","Szerkezeti elemek rögzítése ácskapoccsal - É-18-as terv szerint",7,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"02  Viharkárban megsérült tetős","index":3,"n_rows":98,"n_cols":9,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,5],[6,0,6,5],[55,0,55,5],[70,0,70,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
["21 Irtás, föld- és sziklamunka"]
[1,"21-011-11.7","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",10,"m3",0,0,0,0]
[]
["35 Ácsmunka"]
[3,"35-000-2.1","Tetőlécezés bontása bármely egyszeres hódfarkú cserépfedés alatt - vápáknál",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"35-000-3","Szelemenek bontása ideiglenes lemezfedésnél",281,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"35-000-3-0000001","Szarufák bontása fémlemezfedésnél",1.71,"fam3",0,0,0,0]
[]
[6,"35-000-4","OSB lap bontása",32.88,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"35-002-4.1-0194087","Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve PL.: TONDACH FOL K páraáteresztő alátétfólia dupla ragasztósávval 145 g/m2 Sd:0,02 m",430,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"35-003-1.2-0410022","Tetőlécezés hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm - vápáknál - É-00 terv szerint",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"35-003-1.5","Tetőlécezés fémlemezfedésnél 5 x5 cm keresztmetszetű lécekből, szaruzatra erősítve, 50 cm tengelytávval - részletterv szerint",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"35-003-1.6","Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 5x3 cm kereszmetszettel, fémlemezfedés alatt - részletterv szerint",152,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"35-004-1.2","Deszkázás fémlemezfedés   alá 22 mmvtg. deszkával -  É-00 terv szerint",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"35-004-1.2-0000001","Deszkázás fémlemezfedés   alá 22 mmvtg. deszkával -  Főbejárat felett",17.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"35-011-1.3.2-0251013","Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer - tetőszerkezet cserélt elemei",162,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"35-011-1.3.2-0251014","Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer - cserélt lécezés",102,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"35-011-1.3.2-0251015","Faanyag gomba és rovarkártevő elleni megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal PYRONATUR faanyag rovar, gomba és tűz elleni védőszer - fémlemez fedésű tetőrész lécezése és deszkázata",340,"m2",0,0,0,0]
[]
[16,"35-080-4.1","Szelemenek, szarufák, fogópárok, fiókváltók pótlása , cseréje  S-3 és É -18jelű tervek szerint",3.83,"fam3",0,0,0,0]
[]
[17,"35-080-4.1-0000001","Szarufák pótlása, ( SZP jelűek)12x15 cm kereszmetszetű fűr. fenyőből  fémlemezfedésnél   S-3 és É -18jelű tervek szerint",2.16,"fam3",0,0,0,0]
[]
[18,"35-090-2-0680041","Tetőszerkezet átalakítása új tetőkibúvók beépítéséhez, fapótlással Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"35-003-1.2-0410022","Tetőlécezés javítása  hódfarkú cserépfedés alá, 20%-os anyagpótlással",409,"m2",0,0,0,0]
[]
[20,"35-004-1.4","Deszkázás, szarufavégekre erősítve VN ZINK  szegélylemez alá",45.78,"m",0,0,0,0]
[]
[21,"35-080-4.1-0000001","Tetőszerkezet megerősítése ,  ferdedúc pótlása 15 x15 cm keresztmetszetű fűr. fenyőből,  acélhevederes rögzítéssel  \"ad\" alsó és \"fd\" felső jelű  100 x 6 mm-es laposacélból +  2 -2  db M12-es csavarral,  13,365 kg/db   - S-4/1 terv szerint",5,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"45-090-16","Tetőszerkezet megerősítése, P1 jelű  pántolás kötőgerendához, 60 x 5 mm-es laposacélból +  2 db M12-es csavarral,   2,31 kg/db   - S-4/2 terv szerint",31,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"45-090-16-0000001","Tetőszerkezet megerősítése , P2 jelű pántolás  oszlophoz, 60 x 5 mm-es laposacélból +  2 db M12-es csavarral, 1,98 kg/db   - S-4/2 terv szerint",7,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"45-090-16-0000002","Tetőszerkezet megerősítése, P3 jelű  pántolás  középszelemenhez, 60 x 5 mm-es laposacélból + 2 db M12-es csavarral,  2,03 kg/db   - S-4/2 terv szerint",8,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"45-090-16-0000003","Tetőszerkezet megerősítése, P4 jelű  pántolás  fiókgerendákhoz, 60 x 5 mm-es laposacélból + 2 db M12-es csavarral,  1,98 kg/db   - S-4/2 terv szerint",5,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"45-090-16-0000004","Tetőszerkezet megerősítése ,  \"H\" jelű laposacél hevederezés  80 x 5 mm-es laposacélból +  3  db M12-es csavarral,  3, 14kg/db   - S-4/2 terv szerint",17,"db",0,0,0,0]
[]
["41 Tetőfedés"]
[27,"41-000-2","Ideiglenes trapézlemez bontása tetőfelületről",122.65,"m2",0,0,0,0]
[]
[28,"41-000-2-0000001","Ideiglenes falprofil trapézlemez bontása függőleges felületről",32.9,"m2",0,0,0,0]
[]
[29,"41-000-4","Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)",70,"m2",0,0,0,0]
[]
[30,"41-003-1.11.1.3","Hódfarkú cserépfedés pótlás  rögzítés nélkül, 36-40° tetőhajlásszög között , meglévővel azonos cseréppel",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[31,"41-090-5.1.2","Hódfarkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás",340,"m2",0,0,0,0]
[]
[32,"41-090-9","Ideiglenes ponyvatakarás",600,"m2",0,0,0,0]
[]
[33,"41-090-5.1.2-0000001","Bontott cserép válogatása, jó állapotú cserepek tisztítása,és deponálása",340,"m2",0,0,0,0]
[]
["43 Bádogozás"]
[34,"43-000-7","Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig - cserépfedés és fémlemez csatlakozásánál",46.2,"m",0,0,0,0]
[]
[35,"43-000-7-0000001","Ereszszegély és kéményszegély bontása 100 cm kiterített szélességig",59,"m",0,0,0,0]
[]
[36,"43-000-8","Hajlatbádog bontása,100 cm kiterített szélességgel",16,"m",0,0,0,0]
[]
[37,"43-000-13.1","Fémlemezfedés bontása, egyszerű, sima korcolt - vízcsendesítő feletti fémlemezfedés",17.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[38,"43-001-1.1.3.1-0147002","Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, mínősített ötvözött horganylemezből VM ZINC horganylemez, NATÚR, hengerelt, 0,70x1000x2000 mm, Ref:00601",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[39,"43-001-1.1.3.1-0147003","Táblás fedések; Fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, mínősített ötvözött horganylemezből VM ZINC horganylemez, NATÚR, hengerelt, 0,70x1000x2000 mm, - főbejárat felett",17.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[40,"43-001-1.7-0990491","Táblás fedések; Táblalemezes fémlemezfedéshez alátéthéjazat kialakítása LINDAB LTF-135 háromrétegű páraáteresztő tetőfólia, 1,5x50 m, szürke",137.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[41,"43-001-19.11.1","Fémlemez fedésnél kiszellőztetés, gerincelem nyeregtetô kiszellôztetéséhez VMZ 941 elhelyezése , kapcsos rögzítéssel - részletterv szerint",7.64,"m",0,0,0,0]
[]
[42,"43-003-1.2.1.1","Ereszszegély szerelése fémlemez fedésű tetőhöz, VMZ Perforált ereszszegély és rögzítések (készlet)",45.78,"m",0,0,0,0]
[]
[43,"43-003-4.2.1.1-0995007","Falszegély szerelése fémlemez fedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Falszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:33 cm",45.78,"m",0,0,0,0]
[]
[44,"43-003-5.3.1.2-0995008","Kéményszegély szerelése fémlemez fedésű tetőhöz, minősített ötvözött horganylemezből, 40 cm kiterített szélességgel Kéményszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz:40 cm",6,"m",0,0,0,0]
[]
[45,"43-004-1.1-0420403","Tetőkibúvó szerelése fémlemezfedésű tetőn PL.: SWEDSTEEL STK55 14 mm vtg., kettős (3-8-3) üvegezésű, fenyőfa tok- és szárnyszerkezetű tetőkibúvó, színrefestett fém szegéllyel, 45x73 cm, sötétszürke",2,"db",0,0,0,0]
[]
[46,"43-004-7","Hófogó, hófogóelem szerelése állókorcos fedéshez,  hófogócsővel",40,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Fejezet összesen:",{"$nulls":4},0,0]