{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":13,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőműves munkák","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Aljzatkészítés, hideg- és meleg","Asztalosszerkezetek elhelyezése","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Felületképzés (festés, mázolás,","Szigetelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[15,0,15,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3],[25,1,25,2],[11,0,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Név :      SZTE        ÁJTK                    ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :     6721. Szeged, Bocskai utca                             ",null," Kelt:   2021-04-30"]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette  : "]
["Felújítás az R3, R4, R5, R6, étkező"]
["helyiségekben"]
[" OPCIÓ:   A padló burkolat alatti aljzatbeton feltárás nem készült, amely indokolttá tenné a kent szigetelés kivitelezését, amelyet a felújító vakolat kivitelezése előtt,  a  falszigetelésre felhajtva  javasolt a cementbázisú kent szigetelésből kiviteleztetni.\nMC OXON BS FLEX \nvagy AQua FIN 2KM \n                                                                         "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő (HUF)"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":13,"n_cols":3,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése",0,0]
["Asztalosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-006-7.1.3","Áthidaló szerkezeteket vagy falakat aláfogó tervezett biztosító állvány készítése, függőleges vagy ferde dúcolással, pallóból",0.1,"fam3   ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-1.1.1","Építési törmelék felrakása szállítóeszközre, kézi erővel,",5,"m3     ",null,null,0,0]
[]
[2,"21-011-3.2.1","Építési törmelék mozgatása 10,0 m távolságra",5,"m3     ",null,null,0,0]
[]
[3,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-021-4.1.1-0232210","Sík vagy alulbordás vasbeton lemez készítése, 15°-os hajlásszögig, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi erővel, vibrátoros tömörítéssel, 12 cm vastagságig C20/25 - X0v(H) képlékeny",1,"m3     ",null,null,0,0]
[null,null,"kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal Mozsdó és konyha közötti födémszakasz javítása, Hegesztett hálóval  szennyvízcső átvezetés"]
[null,null,"ÉTKEZŐNÉL - víz, csatorna átvezetés miatt"]
[null,null,"WC- mozsdó padozat javítás"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":5,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból",0.2,"m3     ",null,null,0,0]
[null,null,"ajtó magasítás"]
[2,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",35,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"terem"]
[]
[3,"33-011-1.2.1.1.1.1.1-0120051","Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 10 mm), falazó, cementes mészhabarcsba falazva YTONG válaszfalelem, Pve jelű,600x200x100 mm M 1 (Hf10-mc)",4.2,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"falazó, cementes mészhabarcs, mészpéppel"]
[]
[4,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m³ között",2,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",174.3,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",174.3,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[3,"36-001-1.1.4-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, pórusbeton felületen, 1 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (símító), meszes cementhabarccsal",8.4,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[4,"36-002-13-0415951","Szellőző, szárító vakolat alapozók felhordása, falazatok vakolatfelújításához Baumit Sanova Előfröcskölő Cikkszám:153105",174.3,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[5,"36-012-2.2.1.1-0415955","Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, erős (magas) só és nedvességtartalom esetén WTA rendszerben, kézi felhordással, szárazhabarcsból, felületelőkészítéssel (előfröcskölő, gúz),  alsó, felső vakolatréteggel, összesen 3 cm vastagságban Baumit",174.3,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"Sanova Puffer Vakolat Cikkszám: 153102, Baumit Sanova W felsővakolattal, Cikkszám: 153103"]
[]
[6,"36-012-3-0415954","Falszárító, felújitó vakolaton simítóvakolat készítése,  1 cm vastagságig Baumit Sanova Vakolat Finom Cikkszám: 353116",174.3,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[7,"36-005-3.1-0414720","Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek, belső festékek alá, 3 mm vastagságig kézi felhordással  (a gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) LB-Knauf SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos símító 4 mm",24,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"vastagságban,  Csz: 236081"]
[]
[8,"36-051-1.1-0191019","Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, polisztirolból, rozsdamentes acélból, 1 - 20 mm vakolatvastagsághoz, pozitív sarkokra PROTEKTOR beltéri vakolóprofil pozitív sarkokra 10 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám:",25,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"2218"]
[]
[]
[9,"36-090-1.1.2-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",48,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[10,"36-090-1.1.3-0550040","Vakolatjavítás oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 50 % Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel",96,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[11,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 09- Közlekedő, kibontott ajtó és fal",21,"m      ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-4.3.2-0120012","UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (30 vagy 31,3 cm bordatávolság) UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál",10.5,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés"]
[]
[2,"39-003-1.2.1.1.1-1120019","Részleges, Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg.",67.4,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, Rugós függesztő \" lebegő sziget\" oldal magasság a födémtől 18 cm-re szabadon, az alsó borítás 20 cm-re \" U\" alakba felzár"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Aljzatkészítés, hideg- és meleg","index":8,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",171.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"42-011-2.1.1.1-0212040","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben LB-Knauf ESTRICHGRUND/Esztrich- és önterülő alapozó, Csz.: 859405",188.1,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: 618001",160,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[4,"42-022-1.1.1.1.1.3-0212008","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszéleséggel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPID/Gyorsragasztó, EN 12004 szerinti",83,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"C1T minősítéssel, beltérbe, LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[5,"42-022-2.1.1.1.3-0212004","Lábazatburkolat készítése, beltérben, mázas kerámiával, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 25×25 - 40×40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T",48,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér"]
[]
[6,"42-042-11.5-0000000","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra , kvarc- vinil bázisú PVC-lapokból ( ragasztó külön tételben)",89,"m2",null,null,0,0]
[]
[7,"42-042-11.9-0310354","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó",92,"m2",null,null,0,0]
[]
[]
[8,"42-042-31.6.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból (kvarc-vinil- és designe lapok), falábazat (székléc) készítése",59.5,"m      ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Asztalosszerkezetek elhelyezése","index":9,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.3","Fa nyílászáró szerkezetek bontása,  ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m² között",2,"DB",null,null,0,0]
[]
[2,"44-000-2-0000009","Fa karnis bontás",10,"m˛     ",null,null,0,0]
[]
[3,"44-000-4","Fa lambéria, radiátor farács bontása Fa burkolat bontása- étkezőben",3,"m2˛    ",null,null,0,0]
[]
[4,"44-001-4-0180053","Kiegészítő tartozékok elhelyezése ajtóhoz, küszöb, vaktok, bármilyen méretű nyílászáróhoz automata küszöb 100x210 cm tokhoz  HÖRMANN ajtóhoz",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"44-012-1.1.1.3.5-0215057","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel  nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, nyíló műanyag nyíló ablak, egyszárnyú fehér,",3,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"U=1,1 W/m²K STADUR panellel  850/540 cm"]
[]
[6,"44-012-1.1.1.3.5-0215057","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítéssel nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, nyíló műanyag nyíló ablak, egyszárnyú fehér,",4,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"2 rtg hőszig üveggel panellel 850/700 cm"]
[]
[7,"44-090-2.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 0,0008 m³-ig, vasalatpótlással",3,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":10,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-1.1.2","Fém nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak, kapu, 1,01-2,00 m² felület között",7.96,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"45-000-2.3","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, ablakrács",7,"db     ",null,null,0,0]
[]
[3,"45-000-3.1","Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása, perforált fonatos vagy zsalus szellőző",7,"db     ",null,null,0,0]
[]
[4,"45-001-1.1.1.1-0134001","Beltéri ajtók, alapozott acél ajtótok elhelyezése, blokktok szerelésével, falcolt ajtólaphoz EPDM tömítőprofillal, 1000x2000-2500x2250 mm névleges méretig Hörmann blokktok, MW100 mm, 30mm padlóbeállással, Jobbos vagy Balos, DIN névleges méret:1000 x 2125",1,"db     ",null,null,0,0]
[]
[5,"45-","Fémlemez borításos furatolt fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással),  ajtó, 6,00 m kerületig tele, kilinccsel, zárral szerelvényezve, 100x210 cm",1,"db     ",null,null,0,0]
[null,null,"HÖRMANN "]
[6,"45-001-3.1-0134752","Kiegészítő szerelvények elhelyezése beltéri ajtólapokhoz Alu körcímkés kilincsgarnitúra, BB vagy PZ előkészítéssel",4,"db     ",null,null,0,0]
[]
[7,"45-004-4.1-0990115","Betétrács, ablakrács elhelyezése falazatba, véséssel, befalazással, 50,00 kg/db tömegig Betétrács, ablakrács 50,00 kg/db tömegig",5,"db     ",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés (festés, mázolás,","index":11,"n_rows":44,"n_cols":9,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",506,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",4.06,"100 m2 ",null,null,0,0]
[]
[3,"47-000-2.4.1-0320531","Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, üres helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 610 496",140.5,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",12.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[5,"47-000-7.3.1-0150081","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Neoplaszt L10 késtapasz",12.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[6,"47-010-2.1.1-0157793","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen DULUX Grunt Mélyalapozó  EAN: 5903525520037",625,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[7,"47-011-3.1.1.1.1-0148201","Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Baumit SilikatColor (Baumit",420.6,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"Szilikát) festék, fehér (3009, 3007) Cikkszám: 255307"]
[]
[8,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",204.4,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[9,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, .... színben Tokok",1.25,"m2     ",null,null,0,0]
[null,null,"1 tok+ ablak"]
[10,"47-021-21.3.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",7.55,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[11,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 Radiátor cső",38,"m      ",null,null,0,0]
[]
[12,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, ..............szín tokok",7.72,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[13,"47-021-31.3.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",7.55,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[14,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",38,"m      ",null,null,0,0]
[]
[15,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",12.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[16,"47-021-1.3.1.2-0130701","Külső-Belső fémfelületek  alap és fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, ...szín Folyosó ablak",4,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[17,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",12.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[18,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, ....szín",12.6,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[19,"47-021-21.4.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték,... színben EAN: 5995061117031",38,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"radiátor cső"]
[20,"47-021-31.4.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, ... színben",38,"m      ",null,null,0,0]
[null,null,"radiátor cső"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":12,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-31.1.2-0092029","Belső fal; Szerelt belső fal hang- és hőszigetelése, fém vagy faváz esetén,  (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot szigetelőanyaggal ROCKWOOL Multirock többcélú kőzetgyapot lemez 75 mm",10.5,"m2     ",null,null,0,0]
[]
[2,"48-031-1.6.3","Utólagos talajnedvesség elleni tömbszerű falszigetelés készítése, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel,magasnyomású injektálás, egy sorban 25-30 cm rasztertávolságban kiosztott furatok esetén, háromkomponensű akrilát bázisú",28,"fel.m2 ",null,null,0,0]
[null,null,"géllel, MC-Bauchemie Oxal Dry-in A1+A2+B pórustömítő hatású akrilátgél, alacsony viszkozitású háromkomponensű injektáló folyadék, épületrészek utólagos szigetelésére"]
[]
[3,"48-031-1.7.1.1.1-0000009","Utólagos talajnedvesség elleni vízszintes falszigetelés készítése, beton, tégla vagy kő-tégla falszerkezetben, furatinjektálásos módszerrel, egy- vagy kétsorú injektálási furatsor elkészítése, tisztítása sűrített levegő befúvásával, injektáló pakkerek",22.75,"ker.m2 ",null,null,0,0]
[null,null,"elhelyezésével, alacsony- vagy közepes nyomású injektálás szilikon injektálóanyaggal (pl. MAPEI MAPESTOP, WACKER SMK 550, stb.), injektáló pakkerek eltávolításával, furatok üregfeltöltő habarccsal való feltöltésével"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]