{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Szigetelés","Útburkolatalap és makadámburkol","Kőburkolat készítése","Bitumenes alap és makadámburkol","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:              ",null,"                                       "]
["1. részajánlati kör - Medicor barakk felújítása"]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":15,"n_cols":3,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Bitumenes alap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-001-6.1","Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig",1,"10 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"21-004-5.1.2.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI.",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",25,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":8,"n_cols":13,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-2.1.2","Vasbetonburkolat gépí vágása",48,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"31-000-8.1.1","Sík vagy bordás vasbeton lemez bontása, 12 cm vastagságig, C16/20 betonminőségig",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"31-031-1.2.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C16 szilárdsági osztálynak megfelelően 15 cm vastagságban",24,"m2",0,0,0,0,null,null,null,5]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":4,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-000-9.1","épűletmezők bontása sima vagy panel lelmekből, kézi erővel, 0,5 t/db tömegig",34,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"32-002-1.1.1-0112060","Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem  egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló  nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 500 cm,"]
[]
[3,"32-004-1.1.2.3.1-0140071","Meglévő épület mezök  elhelyezése, kiselemes  szimplán kiosztott  gerendák közé, 15 kg/db tömeg felett, jellemzően beton, béléstest",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-31.1.2","Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia falazóblokk téglafalban",9,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-003-1.1.1.2.1-0415565","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 2  cm vastagságban Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszám: 152220",203,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-003-2.1.1.2.1-0415565","Mennyezetvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Baumit UniWhite - mész-cement vakolat, Cikkszám: 152220",240,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-11.1-0213031","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, kilincs, cím és ajtóösszekötő HOPPE Tokio 1710/RH/3346 átmenő csavarozású bejárati kilincs és cím, fehér",2,"készlet",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-11.15-0213101","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtókitámasztók KWS ajtórögzítő, letaposó ajtólapra szerelve",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-090-11.16-0213112","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, bejárati ajtózár zárólemezzel Bejárati  ajtózár kulcsműködtetésű",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-003-21.2-0990108","Fémszerkezetű szigetelt kétszárnyú ajtó elhelyezése 5,01-10,00 m²/db között acél vázszerkezet 4000x35000 mm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-090-5.1-0230025","Egy- vagy kétszárnyú acélajtó javítása, hőszigetelése 100/210",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":9,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.2-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10",443,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720"]
[]
[2,"47-010-2.1.2-0419506","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó",443,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",443,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-013-15.1.1.1.1-0151101","Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen",420,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Héra külső homlokzatfesték, fehér 100, EAN: 5996281032432"]
[]
[5,"47-021-11.1","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, acél nyílászáró szerkezeten",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-021-12.1.1-0131032","Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN: 5992451106033",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-007-21.1.1.1-0154348","Külső fal fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott vagy monolit  szerkezeten, függőleges felületen,  vékonyvakolat alatti üveggyapot vagy kőzetgyapot lemezzel 5 cm",203,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-007-36.1-0153661","Külső fal, mennyezet belső oldali hőszigetelése rögzítése,  ásványgyapot maggal",240,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":11,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-006-1.1-0120141","Hengerelt zúzottkőpálya készítése, 2 cm vastag kötőanyag és 2 cm vastag fedőanyag terítéssel, zúzottkőből vagy kohósalakból, 8 cm vastagságban NZ 22/32 nemes zúzottkő, NZ 4/11 zúzottkő kötő és NZ 0/4 zúzottkő fedőanyaggal, KŐKA, Iszkaszentgyörgy",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"61-011-2-0235381","Talajerősítő georács elhelyezése VIACON TG1515 csomóponti merev georács, PP-ből, szakító szilárdság: 15/15 kN/m, rácsméret: 40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 75 m",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"61-011-3-0235331","Védő és elválasztó réteg készítése VIACON S8NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 100 g/m² szakító szilárdság: 8/8 kN/m,  tekercsméret: 2 x 100 m",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":12,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-002-1.4.1-0613243","Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám:",20,"m",0,0,0,0]
[null,null,"HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal"]
[]
[2,"62-003-6-0010401","Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 30 cm vastagságban Darált beton, 0-10 mm-es frakció",50,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bitumenes alap és makadámburkol","index":13,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"63-103-1.1.2.1-0750001","Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-50 mm vastagságban",3,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"terítve Alapréteg AC16 alap 35/50, AC16 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alapréteg, zúzalékkal, homokkal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.7.2.2.1","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig",49,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J",97,"m",0,0,0,0]
[null,null,"3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325"]
[]
[3,"71-005-1.1.2.2.2-0231349","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke (Kat.szám:069530)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-007-1.1.1-0316603","Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 3 pólusú MENNEKES 1369 fali dugaszoló aljzat, 32A, 3P, 230 V Cikkszám: 1369",16,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-010-1.1.1.1.1-0140228","Felületre szerelt meglévő lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), festett tükrös",12,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]