{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Tetőfedés","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                   ",null,"                                       "]
["2. részajánlati kör - Raktárépület felújítása"]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály",14.4,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",10,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":3,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.1","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, könnyűbetonból, salakbetonból",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-032-1.1.1","Felület-előkészítés, meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása, 2-3 mm vastagságig, acélsörétes felületszórással",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"31-051-1.1-0112140","térburkolat készítése betonból, 10 cm vastagságig,  X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva 6-os betonhálló elhejezésével",200,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"31-051-1.1-0112245","Járdakészítés betonból, 5cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 5 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, saját levében simítva C12/15 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,5 finomsági",27,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"modulussal"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-11.1.1.1.1","kémény bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból",7,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",250,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",250,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-000-2","acél hullámlemez fedés bontása",250,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"41-006-29.2-0144651","Trapézlemez vagy cserepes mintázatú acéllemezfedésnél, acél tetőléc elhelyezése, 40 cm-ként, szarufa távolság max. 120 cm LINDAB BL hordozóléc 0,6 mm vtg., horganyzott",250,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":7,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-3.1","Egyéb épületlakatos szerkezetek bontása,  fonatos térelválasztó szerkezet bontása",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"45-090-2.1-0340004","vas ablakok javítása",7,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"45-090-3.1-0210100","Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, sarokpántpótlás 3087 lengőajtópánt súrolt 100 mm",2,"pár",0,0,0,0]
[]
[4,"45-090-3.1-0210125","Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, sarokpántpótlás 3087 lengőajtópánt súrolt 125 mm",2,"pár",0,0,0,0]
[]
[5,"45-090-3.2-0118201","Acélajtók és acélablakok tartozékainak cseréje, ajtózárpótlás STEELVENT portálzár szett egyszárnyú kapuhoz",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"45-090-4.3-0250002","Acél portálok javítása, acél portál szükség szerinti javítása, tönkrement, kihajlott üvegszorító lécek cseréjével, csavarmenetek felújításával, az elhajlott tokrész helyrehozásával, teljes megerősítéssel, 5,00 kg/m² anyagpótlással Melegen hengerelt",11,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"laposacél 16/5 - 25/16 mm-ig, átlagár"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen",2.17,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-3.4.2.1.2","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, szilikát bázisú készítményekkel, vakolt felületen, tagolt felületen",240,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.2-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401",217,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",217,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-013-15.1.1.1.2-0150300","Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen",240,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"LB-Knauf EGALISATION/Egalizáló festék, szinezővakolatok színezésének homogenizálására, Cikkszám: K8881****, fehér"]
[]
[6,"47-021-11.1","Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, acél nyílászáró szerkezeten",89,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",89,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-021-31.1.1-0130361","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",92,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":9,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.7.2.1.2","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés nélküli, tömeghatár: 1,01-5,00 kg/m",29,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",3,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-2.1-0211042","Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen falhoronyba vagy falra fektetve,  vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",60,"m",0,0,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel MMFalCu 450/750V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel"]
[]
[4,"71-002-21.3-0221566","Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 6 mm² PannonCom-Kábel",45,"m",0,0,0,0]
[null,null,"NYM 300/500V 5x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)"]
[]
[5,"71-002-81.2","Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,41-0,60 m árokszélességig",35,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-84-0249103","Kábeljelző szalag elhelyezése PIPELIFE \"hirközlő\" jelölőszalag, HIR-JELSZALAG",30,"100 m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-005-2.51.2-0230255","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó betét elhelyezése(műanyag borítóelemek nélkül) kétpólusú LEGRAND Céliane kétpólusú kapcsoló 20 AX (Kat.szám:067021)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-005-2.63.1.3-0533020","Összeépíthető világítási  és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, hármas LEGRAND Program Mosaic 3x2P+F csatlakozóaljzat sínezett, rugós, fehér (Kat.szám:077253)",5,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-010-2.1.2.1.5","Meglévő lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), tükrös műanyag- vagy üveglappal lezárt",10,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-011-6.1.1.1.1.2.1","LED-es fényforrások, általános világítás céljára (fehér fényű), pontszerű kivitelben, hagyományos kialakítású (retrofit), Edison (csavaros), E14 fej, burás morgásérzékelővel ellátva.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]