{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítés tételek","Irtás, föld- és sziklamunka","Síkalapozás","Helyszíni beton és vasbeton mun","Előregyártott épületszerkezeti ","Falazás és egyéb kőműves munkák","Lakatosszerkezetek elhelyezése","Takarítási munkák","Kert és parképítési munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":36,"n_cols":4,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[35,1,35,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE                             ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Kossuth Lajos sgt 35     ",null," Kelt:      2020.         "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:                     "]
["A munka leírása: Hátsó kerítésszakasz   ",null," Készítette:             "]
["bontása és építése                                                            "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 Anyag + díj",null,null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,null,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,null,0]
["2.2 Áfa",0.27,null,0]
["3.  A munka ára",null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítés tételek",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Síkalapozás",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése",0,0]
["Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["Lakatosszerkezetek elhelyezése",0,0]
["Takarítási munkák",0,0]
["Kert és parképítési munkák",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítés tételek","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.1.4.1","Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, területhasználati díjak, közterületek",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"19-090-1","Építmények, udvar takarítása  naponta és átadás előtt",1,"db     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":15,"n_cols":9,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-001-4.1.2","Tuskó kiszedése kézi erővel, I-IV. oszt. talajban, gyökfő átmérő: 31-60 cm között",2,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"21-002-1.1","Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, kézi erővel, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig Kerítés mellett, ideiglenes kitermelés",3.5,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[3,"21-004-3.1","Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, szállítással, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig Tereprendezés 3,5 m3",12,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-1.2.2","Építési törmelék felrakása szállítóeszközre, ",20,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-3.1.1","Építési törmelék mozgatása géppel, 100 m távolságig,",20,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[6,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",4,"db     ",0,0,0,0]
[]
[7,"21-003-6.1.1","Munkaárok kiemelése kézi erővel közművesítetlen területen I-IV. talajban dúcolás nélkül. Alaptest kiásása zsalukő alá",7,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Síkalapozás","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"23-000-1","Tégla- és kőalapok bontása",5.5,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"23-000-2-0000009","Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása 15 oszlophely",1,"ktg",0,0,0,0]
[]
[3,"23-003-3-0222210","Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal",7,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-011-21.1.1-0000009","Horganyzott fém oszlop bebetonozása, Komplett, táblás, horganyzott kerítésrendszerhez fúrt pontalapok, az alaptestek kiemelésével, bebetonozásával, normál terepviszonyok mellett betonból, X0b(H), XC1, XC2 környezeti osztályú, földnedves konzisztenciájú",2,"m3     ",0,0,0,0]
[null,null,"betonból, kézi csömöszöléssel C20/25 - X0b(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal 14 db"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Előregyártott épületszerkezeti ","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"32-000-8.1.2","Kerítés vagy kapuoszlop vasbetonelemek bontása, kézi erővel, földbe állított, 0,2 t/db tömeg felett",7,"db     ",0,0,0,0]
[]
[2,"32-000-9.1","Kerítésmezők bontása sima vagy bordás vasbetonpallókból, GÉPI erővel, 0,5 t/db tömegig 27 db",81,"m2     ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőműves munkák","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsbóL kerítés",3.95,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[2,"33-000-11.1.1.1.1","Pillérfalazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, bármilyen falvastagsággal, épületen belül, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű tömör téglából, falazó, meszes cementhabarcsból",0.9,"m3     ",0,0,0,0]
[]
[1,"33-001-1.3.3.2.1.1-9012012","Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 250 mm falvastagságban, 250x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel KK KAVICS BETON 25-ös zsaluzóelem, 250/500/250 mm,",8.75,"m2     ",0,0,0,0]
[null,null,"C16/20-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 60.40:12 mm átmérőjű betonacél"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Lakatosszerkezetek elhelyezése","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-2.6","Rácsok, korlátok, kerítések bontása, drótfonatos kerítés",18,"m      ",0,0,0,0]
[null,null,"EGY. Kerítéselemek fölött"]
[2,"45-004-31.1.2-0000009","Komplett, táblás, horganyzott kerítésrendszer  rögzítése, mezők folyamatos elhelyezésével, Előzetesen lebetonozott oszlopokra,  1,51-2,00 m kerítés elem magasság között                 ",35,"m      ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munkák","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-008-1-0190089","Talajtakarás készítése Agró fólia, 0,20 mm Bevédés",0.5,"100 m2 ",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-2-0000009","Talajtakarás felszedése",0.5,"100 m2 ",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert és parképítési munkák","index":10,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[2,"91-000-3.1.3","Növényekkel beültetett felületek bontása, virágágyak bontása, vegyes (egy-, kétnyári és évelő is) visszaültetésre kerülő növények SZAKSZERŰ TÁROLÁSA 94 db cserje, 6 db örökzöld BONTÁS ELŐTT HELYZETÜKET JAVASOLT DOKUMENTÁLNI. Szükséges kertészeti munkák.",1,"klt*",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]