{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Záradék","Összesítő","Falazás és egyéb kőművesmunka","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet                            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :  6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 40.                ",null," Kelt:      2020 év május hó 20 nap "]
["                                       ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Vizesblokkok átalakítása, felújítása         ",null," Készítette   :.....................   "]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.1.1.1.1","Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, cementes mészhabarcsból",5,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 50-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas",4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"hőszigetelés"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",123,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.3-0212003","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN",240,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617801 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***"]
[]
[3,"42-012-1.1.1.1.2.2-0212001","Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf BASIS/Bázis ragasztó, EN 12004",20,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"szerinti C1T minősítéssel, beltéri-fagyálló lapokhoz, Cikkszám: K00617011 LB-Knauf Colorin fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00625***"]
[]
[4,"42-022-1.1.1.1.1.2-0313138","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MAPEI Adesilex P7 C2T cementkötésű",42,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m2-ig (WC ajtó csere miatt)",16,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-1.3","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m2 között  (WC ajtók bontása, megszüntetése)",4.1,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131032","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",9,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm"]
[]
[4,"44-001-2.2.1-0120771","Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba,  utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 150 x 210 cm  fóliás üvegezés"]
[]
[5,"44-002-1.3.1.4-0120323","Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, fix KIRÁLYFA PLUSZ  egyszárnyú fix ablak, U = 1,1 W/m2K lazúros, hossztoldás nélküli 150 x 60cm,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"ajtó felülvilágítóként"]
[]
[6,"44-012-1.1.1.3.1-0222153","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló 50/115 fóliás üvegezés REHAU",6,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Euro-Design 70 bukó-nyíló ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 60 x 120 cm"]
[]
[7,"44-012-1.1.1.3.4-0222011","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, fix 50/115 női wc nyiló szárnyra sorolva fóliás ",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"üvegezéssel REHAU Euro-Design 70 fix ablak, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 120 x 60 cm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-011-15.1.1.1-0151322","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Supralux Tilatex beltéri falfesték, fehér, EAN:",42,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"5992452606297"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":7,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-010-1.1.2.1.2-0142815","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T8, T12 fénycsöves szabályozható elektronikával szerelt (A1 energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) E-FAMILY (HOLUX)",6,"db",0,0,0,0]
[null,null,"E-DELUX 236/M/SZE mennyezeti lámpatest, alumínium dupla parabola tükörrel, szabályozható elektronikus előtéttel, 2x36W / G13 fénycsőhöz (T8), IP 20 Csz: 1-25-15-0103"]
[]
[2,"71-012-2.5-0241008","Villamos háztartási készülékek elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre: elektromos kézszárító vagy hajszárító MEDICLINICS SANIFLOW infrás kézszárító, matt króm fémburkolattal, Rendelési szám: B&K E88ACS",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":8,"n_rows":33,"n_cols":9,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",8,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.5","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-4.11.1.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 10 tagig",3,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-009-5.1-0009998","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető KÉTMEDENCÉS MIRANIT (ANMW 421) MOSDÓ 1400 MM SZÉLES 580*360*90 mm, medencemérettel, csapfirattal, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-009-5.1-0009999","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető HÁROMMEDENCÉS MIRANIT (ANMW 431) MOSDÓ 2100 MM SZÉLES 580*375*90 mm, medencemérettel, csapfirattal, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-9.2.2.2-0319322","Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése, zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben 80 cm-es oldalhosszúság felett Radaway RODOS C 90 akryyl zuhanytálca  szögletes, 90x90x16 cm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01",8,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-13.1-0118041","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901",6,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-15.1.1-0111525","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-16.2.2-0318971","Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű MOFÉM M-tronic elektromos süllyesztett vizelde öblítő, MLP 02K, 24V-os mágnesszelep (hálózati egység nem tartozék), kód: 584-7521-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-19.2.1-0314523","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep Kludi-Standard Care csaptelep, Care vízsugárszaályzó, 8 l/perc, falra szerelhető kivitel, kr.,Cikkszám: 32 0040515",2,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-19.3.2-0314504","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515",5,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-012-3.1.2.4-0425618","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1 soros, 1600 mm felett, 600 mm D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor E (10 típus), 1-soros, konvektorlemez  és borítás nélkül, 600x1800 mm,",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"fűtőteljesítmény: 1094 W"]
[]
[14,"82-012-3.3.1.2-0433210","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 400-450 mm PURMO C33 450400, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 450x400 mm, 75/65/20°C, 748W",1,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-016-1.2.3-0391463","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fali, rozsdamentes acél tükör, vandálbiztos, keret nélküli, Méretek: 600x1800 mm",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]