{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4]]}
["SZTE Mérnöki Kar (6724 Szeged, Mars tér 7.)"]
["Költségvetési kiírás"]
["Parkoló rendezése"]
[null,"Tétel megnevezése","Mennyiség Egység:","Mennyiség:","Nettó egységár:","Nettó összeg:"]
[1,"Kerítés melleti részen földkiemelés átla 25 cm vtg-ban, 2 m szélességben, kikerülő föld elszállítása, elhelyezése (Kerítés melleti földes terület, sövény helye)","m3",30,0,{"$f":"D5*E5","v":0}]
[2,"Drénárok készítése geotextil körülhatárolással, kikerülő föld elszállításával, aknába történő bekötéssel, 16/32 osztályozott kavics feltöltéssel együtt kompletten, 40 cm szélességben, átlag 50 cm mélységben, dréncső bekötéssel","fm",60,0,{"$f":"D6*E6","v":0}]
[3,"Meglévő járdalapos személygépkocsi felállóhelyek bontása gépi erővel, kikerülő anyag elszállításával","kltg",1,0,0]
[4,"Meglévő zúzottköves, kavicsos felületen lévő anyag lenyesése 5-10 cm vastagságban, beterítése drénárok fölé, kerítés mellé, símító hengereléssel teljes felületen","m2",420,0,0]
[5,"11/22 zúzottkő terítés átlag 5 cm vastagságban munkavégzés teljes területen símító hengereléssel","m2",540,0,0]
["Nettó összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(F5:F9)","v":0}]
["Áfa 27,00 %",{"$nulls":4},{"$f":"F12-F10","v":0}]
["Bruttó összesen:",{"$nulls":4},{"$f":"F10*1.27","v":0}]