{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Felületképzés","Kőburkolat készítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név: SZTE                              ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím: Petőfi S. sgt.                    ",null," Kelt: 2020. 07. 30.                   "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       "]
["Kerékpártároló bővítése                                                       "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: TERC VIP SILVER költségvetéskészítő programmal                       "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-002-1.1","Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig",11,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-004-5.1.1.1","Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.",68,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-6.1-0235361","Talajstabilizálás, talajerősítés geotextiliával VIACON WG40 erősítő szőtt geotextília, PP-ből, 190 g/m² szakító szilárdság: 40/40 kN/m,  tekercsméret: 5,3 x 100 m",68,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-4.4.4.1","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, 4 db kerékpár tárolón és 2 db hulladéktárolón, könnyű rozsdásodás esetén",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-021-12.3.1-0419523","Korróziógátló alapozás 4 db kerékpár tárolón és 2 db hulladéktárolón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó szürke",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-021-21.3.1-0419522","Acélfelületek közbenső festése 4 db kerékpár tárolón és 2 db hulladéktárolón, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor univerzális alapozó szürke",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-021-31.3.1-0160016","Acélfelületek átvonó festése 4 db kerékpár tárolón és 2 db hulladéktárolón, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel POLI-FARBE Cellkolor oldószeres selyemfényű zománc szürke",62,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":4,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-001-2.1","Járdakő burkolat bontása, a járdalapok helyszíni deponálásával",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"62-002-21.11.1-0619051","Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, gyepszegély elhelyezése 24×12×4,5 cm-es elemekből LEIER Lunetta gyepszegélykő, 24x12x4,5 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5318",24,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"62-003-4.2.3-0613276","Betonlap vagy teraszburkolat készítése, járda- vagy járólapokból, 40x40x5 cm-es lapokból A felbontott és helyszínen deponált anyagok felhasználásával.",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"62-003-6-0010402","Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban Darált beton, 0-30 mm-es frakció",68,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"62-003-8.1-0613900","Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből hálós, soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, zúzalékágyazatra fektetve,  10x20x6 cm-es méretű idomkővel A meglévő-megmaradó térburkolat mintájára.",53,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"62-011-2.1.2.1.1.2-0220138","Térburkolatok befejező fugázása gyalogos és kerékpár közlekedésnek kitett felületeken, 60 mm fugamélységgel, (telibe söprés), 10x20 cm-es burkolókövek esetén",63,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]