{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Munkák"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":30,"n_cols":4,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,1,29,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[6,0,6,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE Sportközpont                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Hattyas u. 6-8.               ",null,"                                       "]
[null,null," Kelt:       "]
["             ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés: "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette:         "]
["SZTESportközpont területén 2 db pályára műfüves burkolat kialakítása"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["1.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munkák","index":1,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"Munkagödör készítése földkiemeléssel, kézi\nmunkával, dréncsövek részére aszfaltból,\nvagy betonból (0,25x0,4 m)",74.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"Kikerülő anyag elszállítása 1,35 lazulási szorzóval",100.17,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"Dréncső fektetés körkörös bordázatú,\nperforált dréncsőből, (átm.80-200 mm) Az\nárkokat geo textíliával kell bélelni. A\ncsöveket az alapvonal mögött, az\nalapvonallal párhuzamosan kell fektetni,\nvalamint a pálya hosszirányában 5m-ként",508,"fm",0,0,0,0]
[]
[4,"Szűrőréteg készítése dréncső körül 4/16 osztályozott kavicsból",74.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[5,"Szikkasztó csövek bekötése csatorna aknába",2,"ktg",0,0,0,0]
[]
[6,"Szegélykövek készítése a pálya körül, 100\ncm hosszú (100*5*20 cm) elemekből,\nbetongerendába rakva aszfalton, vagy\nbetonon",234,"fm",0,0,0,0]
[]
[7,"Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 4/11\nszemcseméretű, por, agyag és iszapmentes\nfagyálló zúzott kőből (10 cm vastagságban)\n90-95 %-ra tömörítve",221.76,"m3",0,0,0,0]
[]
[8,"Kiegyenlítő szűrőréteg készítése 2/5\nszemcseméretű, por, agyag és iszapmentes\nfagyálló zúzott kőből (3 cm vastagságban) 90-95 %-ra tömörítve",66.52,"m3",0,0,0,0]
[]
[9,"Pályatükör tömörítése gépi erővel. TRy 90 %",1848,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"Vízáteresztő műfű burkolat készítése 50\nmm vastagságban komplett vonalazással",1848,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"Kvarchomok feltöltése, besöprése (15kg/m2)",27720,"kg",0,0,0,0]
[]
[12,"Fekete gumigranulátum betöltése (11kg/m2)",20328,"kg",0,0,0,0]
[]
[13,"Kézilabda kapu alumínium hüvelyes 2x3m\nkompletten hálóval ",4,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"Labdafogó háló 5 m magas, UV álló\nműanyagból 13x13 cm lyukosztással,\ntüzihorganyzott zártszelvény oszlopokkal,\nkörföldeléssel, meglévő oszlopok helyére -\npálya alapvonalai mögött mindkét oldalon",66,"fm",0,0,0,0]
[]
[null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]