{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Acészerkezeti és épületlakatos ","Festő és mázoló munkák","Elektromos szerelés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":28,"n_cols":4,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,2,23,3],[27,1,27,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[17,0,17,3],[21,2,21,3],[22,2,22,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["."]
[]
[]
[]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null," Kelt:                 "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS                   ",null,"                                       "]
["a                                      ",null,"                                       "]
["Szeged, Eötvös utca 6 szám 3771 hrsz                                          "]
["meglevő épület belső homlokzatán                                              "]
["szerelőjárda létesítése építés- szerelési munkáihoz                           "]
["                                                                              "]
["Készült: TERV VIP  ÖN alkalmazásával,                                         "]
[]
["Költségvetési  összesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Acészerkezeti és épületlakatos munkák",0,0]
["Festő és mázoló munkák",0,0]
["Elektromos szerelés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-6.2","Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és",350,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között meglevő födémre állítva kiváltáskkal a 3. emeleti sznten feljáró  létrával. Ideiglenes bevédésekkel, takarásokkal."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Acészerkezeti és épületlakatos ","index":3,"n_rows":69,"n_cols":9,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, l-01  acél gerenda beépítéséhez  30x30x35 cm",17,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"31-051-7.3-0121410","Fészek  kibetonozása, XC1 környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,031-0,040 m³/m között (0,031-0,040 m² keresztmetszet között) C20/25 - XC1 - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,8 finomsági modulussal",0.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-1.2.1-0550090","Vakolatjavítás fészek kibetonozás , acél tartó elhelyezése után  homlokzaton, , durva, sima kivitelben, CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel meglevő felülethez igazodó színvakolattal (vagy festéssel ) 100x100 cm",17,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"34-001-4.1","L-01/1 jelű HEA 100   tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, kiképzett felfekvésre (szerelő kőműves munka külön tétel) h=1400 mm acélsúly: 23,48 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",15,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"34-001-4.1","L-01/2 jelű HEA 100   tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, kiképzett felfekvésre (szerelő kőműves munka külön tétel) h=1410 mm acélsúly: 23,65 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"34-001-4.1","L-02/2 jelű HEA 100   tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé  rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 730 mm acélsúly: 12,24 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"34-001-4.1","L-03/1 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé  rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 2218 mm acélsúly: 23,51 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",5,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"34-001-4.1","L-03/2 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé  rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 15284 mm acélsúly: 162 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"34-001-4.1","L-03/3 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé (végére) rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 5105 mm acélsúly: 54,11 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"34-001-4.1","L-03/4 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé (végére) rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 2194 mm acélsúly: 23,26 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"34-001-4.1","L-03/5 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, acél tartók közé (végére) rögzítése,  szerelése hegesztéssel  h= 6285 mm acélsúly: 66,62 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"34-001-4.1","L-04 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, rögzítése falba ragasztott HLTI dübelbe  szerelése hegesztéssel L 01 tartókhoz h= 2990 mm acélsúly : 31,7 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"34-001-4.1","L-04/1 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, rögzítése falba ragasztott HLTI dübelbe  szerelése hegesztéssel L 01 tartókhoz h= 2947 mm acélsúly : 31,24 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"34-001-4.1","L-05 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, rögzítése falba ragasztott HLTI dübelbe  szerelése hegesztéssel L 02 tartókhoz h= 1990 mm acélsúly : 21,1 kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",6,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"34-001-4.1","L-06 jelű MH U 100  tömör acél gerenda  beemelése és elhelyezése, rögzítése falba ragasztott HLTI dübelbe  szerelése hegesztéssel L 02 tartókhoz h= 3048  mm acélsúly : 32,3  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"34-001-4.1","L-07 jelű HH VTSZ: 73-06,  50X50X4  mm zártszelvény acéloszlop   beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 03 gerendákra h= 1000  mm acélsúly : 5,7  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",37,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"34-001-4.1","L-08/2 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h= 2287  mm acélsúly :21,9  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"34-001-4.1","L-08/3 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h= 14234  mm acélsúly :136,07  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"34-001-4.1","L-08/4 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h= 1030  mm acélsúly :9,85  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"34-001-4.1","L-08/5 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h= 1080  mm acélsúly :10,32  kg (1db+ 1db tükrkép lesarkítással) műhelyben legyártva, felület tisztítással",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"(zsírtalanítás, rozsdamentesítés)"]
[]
[21,"34-001-4.1","L-08/6 jelű  HH VTSZ: 73-06  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h=5105+80  mm acélsúly :49,5  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"34-001-4.1","L-08/7 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h=1286 mm acélsúly :12,3  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"34-001-4.1","L-08/8 jelű  HH VTSZ: 73-06.  80X80X4  mm zártszelvény fogodzó    beemelése és elhelyezése, rögzítése  szerelése hegesztéssel L 07 oszlopokra  h=5247 mm acélsúly :50,16  kg műhelyben legyártva, felület tisztítással (zsírtalanítás, rozsdamentesítés)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es  laposacélból 33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/3 jelű szerkezet 1000x700-1000 mm mérettel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból 33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/4 jelű szerkezet 1000x700-1000 mm mérettel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból 33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/5 jelű szerkezet 1300-1123/1000 mm mérettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/6 jelű szerkezet 1000x115-291 mm 3 mm mérettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/7 jelű szerkezet 1000x970--975 mm mérettel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda járórácsok elhelyezése bármilyen méretben NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/8 jelű szerkezet 1154x998-970 mm mérettel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda korlátbetét elhelyezése szerelése  NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es lapoacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/9 jelű szerkezet 1200x1000 mm mérettel",4,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda korlátbetét elhelyezése szerelése NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/10 jelű szerkezet 1080x1000 mm mérettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda korlátbetét elhelyezése szerelése NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból 33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/11 jelű szerkezet 1080x1000 mm mérettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"45-004-5-0180503","Szerelőjárda korlátbetét elhelyezése szerelése NAGÉV P típusú sima járórács tűzihorgonyzott kivitelben, 30x3-es laposacélból  33/33 bordaosztással,  rögzítő szerelvényekkel 4 garn/m2 L-09/11 jelű szerkezet 1100x1000 mm mérettel",24,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Festő és mázoló munkák","index":4,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-021-31.2.1-0137051","Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten,  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel  szórással felhordva  A HEMPAQUICK ENAMEL 53840 gyorsan száradó alkid zománc jó fényvisszaverő képességgel.  : Acél fedőrétegként enyhe vagy közepesen maró",65,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"környezetben. 12170 színárnyalattal  ..40 micron vastagsággal . ( vagyCaparol Capalac Profi HG aromamentes, tartós, időjárásálló zománcfesték, magasfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, )  RAL 7035 világosszürke"]
[]
[2,"47-021-12.2.1-0130765","Korróziógátló alapozás  acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel 2 rétegben  2x60 mikron vastagságsággal  pld HEMPAQUICK PRIMERT 13624  (VAGY SIGMAFAST 20 szürke cinkfoszfátos alapozó, 1K alkid bázisú, EAN: 8716242514787)",65,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-00-9999","Törmelék kezelés, konténeres elszállítás ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromos szerelés","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-00-9999","Acélfelületek bekötése a legközelebbi EPH csatlakozási bontról.",1,"klt*",0,0,0,0]
[]
[2,"71-01-9999","Mérési jegyzőkönyv készítése EPH bekötésről",1,"klt*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]