{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Záradék","Összesítő","Fém- és könnyű épületszerkezet ","Bádogozás","Elektromosenergia-ellátás, vill","Rögzítések, tömítések","Kert- és parképítési munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím :                                  "]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["A munka leírása: GH déli oldalán       "]
["Kerékpártárpló kialakítása                                                    "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült: 2021. .                                                          "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":7,"n_cols":3,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Rögzítések, tömítések",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Fém- és könnyű épületszerkezet ","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"34-001-2.1.3","Térbeli rácsos tetőszerkezetű épület-acélváz szerelése, alátámasztó oszlopokkal és egyéb elemekkel, 30,01-45,0 kg/m² tömeg között",75,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"34-002-1.1.1.1-0114301","Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m²/db táblaméretig, 30 mm hullámmagasságig, 6-14 mm hullámmagasságú tetőprofilból",75,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-002-1.1-0147124","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezből",30,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"43-002-9.2.3-0148287","Csatornatartó rendszer felszerelése, csatornatartó elem",30,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"43-002-11.1-0147184","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezből",10,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":4,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.4.1-0110216","Merev simafalú és gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített tartószerkezetre szerelve,  kemény műanyag gégecsőből, Névleges méret: 9-25 mm Beltéri műanyag gégecső 16 mm, Kód: GPVC16L",30,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-3.1-0211001","Szigetelt vezeték elhelyezése előre elkészített kábeltálcán műanyag  kötegelővel rögzítve, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,",70,"m",0,0,0,0]
[null,null,"keresztmetszet: 1,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary MMFalCu 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel"]
[]
[3,"71-008-9.1.2","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-010-1.6","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, mozgásérzékelös LED-es kivitelben",4,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",0,"mp*",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Rögzítések, tömítések","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"88-002-1.2.3.1.1-0480058","Rögzítőelem elhelyezése beton- és vasbeton szerkezetekben, rozsdamentes",72,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-004-2.6-0613091","Kertépítő elemek elhelyezése előre gyártott elemekből, 40 férőhelyes kerékpártartó elhelyezése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]