{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Zsaluzás és állványozás","Bádogozás","Üvegezés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":21}
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei"]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen"]
["2.1 ÁFA vetítési alap"]
["2.2 Áfa",0.27]
["3.  A munka ára"]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Zsaluzás és állványozás"]
["Bádogozás"]
["Üvegezés"]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-016-1.5-0023126","Guruló állvány, 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 12,0 járólapmagasság (típus: 741240) KRAUSE guruló állvány 2,50x0,75 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 8,6 m járólapmagasság (típus: 741226)",10,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"15-016-9.5","Guruló állvány áthelyezése 4,00x4,00 m alapterületig, 12,0 m járólapmagasságig",5,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":3,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",36,"m",null,null,0,0]
[]
[2,"43-000-5","Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig",24,"m",null,null,0,0]
[]
[3,"43-002-1.7-0411343","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm, Cikkszám:124140-4000",36,"m",null,null,0,0]
[]
[4,"43-002-2.6-0411318","Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése,  félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 40 cm, Cikkszám: 128600-LANG",36,"db",null,null,0,0]
[]
[5,"43-002-2.6-0411333","Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése,  félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI függőereszcsatorna toldóelem, horganyzott acél, gumis, Ksz: 40 cm, Cikkszám:125800-ZAM",8,"db",null,null,0,0]
[]
[6,"43-002-2.6-0411417","Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése,  félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI szeglet, külső, külső peremes horganyzott acél, Ksz: 40 cm, Cikkszám:124400-ZAM",4,"db",null,null,0,0]
[]
[7,"43-002-11.6-0411392","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezből ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø120 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127912-3000-ZAM",24,"m",null,null,0,0]
[]
[8,"43-002-12.1.7-0411177","Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezből ZAMBELLI Lefolyóbilincs szár, galvanizált, kromátozott, M10 menettel, 25 cm,",12,"db",null,null,0,0]
[null,null,"Cikkszám:127610-250"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-005-16.2-0301003","Üregkamrás, kültéri polikarbonát lapok bontása,  fogadószerkezet tisztításával, bontott anyagok elszállításával. 6,31-12,60 m² között",40,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"46-005-16.2-0301004","Üregkamrás, egy vagy mindkét oldalon UV álló, kültéri polikarbonát lapok elhelyezése, 6,31-12,60 m² között Víztiszta polykarbonat lap, 2 falú, UV védett, 10 mm vtg.",40,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]