{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Hideg- és melegburkolatok készí","Bádogozás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Név : SZTE Műszaki Igazgatóság                               ",null,"                                       "]
["Klinika Üzemeltetési Iroda",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Tisza Lajos Krt 107.                              "]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["A munka leírása:  II.Kórház \"B\" épület                   ",null," Készítette   :"]
["    2 emelet Arc és Álcsont                                                                          "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                   "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",95,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-041-3.2.1.1-0310357","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett magnezitesztrich felület előkészítése, 3 mm vastagságban HENKEL Ceresit DH Maxi önterülő aljzatkiegyenlítő, szálerősített, Cikkszám: 2144118 HENKEL Ceresit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 2146106",95,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-042-25.2.9.1-0310356","Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, vezetőképes, ajánlott ragasztó vezetőképes burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) PVC-burkolat HENKEL Ceresit K 112 vezetőképes PVC-ragasztó, diszperziós, Cikszám: 2158979 HENKEL Ceresit R 766 multifunkciós alapozó, Cikkszám: 2146106",95,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-042-25.3.1","Vezetőképes antisztatikus és antibakteriális burkolatok fektetése kiegyenlített aljzatra, antibakteriális, PVC-burkolat (ragasztó anyag külön tételben kiírva)",95,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-31.1.5.1.1"," PVC-burkolat gépi takarítása",690,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-003-8.2.1-0144451","Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, 60 mm széles, 2 m hosszú, Classic bevonattal, standard színben",40,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-5","Fa védő deszkalábazat bontása",30,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-5","Ütköző, záró és szegélylécek felszerelése csavarozással",30,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"44-090-32","Vízvető felerősítése",40,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolt felületen",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.4.1.2-0417972","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, diszperziós kötőanyagú glettel, vakolt felületen, tagolt felületen SAKRET DG-03 Diszperziós glett",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.2-0154102","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen StoPrim Plex diszperziós, akrilátbázisú univerzális alapozó, 00518-002",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra COLOR Prémium matt",2558,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",151,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",151,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]