{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Felvonulási létesítmények","Zsaluzás és állványozás","Költségtérítések","Vakolás és rabicolás","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Szigetelés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":41,"n_cols":4,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[20,0,20,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[15,0,15,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[40,1,40,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["SZTE Műszaki Igazgatóság és            ",null,"                                       "]
["Vagyongazdálkodási Iroda               ",null,"                                       "]
["6723 Szeged, Római krt. 21.            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Napközi Otthonos Óvodájában, alagsori helyiségekben vakolat rehabilitáció épületszigetelő szakmérnök által készített kiegészített emlékeztető figyelembevételével.                                             "]
[]
["Készült: TERC KFT. TERC VIP GOLD 2020/1 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.1.9.1","Vegyes építési- bontási törmelék kihordása az épületből lépcsőn keresztül felrakása szállítóeszközre kézi erővel,  elszállítása a lerakóhelyre.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-005-7.3","Csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-012-33.1","Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.21.3","Tornateremben visszaszerelt lámpatesti rácsok munkavédelmi ellenőrzése. Megfelelő, biztonságos jegyzőköny kiállítása átadása a megrendelő felé.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről  salétromos vizes cementes mészhabarcs",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-012-1.4-0418528","Vízzáró, légáteresztő vékony- vagy javítóvakolat készítése kézi felhordással, szárazhabarcsból, vízszintes vagy függőleges felületen, fugák kitöltése 2 cm vastagságban MC-Bauchemie Oxal SPM szulfátálló, vízzáró javítóhabarcs nedves és sókkal szennyezett falazatok felújítására, 6-50 mm rétegvastagsággal, C.sz.: 4747070 037 1001",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-012-3-0415954","Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban Baumit Sanova Feinputz, Cikkszám: 153116",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-012-5.1.1.9.1","Nedvesség- és sószabályozó vakolatrendszer készítése utólagos vízszigetelés kiváltására, falszerkezetek helyreállításához, kézi felhordással, szárazhabarcsból, alapozóvakolat felületelőkészítéssel, felületkiegyenlítő- és alapvakolat réteggel, összesen 4,5 cm vastagságban MC-OXAL VORSPITZÖRTEL nedvességszabályozó GRÚZRÉTEG 100%-BAN MC-OXAL PORENGRUNDPUTZ felületkiegyenlítő ALAPVAKOLAT 15 mm vastagságban MC OXAL VERTPUTZ vakolat készítése 20 mm vastagságban",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-000-2.9.1","Tornatermi lámpatesteket védő rácsok lebontása.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-004-4.9.1","Tornateremben lévő lámpatestekre meglévő bontott rácsok visszaszerelése csavaros kötéssel.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",113,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320611","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett",52,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-2.9","Repedés takarása utólag, üvegszövet csík beépítéssel, műanyag kötésű masszával simítva, 5 cm szélességig",30,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"47-010-9.1.1-0154014","Nedvességnek kitett felületek festés előtti alapozása párafékező rétegként, tixotróp alapozóval, tagolatlan felületen StoPrep Vapor kétkomponensű, trixotróp alapozó párafékező réteg, Cikkszám: 00859/002",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-011-3.1.1.1.1-0154335","Szilikátfestések, kálivízüveg kötőanyagú, nagy vízgőzáteresztő képességű, fehér vagy színes szilikát falfestés, új vagy régi lekapart ásványi előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen StoColor Sil In fehér, konzerválószer-mentes beltéri szilikátfesték, EN 13300 szerinti 2. dörzsálló, 00206-006",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.2.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér festékkel, régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118",173,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-012-1.1","Bevonatszigetelés aljzatának portalanítása és előnedvesítése, vízszintes vagy függőleges felületen",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-012-4.1-0418526","Talajnedvesség elleni fal- vagy pillérszigetelés vízszintes felületen, bevonatszigeteléssel két rétegben, 3,0 mm száraz rétegvastagságú egykomponensű szigetelőhabarccsal, glettvassal vagy simítóval felhordva MC-Bauchemie Oxal DS-HS szulfátellenálló szigetelőiszap, nedves és sókkal terhelt falak felújításához, 1,5 bar nyomásig vízzáró, C.sz.: 4713000 037 1001",202,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":10,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",10,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-010-1.9.1","Meglévő lebontott lámpatestek visszaszerelése, bekötése próbája.",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":11,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-000-4","Vakolat és festési munkák után a padozaton elhelyezett OSB lapok felszedése kihordása az alagsorból.",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"35-005-1.1.2-0211003","Helyiségek padozatának a bevédése: Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x10 mm méretű",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"90-008-1-0190081","Festés előtt burkolatok takarásának készítése Agró fólia, 0,20 mm",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"90-008-2","Festés után burkolatok takarásának felszedése",150,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"90-008-4.2-0510021","Festés után padlózat tisztítása kaparással, felmosással kerámia és műanyag padlóburkolat Felmosás Flóraszept-es vízzel",1.5,"100 m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]