{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Munka1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":8,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,6],[0,0,0,7],[17,1,17,5],[18,1,18,6],[19,1,19,6],[20,1,20,6]]}
["SZTE Gazdasági Hivatal Elektromos Autó töltőhely kiépítése, Szeged Tisza L krt 107."]
["Sorszám:","Munka megnevezése:","Mennyiség:","Menny Egység:","Anyag egységár:","Díj egységár:","Anyag Össsz:","Díj össz:"]
[1,"NAYY-J 4X70mm2 Kábel tartószerkezetre szerelve",130,"m",null,null,{"$f":"C3*E3","v":0},{"$f":"C3*F3","v":0}]
[2,"Tartószerkezet kiépítése részben meglévő nyomvonalon 1db 4X70mm2 kábel részére",120,"m",null,null,{"$f":"C4*E4","v":0},{"$f":"C4*F4","v":0}]
[3,"Kábelbújtatás 1-5 érig, max 70mm2-ig",10,"db",null,null,0,0]
[4,"Csatlakozási pont kiépítése GH FE-ben NH0 szakaszolható biztosító aljzat beépítésével 125A biztosítókkal",1,"klt",null,null,0,0]
[5,"Kábelvégkiképzés Raychem 4X70mm2 végelzáróval",2,"db",null,null,0,0]
[6,"Kábelvégbekötés elosztóba 4X70mm2",2,"db",null,null,0,0]
[7,"SKY 135 600x500x200mm fémszekrény oldalfalra szerelve, benne 2db NH00 szakaszolható biztosító aljzattal, biztosító betétekkel betáp és elmenő kábelek csatlakoztatására alkalmasan, kompletten. Minőségtanúsítvánnyal",1,"klt",null,null,0,0]
[8,"Faláttörés téglafalon átmérő 50mm, 900mm vtg",1,"db",null,null,0,0]
[9,"H07RN-F 5G16 kábel a töltő bekötéséhez",5,"m",null,null,0,0]
[10,"Kábelvégkiképzés Raychem 5X16mm2 végelzáróval",1,"db",null,null,0,0]
[11,"Kábelvégbekötés elosztóba 5X16mm2",1,"db",null,null,0,0]
[12,"Töltő Oszlop csatlakoztatás kialakítása épület melletti meglévő útburkolatban",1,"klt",null,null,0,0]
[13,"Feszültség-mentesítés, feszültség alá helyezés Üzemeltetői szakfelügyelet biztosításával",1,"klt",null,null,0,0]
[14,"Megvalósulási dokumentáció (\"D\"-terv) készítése 3pld nyomtatott, 1pld elektronikus változatban",1,"klt",null,null,0,0]
[15,"Feliratok, figyelmeztető táblák készítéssel, elhelyezéssel",1,"klt",null,null,0,0]
[null,"Anyagok összesen, NETTÓ:",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(G3:G17)","v":0}]
[null,"Díj összesen, NETTÓ:",{"$nulls":5},{"$f":"SUM(H3:H17)","v":0}]
[null,"A + D össszesen, NETTÓ:",{"$nulls":5},{"$f":"G18+H21","v":0}]
[null,"27 % ÁFA: ",{"$nulls":5},{"$f":"H20*0.27","v":0}]
[null,"Vállalkozási ár össszesen Bruttó .-Ft",{"$nulls":5},{"$f":"H21+H20","v":0}]