{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Irtás, föld- és sziklamunka","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[41,1,41,2],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["SZTE Műszaki Igazgatóság               ",null,"                                       "]
["Műszaki és Beruházási Iroda    ",null,"                                       "]
["6723 Szeged, Római krt. 21.            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Mezőgazdasági Kar Kollégium                                              "]
["6800 Hódmezővásárhely, Petőfi S. utca 10-12. szám alatt a                     "]
["szennyvízhálózat cseréje és IV. emeleti szolgálati lakás felújítása"]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2022/1 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.1","Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre kézi erővel,  elszállítása.",3,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-12","Vegyes építési törmelék lehordása a 4 emeletről lépcsőn keresztül, kézi erővel, vödrökkel az udvari depóniába.",3,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.2.1","Lefolyócsövek eltakarási falak bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",36,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"33-012-1.2.1.2.1.1-0110672","Előfalazatok, belsőépítészeti vagy épületgépészeti takarások készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 75 mm falvastagságban, 600×200×75 mm-es elemekkel, hagyományos falazóhabarcsba falazva (fugavastagság 10 mm) Ytong Pef-7,5 jelű, 600x200x75 mm méretű elemekből, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcsba",3.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"33-063-3.2.2","Horonyvésés téglafalban.",6,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról csempe alatti réteg cementes mészhabarcs",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-002-11.1-0412852","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00305221",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-003-1.1.1.1.1-0415920","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, csempeburkolat alá",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-003-1.1.1.3.1-0415573","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, gipszes mész-gipsz vakolat, 1 cm vastagságban Baumit FinoGrosso - beltéri kézi gipszes glettvakolat 3-30 mm, Cikkszám: 151710",10.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon,",6,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":6,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-005-2.1.3.9.1","Szennyvíz lefolyó csövek elburkolása 1 rtg. gipszkarton borítással, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), fém profilvázra szerelve normál gipszkarton lap, 12,5 mm illeszkedési hézag takarása  üvegszövet csík beépítéssel, műanyag kötésű masszával simítva, 5 cm szélességben",36,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":30,"n_cols":9,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",58,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110",40,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.2-0314002","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",59,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.1-0216002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.1-0313841","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó, Csz: 1560105",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-011-2.1.1.2-0314002","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása két rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN 1 KS folyékonyfólia",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-011-2.1.1.4.1-0211256","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő",12,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-011-2.1.1.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[11,"42-012-1.1.3.1.1.3-0313111","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, kenhető szigetelésre, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, választott lapmérettel MAPEI Adesilex P9 C2TE cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 006125 és Ultracolor Plus fugázó, fehér, Csz: 6010002",29,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"42-022-1.1.3.2.1.1-0313116","Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, választott lapmérettel lapmérettel MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs.",13,"m2",0,0,0,0]
[]
[13,"42-090-3.1.2.2","Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, Padlóösszefolyók mentén",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"42-090-3.2.2.2","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 15x15 cm-es csempelap",24,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-1.99.1.4.1.1-0154077","Szennyvíz elvezető csövek dobozolása (eltakarása) után felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban, tagolatlan felületen StoLevell In Fill ásványi simító és hézagoló glettanyag, Cikkszám: 02970-xxx",36,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.2.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317",50,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.1.1.1","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.3.1.1","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval,",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-031-1.5.1.1","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, selyemfényű zománc fehér",22,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":9,"n_rows":58,"n_cols":9,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",4,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.2.3","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, lefolyócsővek",2,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-000-1.3.2.1","Csővezetékek bontása, épületen belül, függőlegesen öntöttvas tokos és PVC lefolyócső, DN  25 - 100 között",46,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között",30,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"81-000-1.6","Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után",1,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331995","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S6 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1063556",10,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0322471","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém U falikorong 16x1/2\" bm x 16, Cikkszám: 1070629",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332082","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés könyök idom, 90°, 16x16 mm, Cikkszám: 1070523",4,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332181","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés T-idom, 16x1/2\" km x 16, Cikkszám: 1070592",4,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332206","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés toldó idom, 16x16 mm, Cikkszám: 1070547",2,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"81-002-3.2.1.2.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",8,"m",0,0,0,0]
[]
[12,"81-002-3.2.1.2.3-0130983","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M",1,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"81-002-3.2.1.2.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",24,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"81-002-3.2.3.2.3-0231013","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ívidom 50 mm 45°, KAB050X45",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"81-002-3.2.3.2.3-0231093","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 50 mm/40 mm, KAR050/040",10,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"81-002-3.2.3.2.3-0236853","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 50/32 mm, CLS0503",11,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"81-002-3.2.3.2.3-0236873","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAU PVC tokos lefolyócső, áttoló karmantyú, 50 mm, CLA05",15,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"81-002-3.2.3.2.4-0231096","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 65 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 63 mm/50 mm, KAR063/050",4,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"81-002-3.2.3.2.6-0236875","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAU PVC tokos lefolyócső, áttoló karmantyú, 110 mm, CLA11",15,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"81-002-3.2.3.3.1-0231041","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 32 mm/32 mm x 45°, KAEA032/032X45",52,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"81-002-3.2.3.3.3-0231045","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/40 mm x 45°, KAEA050/040X45",16,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"81-002-3.2.3.3.3-0231046","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 50 mm/50 mm x 45°, KAEA050/050X45",34,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"81-002-3.2.3.3.3-0236824","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 50 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45° ágidom, 50/32 mm, CLG0503",30,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"81-002-3.2.3.3.6-0231054","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/63 mm x 45°, KAEA110/063X45",16,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"81-002-3.2.3.3.6-0231065","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó ágidom 110 mm/110 mm x 87°, KAEA110/110X87",8,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"81-002-3.2.3.3.6-0236828","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45° ágidom, 110/50 mm, CLG1105",16,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"81-002-4.1.1.1.1-0131702","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN8, KGEM110/2M.SN8",46,"m",0,0,0,0]
[]
[28,"81-002-4.1.2.1.1-1234309","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 67°, KGB110X67",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":10,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",27,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",10,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.8","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-001-7.1.2-0115581","Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 12-ig gömbcsap, vízre golyoscsap, szárnyas fém fogantyúval, PN16, DN10, G 3/8\", bm.., kvs=8,8, (-10 ...+100)°C, teljes átöml., sr. Nikk. szelepház, 1076103",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-009-5.1","Meglévő bontott mosdó berendezés elhelyezése és bekötése, új bekötöcsövekkel falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Új flexibilis csaptelep bekötőcső 1/2\" 40 cm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-19.2.1-0318042","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep MOFÉM Junior egykaros falraszerelhető zuhanycsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. tartozékokkal, kód: 153-0009-00",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-19.3.2","Meglévő bontott csaptelep és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelep.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-19.6","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanygarnitúrák zuhanyszett, fali zuhanytartóval, vízkőmentes kézizuhannyal, megerősített fém gégecsővel (1500 mm)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-21.1-0135290","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310N, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, vízbűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Teljesítmény: 40 l/perc, Terhelhetőség: 300kg",1,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-21.1-0135291","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával, kiszáradás-védett \"Primus\" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval, 115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel. Terhelhetőség: 300kg",4,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-21.1-0135292","Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL310NPr-3020, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges csatlakozóval, szigetelő karimával, Primus száraz bűzzárral, nemesacél keretes, becsempézhető lefolyólappal 132x132mm/ 112x112mm, 10-80mm-ig vágással rövidíthető magasítóval. Beépítés idejére merevítő védőfedél a csomagban.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-22.8.3-0311621","Egyéb kiegészítő vízszerelési berendezések, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, alaptest, folyókavályú és rács kompletten rozsdamentes zuhanyfolyóka 800 mm, bűzzárral, rozsdamentes fedráccsal, alsó illesztőperemmel",1,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-31.2-0135032","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/40, Mosdószifon DN40 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",12,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-31.5-0135009","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL130/40, Vizeldeszifon DN40, csatlakozó-mandzsettával és rozettával",12,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]