{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Hideg- és melegburkolatok készí","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":29,"n_cols":4,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[16,0,16,3],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[24,2,24,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                Á R A J Á N L A T      ",null,"                                       "]
["                                                                              "]
[" SZTE Mérnöki Kar Mars téri épületében, Iroda                                 "]
["festő  - mázoló munkái, valamint burkolat felújítás                           "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2. Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["2. 1 Tartalékkeret",0.05,0]
["3. ÁFA vetítési alap",null,0]
["3.2 Áfa",0.27,0]
["4.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":5,"n_cols":3,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 2,4m³-es konténerbe",1,"db"]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",1.8,"m3"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":3,"n_rows":16,"n_cols":9,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes  szőnyegburkolatok bontása,",27,"m2"]
[]
[2,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",22,"m"]
[]
[3,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",27,"m2"]
[]
[4,"42-041-3.2.2.1-0313031","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke,  MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó,",27,"m2"]
[]
[5,"42-041-3.2.2.2-0313031","Meglévő aljzat kiegyenlítése, ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, többlet minden 1 mm vastagságban ( + 2 mm ) MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke,",27,"m2"]
[]
[6,"42-042-31.6.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból (kvarc-vinil- és designe lapok), falábazat (székléc) készítése",22,"m"]
[]
[7,"42-051-3.1.1-0313096","Ipari padlóburkolat rendszer készítése, többrétegű oldószermentes epoxi padlóbevonat, 3 mm vastagságig MAPEI Mapefloor 51 többrétegű, oldószermentes, diszperziós epoxi rendszer, 3 mm vtg.matt, páraáteresztő,  padlóbevonat",27,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]

{"sheet":"Felületképzés","index":4,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.2.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, toldott létráról , tagolatlan felületen, a felület 20%-ról",40,"m2"]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.2.1-0415526","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, toldott létráról  tagolatlan felületen, a felület 20%-án Baumit Fino FinishExpert - felhasználásra kész, szórható, kézi és gépi glettanyag, beltéri felhasználásra,",40,"m2"]
[]
[3,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről, a felület 15%-ról",3.6,"m2"]
[]
[4,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, a felület 15%-án Trinát Mestertapasz,",3.6,"m2"]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0419506","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen POLI-FARBE Inntaler diszperziós mélyalapozó",200,"m2"]
[]
[6,"47-011-15.1.1.3-0160001","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, POLI-FARBE diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér",200,"m2"]
[]
[7,"47-031-1.1.1.1-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték,",24,"m2"]
[]
[8,"47-031-1.3.1.1-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát alapozófesték",24,"m2"]
[]
[9,"47-031-1.5.1.1-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát magasfényű zománcfesték",24,"m2"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:"]