{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Költségtérítések","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Szellőztetőberendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":42,"n_cols":4,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,3],[21,0,21,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,35,3],[36,2,36,3],[37,2,37,3],[41,1,41,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                                       "]
["Mérnöki Kar                            ",null,"                                       "]
["Dékáni Hivatal                         ",null,"                                       "]
["6724 Szeged, Mars tér 7.               ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE Mérnöki Karán Szeged, Moszkvai krt. 5-7. szám alatti                     "]
["3. sz.épület Fsz.303 (24.) 5. sz.épület Fsz. 506 (33.) 507 (34. Ffi Wc.)      "]
["1. emelet 506 (127. Női WC) és 507 (128. (Ffi WC) teljeskörű felújítása.      "]
["Épületgépészeti munkák, Elektromos munkák, burkolási és festési munkák.       "]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2022/3 ÖN normarendszerével"]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.25,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Költségtérítések",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Szellőztetőberendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-5.1","Keletkezett építési vegyes törmelék kihordása az épületből felrakása szállítóeszközre kézi erővel, elszállítása.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-081-11.1.2","Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-030-11.3.1.1.2-0121110","Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, a felület fasimítóval eldolgozva, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal",0.9,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban,",50,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról csempeburkolat alatti szükséges vastagságban falazó, cementes mészhabarcs",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"36-002-11.1-0412852","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00305221",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"36-003-1.1.1.1.1-0414710","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, szükséges vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",50,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-004-1.1.1.1","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben AMF 15 mm vtg SK",10.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-011-1.1.1.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.3.1-0211253","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő alapozó, tapadóhíd",41,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.3.1-0422242","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KERAKOLL Keragrip Eco tapadásnövelő alapozó, tömör nedvszívó és nem nedvszívó aljzatokhoz, Csz: 03871",41,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.3.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő, Csz: 0124325",41,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-012-1.1.1.1.1.3-0313022","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, Megrendelő által választott színben ( Beige) és lapmérettel (20x25 cm) MAPEI Ultralite S2 C2E S2 egykomponensű, cementes ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 1201515 MAPEI Ultracolor Plus fugázóhabarcs, színazonos",152,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-012-1.1.4.2.1.1-0313116","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, meglévő hidegburkolatra, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 30x30 cm lapmérettel Bézs szinben MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Csz: 119125 MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs, bézs színben",41,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-071-4-0150606","Kiegészítő profil elhelyezése falburkolatok külső sarkainak védelmére szimmetrikus, asszimmetrikus kialakítással, műanyagból (PVC),3-15 mm vastagsági mérettel Schlüter-JOLLY-P 2,5m, \"L\" PVC élvédő profil H=8mm, bahama bézs Rendelési szám: BH80",48,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-001-1.1.2.1","Fa beltéri nyílászáró ajtó elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,  körbe purhabos tömítéssel (szerelvényezve, finom beállítással), Kilinccsel, címmel, zárral, körbe kétoldalt fa szegőléccel Alap és fedőszín mázolással, fehér színben. NM: 90 x 210 cm",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-4.1.5","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; Csővek csiszolása, zsírtalanítása lakkbenzines lemosása cső felületről (80 NÁ-ig),",50,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-4.1.6","Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), fűtőtestről, portalanítása, zsírtalanítása lakkbenzines lemosása.",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",31,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-000-7.2.2.1-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen",31,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen Trinát Mestertapasz, EAN: 595061609376",31,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-010-2.1.1","Enyhén nedvszívó festett falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, portalanítása vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen diszperziós mélyalapozó",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-011-15.1.2.1-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér festékkel, régi lekapart, előkészített alapfelületen  vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118",120,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"47-021-21.4.1","Acélfelületek közbenső festése cső  felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel univerzális alapozó fehér",50,"m",0,0,0,0]
[]
[11,"47-021-21.5.1","Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[12,"47-021-31.4.1","Acélfelületek átvonó festése zománclakkozása cső felületén (NÁ 80-ig),  műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel selyemfényű zománc fehér",50,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"47-021-31.5.1-0137137","Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel radiátor zománcfesték, fehér, hőálló 180 °C-ig",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[14,"47-031-1.3.1.1","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen",76.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[15,"47-031-1.5.1.1-0160016","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen oldószeres selyemfényű zománc fehér",76.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":11,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23",50,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-11.1.1-0121001","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ",10,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"71-001-11.1.2-0121101","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100",10,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-001-11.1.2-0121105","Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 60 mm mélység felett, kör vagy négyszög alakú Beltéri elágazó doboz, Müds 80 mm, Kód: MÜDS80",10,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-002-1.1-0210002","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",100,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"71-002-1.1-0210003","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MCu)",200,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"71-005-1.1.1.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Valena life egypólusú kapcsoló kerettel, fehér",10,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-010-2.7","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben IP65 PC LED 22W 2400lm 4000k por- páramentes lámpatest",14,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"71-010-4.5","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, burával vagy üveglappal lezárt, LED-es kivitelben, mennyezeti beépítő kerettel 60x60 cm-es LED panelhez",6,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"71-010-16.6","Falilámpák elhelyezése beltérre mosdók fölé oldalfalra LED-es kivitelben oldalfali tükörvilágító, lámpatest.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése Felújítással érintett helyiségekben.",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":12,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Régi meglévő csővezetékek (nyomó és lefolyó) bontása",47,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.3.5.1.1.1.1-0331998","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe előszigetelt cső S10 mm, 16x2,0 mm 75 m, Cikkszám: 1062181",50,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0322471","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém U falikorong 16x1/2\" bm x 16, Cikkszám: 1070629",30,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0322501","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press fém-ötrétegű átmeneti idom M profilhoz 16-15CU, Cikkszám: 1090682",12,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332082","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés könyök idom, 90°, 16x16 mm, Cikkszám: 1070523",20,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332181","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés T-idom, 16x1/2\" km x 16, Cikkszám: 1070592",16,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332206","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS fém prés toldó idom, 16x16 mm, Cikkszám: 1070547",20,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"81-001-1.3.5.1.2.2.1-0332340","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT, PE-RT/EVOH/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két préscsatlakozású csőidom, DN 12 Uponor S-Press PLUS PPSU (műanyag) prés toldó idom, 16x16 mm, Cikkszám: 1039933",20,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"81-002-3.1.3.1.2","PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két csatlakozású csőidomok, PVC32-es 90 fokos idom",9,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"81-002-3.1.3.1.3","PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két csatlakozású csőidomok, PVC32-es 45 fokos idom",20,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"81-002-3.1.3.1.4","PVC lefolyóvezeték szerelése, ragasztott kötésekkel, csőidomok elhelyezése, két csatlakozású csőidomok, PVC50-es 45 fokos idom",6,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"81-002-3.2.1.2.1-0131002","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M",10,"m",0,0,0,0]
[]
[13,"81-002-3.2.2.3.3-0131004","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M",6,"m",0,0,0,0]
[]
[14,"81-002-3.2.3.2.1-0231032","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE PVC-U lefolyó áttoló karmantyú 32 mm, KAU032",12,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"81-002-3.2.3.2.3-0231037","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE PVC-U lefolyó és postacső áttoló karmantyú 50 mm, KAU050",6,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"81-002-3.2.3.2.6-0231097","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE PVC-U lefolyó szűkítő idom 110 mm/50 mm, KAR110/040",6,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"81-002-4.1.1.2.1-0131702","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba, DN 100 PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN8, KGEM110/2M.SN8",6,"m",0,0,0,0]
[]
[18,"81-002-4.1.2.1.1-0234311","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 110 mm x 87°, KGB110X87",6,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"81-002-4.1.2.2.1-0234381","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100 PIPELIFE PVC-U csatornacső áttoló karmantyú 110 mm, KGU110",6,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"81-004-1.5.9.1","Meglévő Fűtési vezeték átalakítása",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":13,"n_rows":74,"n_cols":9,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-1.2.1","Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig",7,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",12,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",3,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.5","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",6,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-000-4.11.1.2","Fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak radiátor,",6,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-001-9.1","Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, MOFÉM AHA golyóscsap beépítése 1/2\" BB",10,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-004-1.2-0363635","Elektromos melegvíztermelő (átfolyós vagy tárolós) berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között ARISTON - AN RS 30/3 EU, 30 literes villanybojler, réz fűtőszál, olasz design felsős, \"C\" energia osztály, Cikkszám: 3100339",3,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-1.2","Falikút, kiöntő elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, STYRON falikút műanyag fehér",3,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",6,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-11.1.1.2-0110231","WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mélyöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód: 4033 00 01",6,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",6,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-12.2.1-0135121","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér",6,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-12.3","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek",6,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-13.1-0337711","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag GEBERIT AP116plus alacsonyra szerelhető falon kívüli öblítőtartály, tablettázható, alpin fehér, Cikkszám: 136.444.11.1",6,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-009-15.1.1-0314112","Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető vizelde GROHE Bau Ceramic vizeldekerámia, rejtett bekötés, öblítési mennyiség 1 l, rögzítőkészlettel együtt, szaniter kerámia, Cikkszám: 39438000",6,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-009-16.3.2","Vizelde kiegészítő elemei, szerelőelem vizeldéhez (működtető elemmel), falba építhető piszoár szerelőkeret infra öblítőszeleppel",6,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-009-16.7-0392191","Vizelde kiegészítő elemei, vizelde bekötőcső Green Clean - DELABIE piszoár bekötőcső beépített öblítőszelepekhez, függőleges, 1/2\"-os csatlakozással, vandálbiztos, kifolyás: F1/2\", vízbekötés: F1/2\", sárgaréz, krómozott fényes, csőátmérő 16 mm, Franciaország, 10 év telephelyi garancia a gyártási hibákra, ami a kopó részekre nem érvényes, 220x60x560 mm, 0,32 kg, DEL757430",6,"db",0,0,0,0]
[]
[20,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0002-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[21,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0006-00",18,"db",0,0,0,0]
[]
[22,"82-009-17.2-0130623","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, kombinált sarokszelep szerelés MOFÉM kombinált sarokszelep 1/2\"-3/8\"-3/4\" csatlakozással, krómozott, Csz: 163-0015-01",6,"db",0,0,0,0]
[]
[23,"82-009-18.2","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, Fali 1/2\"-os légbeszivós tömlőcsatlakozós szelep",6,"db",0,0,0,0]
[]
[24,"82-009-19.3.2-0318047","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[25,"82-009-31.1.1-0334840","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz DN 40-ig Viega csőszifon, műanyag,",3,"db",0,0,0,0]
[]
[26,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",6,"db",0,0,0,0]
[]
[27,"82-009-31.5-0135008","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde csészéhez HL130/30, Vizeldeszifon DN32, csatlakozó-mandzsettával és rozettával",6,"db",0,0,0,0]
[]
[28,"82-012-3.2.1.1","Acéllemez radiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, Meglévő lebontott radiátorok.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[29,"82-012-12.1.1.2-0432525","Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, zárt törölközőszárító radiátor, 450-500 mm MERKAPT AQUARAD törölközőszárító radiátor, egyenes, fehér, szélesség (mm):500, magasság (mm):1220, teljesítmény (W):675, AQ-E-5001220",1,"db",0,0,0,0]
[]
[30,"82-012-13.4","Törölközőszárító radiátor tartozékok elhelyezése, Herz lándzsás szelep egyenes",1,"db",0,0,0,0]
[]
[31,"82-016-1.1.8","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc Alföldi Bázis piperepolc - 60x14 cm - fehér - kerámia",6,"db",0,0,0,0]
[]
[32,"82-016-1.1.9-0318742","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, WC-kefe tartóval MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00",6,"db",0,0,0,0]
[]
[33,"82-016-1.2.3-0391471","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Green Clean - fali tükör, csiszolt szélű üveg, 600 x 400 mm, 4 mm vastag, UV600400 Green Clean - DELABIE tükörrögzítő szett 4 darabos, 2 db rögzítőelem rugós, r.m. acél, csavarokkal, dűbelekkel, max. 6 mm-ig, UVR",6,"db",0,0,0,0]
[]
[34,"82-016-2.1-0220795","Adagoló (szappan, tusfürdő, fertőtlenítő, kézkrém, illatosító) és tartozékainak elhelyezése, falra szerelt kivitelben B&K falra szerelhető folyékonyszappan adagoló, zárható, műanyag, 0,5 l, fehér, Cikkszám: BKH0013211",6,"db",0,0,0,0]
[]
[35,"82-016-3.1-0220723","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben B&K WC papír tartó nagy tekercshez, zárható, műanyag, fehér, Cikkszám: BKH0032511",6,"db",0,0,0,0]
[]
[36,"82-016-3.1-0220761","Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben B&K nagyméretű kéztörlőpapír tartó belsőmag adagolású papírtekercshez, zárható, műanyag, fehér, Cikkszám: BKH0025311",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szellőztetőberendezések","index":14,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-002-4.1.7-0154406","Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek, kör vagy négyszög keresztmetszetű kiegészítő elemek felszerelése levegő bevezető elemekhez AERECO AEA 778 külső szúnyoghálós esővédő rács EHT, EFT típusokhoz, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér, Csz.: AER-AEA 778",3,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"83-006-2.1.1.1-0152088","Radiális és félradiális ventilátor elhelyezése, csőventilátor, műanyagházas, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS RRK 100 műanyagházas radiális csőventilátor, ~1, 230 V, 0,034 kW, NÁ 100, Cikksz.:5973",3,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"83-006-7.3.1-0143523","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig HELIOS TWH 100 fali átvezető M1/100-hoz, NÁ 100, Cikksz.:6352",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":15,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-002-9.1","Finomtakarítás végzése.",1,"költség",0,0,0,0]
[]
[2,"90-008-1","Festés előtt burkolatok takarásának készítése fóliával Festés után a fólia felszedése.",1,"költs",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]