{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Főösszesítő","Munkanem összesítő","2.","15.","21.","31.","45.","62."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 Anyag + díj",null,null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.05,null,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,null,0]
["2.2 Áfa",0.27,null,0]
["3.  A munka ára",null,null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munkanem összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Megnevezés","Anyagköltség","Díjköltség"]
["2","Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["15","Zsaluzás és állványozás",0,0]
["21","Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["31","Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["45","Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése",0,0]
["62","Kőburkolat készítése",0,0]
[null,"Összesen (HUF)",0,0]

{"sheet":"2.","index":2,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"15.","index":3,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"15-004-3","Síklemez zsaluzása, fa zsaluzattal, keskeny sávban 15 cm szélességig. Előlépcső.",0.4,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"21.","index":4,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",12,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"31.","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-11.2.1","Lépcsőszerkezetek bontása, vasbetonból, C16/20 betonminőségig. Előlépcső.",0.08,"m3",0,0,0,0]
[2,"31-000-13.2","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból",54,"m2",0,0,0,0]
[3,"31-021-10.11.1.1-0222210","Lépcső készítése vasbetonból, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros tömörítéssel, C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal. Előlépcső.",0.18,"m3",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"45.","index":6,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-004-23.2.2","Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, 1,51-2,00 m kerítés magasság között",8.5,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"62.","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-002-1.4.2-0610701","Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből, 100 cm hosszú elemekből, Beton-kiemelt szegélykő, 100x15x5 cm, szürke C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal",33,"m",0,0,0,0]
[2,"62-003-7.2.1","Térburkolat készítése tükörkiemeléssel, 15 cm vtg. tömörített kavics alapréteggel, 3 cm vtg. homokágyazattal, előregyártott betonlapból, 40x40x8 cm-es",77,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]