{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Kőburkolat készítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületautomatika, -felügyelet (","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Légkondicionáló berendezések","Kert- és parképítési munka","Belsőépítészet, díszítéstechnik"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[7,2,7,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[15,2,15,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: Nukleáris medicina épület                      ",null,"                                       "]
["Terhesgondozó kialakítása"]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":21,"n_cols":3,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Belsőépítészet, díszítéstechnika",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.1","földkiemelése ,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban,  I-II. talajosztály",1.8,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",8,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-090-6-0213807","Beton és vasbeton szerkezetek felületi javítása előtt, korróziógátló alapozó és kötőréteg felhordása Remmers Haftbrücke EP 2K epoxigyanta tapadóhíd, 0900 + Remmers Rostschutz M ásványi rozsdagátló, 0919",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.1.1.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"33-000-31.1.1","Nyílásbontás, égetett-agyag kerámia teherhordó, tömör téglafalban",9,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",36,"m2",0,0,0,0]
[1,"36-090-1.1.3-0550030","Vakolatjavítás\noldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,\na meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,\nhiánypótlás 25% felett\nHvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes mészhabarcs mészpéppel",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":7,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",45,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":8,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",349,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",300,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-2.1.1.1-0211251","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben KEMIKÁL BARRA tapadóhíd és alapozó",405,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.1.4.1-0212044","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban LB-Knauf NIVOPLUS/Padlókiegyenlítő 3-15 mm, Csz: K00618001",405,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-042-11.1-0312051","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Tapiflex Essential 50 heterogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 3,15 mm vtg., 0,5 mm kopt. rtg., 2 m x 23 m, 40 szín",405,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-042-31.1.1","Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva",300,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":9,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig",4,"m²",0,0,0,0]
[]
[2,"44-000-4","Fa válaszfal bontása",2,"m²",0,0,0,0]
[]
[3,"44-001-1.1.1.1-0131032","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm"]
[]
[4,"44-001-1.1.1.1-0131034","Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"tokkal, kilincs nélkül, 90x210 cm"]
[]
[5,"44-012-1.1.2.5.1-0167079","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló FENSTHERM BRILL bukó-nyíló",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x  150 cm"]
[]
[6,"44-029-1.1.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, felső polc, 3 tagú",1,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"44-029-1.2.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó polc, 3 tagú  2 tálcás mosogstóval",1,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 1,2 m²-ig, vasalatpótlással",35,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-000-1.2","Oloműveg bontása, deponáláda a kijelölt helyre",4,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":11,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",35,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720"]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.2-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10",36,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720"]
[]
[3,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baumit UniPrimer - univerzális vékonyvakolat alapozó, Cikkszám: 255401",1440,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.2-0151174","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281078317",1440,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",182,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-031-1.3.1.2-0130701","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",182,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",182,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":12,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-071-1.2.1.1-0194402","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 89 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig Hella VVJ89 szalagfüggöny 100x150 cm",35,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-091-1.5.2-0190814","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, 4,01-6,00 m kerület között Hella SIR A fix keretes szúnyogháló  90x150 cm, antracit színben",35,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"49-091-1.6.1-0190852","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben,  szúnyogháló keretes ablakhoz é , 4,00 m kerületig  szúnyogháló 60 x 90 cm Tetőablahoz",12,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":13,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-002-32.1-0010791","Szegélyépítés alapárok kiemelésével,  beton alapgerendával és megtámasztásával,  cementhabarcs hézagolással, \"természetes kőanyagból\"",9,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"62-003-10-0619604","Térburkolat készítése parkolóhelyen, kisméretű gépkocsi forgalmú helyen, gyephézagos burkolókővel homokágyazatra fektetve, a hézagokat termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve Barabás Gyephézagos térkő 60x40x10 cm",18,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-22-0130456","kábelcsatorna elhelyezése, szélesség: 16 mm-ig KOPOS minicsatorna, 15x10mm, fedéllel, fehér Cikkszám: LH 15x10 HA",100,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-24.1.1-0130021","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag kábelcsatorna, sima, fehér 25x25 mm, Kód: MCSN 25*25F",40,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel NYM-J",250,"m",0,0,0,0]
[null,null,"3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel Csz: NYMJ325"]
[]
[4,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10-16A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-007-1.1.1-0316603","Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 3 pólusú MENNEKES 1369 fali dugaszoló aljzat, 32A, 3P, 230 V Cikkszám: 1369",18,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"71-008-1-0130607","D\" rendszerű olvadóbiztosító aljzatok, nullavezeték összekötők elhelyezése, 25A-ig, szerelőlapra Db II. biztosító aljzat gyűrű nélkül E 27 menettel, 25A",10,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"71-010-1.6-0146101","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése  előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, LED-es kivitelben Life Light Led, Leddiszkont, led fénycső armatúra IP20, kiválóan alkalmas ledes fénycsövekhez! Csz.: LLT8HAZBEÉ4X60CM",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületautomatika, -felügyelet (","index":15,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"72-012-11.1.2.1-0220054","Bejáratok, nyílászárók védelme, elektromos zárak elhelyezése, rendszerbe illesztése, bekötése, felületre szerelhető rátétzárak M",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"72-041-1.1.1.4.2","Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 600 MHz frekvenciatartomány Cat.7 F/UTP (ÁTDOLGOZVA, MEGTALÁLHATÓ: 72-041-1.1.1.5.3)",400,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"72-041-15.2-0550032","Patch panel elhelyezése előre kialakított rack szekrényben, 4-96 Port, RJ 45 Cat. 6 komplett LAN 24 portos patchpanel Cat6 UTP, Cikkszám: TA-24UTPC6DIG",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"72-041-21.1.2-0550003","Csatlakozó felszerelése réz strukturált kábelre, csatlakozó RJ 45 Cat.6 - Cat.7A LAN Keystone modul Cat6 UTP (toolless), Cikkszám: TA-180UTPC6TD",30,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"72-041-41.1.1.2.2.1-0112251","Switch elhelyezése előre kialakított tartószerkezetre, RJ-45 csatlakozókkal, fém vagy műanyag tokozású, külső vagy belső táppal (esetenként falra is szerelhető), asztali, menedzselhető, 10/100/1000 Mbit/s, 4-16 portos D-Link x Stack 16 1000BaseT L2 +",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Managed Switch, 4 Combo 1000BaseT/SFP, 3 10Gbe Option"]
[]
[6,"72-041-42.1.1.1.1-0112253","Switch+optikai csatlakozó elhelyezése, előre kialakított tartószerkezetre,  RJ-45 és optikai csatlakozókkal, fém vagy műanyag tokozású, külső vagy belső táppal (esetenként falra is szerelhető), asztali, 10/100 Mbit/s, 4-16 portos D-Link x Stack 16 10/100",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"L2+Managed Switch, 2 Combo 1000BaseT/SFP asztali"]
[]
[7,"72-041-42.1.1.2.1-0112255","WIFI elhelyezése, előre kialakított tartószerkezetre,",4,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"72-041-111.1.4-0110017","Strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztett/falon kívüli, CAT 6, árnyékolt PannonCom-Kábel Fibrain falialjzat FibrainDATA keystone modulhoz 2x, Csz: XB00BXIL-02",15,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"72-041-111.2.3","Strukturált adatátviteli csatlakozóaljzat elhelyezése, falon kívüli, CAT 6, árnyékolatlan",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":16,"n_rows":19,"n_cols":9,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",6,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között",3,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.3.2.1.1.1.7-0316025","Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés",16,"m",0,0,0,0]
[null,null,"külön tételben), DN 50 VALSIR Pexal többrétegű PE-Xb/Al /PE-Xb cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 ℃, 63x4,5 mm, Rendelési kód: VS100033"]
[]
[4,"81-002-3.2.1.1.6-0130975","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M",8,"m",0,0,0,0]
[]
[5,"81-002-3.2.1.2.3-0130971","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x500 mm, KAEM050/0.5M",10,"m",0,0,0,0]
[]
[6,"81-006-1.1.1.1.1.5-0242522","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 20 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  22 x 1 mm",100,"m",0,0,0,0]
[]
[7,"81-006-1.1.1.2.2.5-0112008","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 20 YORKSHIRE 5270 (B-B) egyenes karmantyú két tokkal, 22 x 1 mm",10,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"81-006-1.1.1.2.2.5-0112088","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 20 YORKSHIRE 5041 (B-B) 45 fokos ív idom, két tokkal, 22 x 1 mm",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":17,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb.",8,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.9.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített",1,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-001-16.4.1-0116024","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 radiátorszelep HERZ AS-T típusú, egyenes kivitelű radiátorszelep, 1\", Csz: 1.6823.73",10,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-001-16.4.3-0117395","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 visszatérő elzárószelep GIACOMINI radiátorszelep, visszatérő, egyenes kivitelű , R 15, 1\"",10,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",4,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-11.1.2.1-0110201","WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-12.1-0117096","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér",5,"db",0,0,0,0]
[]
[10,"82-009-12.2.2-0135123","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér",5,"db",0,0,0,0]
[]
[11,"82-009-12.3-0118056","WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC öblítőcsövek B&K WC öblítő cső MIDA tartályhoz, d50/32 mm, 600 mm, Cikkszám: V815301",5,"db",0,0,0,0]
[]
[12,"82-009-13.1-0117381","WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K falon kívüli WC-öblítőtartály, START/STOP nyomógombos ABS, fehér, öblítőcsővel, Cikkszám: BKH4510311",5,"db",0,0,0,0]
[]
[13,"82-009-17.1-0110161","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-1/2\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[14,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0006-00",4,"db",0,0,0,0]
[]
[15,"82-009-19.3.1-0318202","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, fali mosdócsaptelep MOFÉM Treff kétfogantyús falraszerelhető KMT (kád-mosdótöltő) csaptelep, kr. zuhanytartó villával, kézizuhannyal, 1500 mm gégecsővel, kód: 145-0021-30",4,"db",0,0,0,0]
[]
[16,"82-009-19.3.2-0314504","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi-Standard mosdócsaptelep, lánctartóval, kr., Cikkszám: 21 0580515",4,"db",0,0,0,0]
[]
[17,"82-012-61.2.1","Fűtőtestek le- és visszaszerelése, festés előtt illetve festés után, acéllemez radiátor, 10 tagig",10,"db",0,0,0,0]
[]
[18,"82-016-1.1.8-0115511","Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, piperepolc ALFÖLDI/BÁZIS porcelán polc 50 cm, csavarozható, fehér, Kód: 4679 00 01",5,"db",0,0,0,0]
[]
[19,"82-016-1.2.3-0110014","Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Tükör halogénvilágítással, 80x65 cm",5,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":18,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-3.1.2-0247412","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig TOSHIBA RAS 13 UKHP-ES / RAS 13 UAH-ES oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény:",10,"db",0,0,0,0]
[null,null,"3,50/4,10 kW, Cikkszám: TOS012"]
[]
[2,"84-001-3.1.2-0247413","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel mono split klímák, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 10 kW / 15 kW-ig TOSHIBA RAS 18 UKHP-ES / RAS 18 UAH-ES oldalfali splitklíma, hőszivattyús, hűtő/fűtő teljesítmény:",4,"db",0,0,0,0]
[null,null,"5,00/5,50 kW, Cikkszám: TOS013"]
[]
[3,"84-001-3.9.1-0551158","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, kiegészítő tartózékok, fali tartókonzol VAILLANT fali tartókonzol (monosplit kültéri egységhez; 2,5 - 3,5 kW között); cikkszám 0020003516",10,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":19,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-004-1.1.1-0371051","Kiegészítő kerti elemek telepítése, padok  elhelyezése fémbőlvát- fa burkolat",6,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Belsőépítészet, díszítéstechnik","index":20,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"95-017-8.9","Intézeti tábla elhelyezése falburkolatra /1x3 m/",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"95-017-125.8","Intézet útbaigazító tábla ehelyezése,telepítéssel /1mx2,5m)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]