{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Üvegezés","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Beépített berendezési tárgyak e","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Légkondicionáló berendezések"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: ",null,"                                       "]
["Bőrgyógyászati Klinikán professzori iroda felújítása.           "]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":14,"n_cols":3,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Üvegezés",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",0.5,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",0.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":4,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-004-1.2.1.1-0211001","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 24 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, ásványi anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben ARMSTRONG ADRIA 95 RH BOARD lap, 600x 600x15 mm. A mellékelt látványterv alapján",15,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"39-001-112.1.1-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel,\ncsavarfejek és illesztések glettelve (Q2),\n2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással,\negyszeres,\nCW 50 tartóvázzal\nRIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés       ",1.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,"39-003-1.1.2.1.1-0210200","Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros),\nválasztható függesztéssel,\ncsavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), \nnem látszó bordázattal,\n50 cm bordatávolsággal (CD50/27),\n10 m² összefüggő felület felett,\n1 rtg. normál\n12,5 mm vtg. gipszkarton borítással\nKNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120 mellékelt látványterv alapján",15,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":5,"n_rows":21,"n_cols":9,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[2,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",19,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-2.1.3.1-0313841","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.3.4.1-0215096","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, meglévő hidegburkolaton önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő, max.: 20 mm, Cikkszám: 156204",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-041-3.1.1.1-0215096","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő",21,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására"]
[]
[7,"42-042-5.1.1-0312185","Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva) Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[8,"42-042-5.1.11 0316689","Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FA Grabo PlankIT 2,5 mm vastag Design Padló (LVT) burkolat, amely 0,55 mm vastag koptatórétege miatt elsősorban közületi felhasználásra ajánlott.\n\nKülönböző fafajú és színválasztékú, parketta és svéd padló mintái 185 mm x 1220 mm méretben elérhetők.\nFelhasználásával egyedi és klasszikus hangulatú enteriőrök alakíthatók ki boltokban, butikokban, vendéglátó helyeken, irodákban és egyéb közintézményekben.\n\n\nPUR felületi rétegének köszönhetően könnyű tisztán tartani, és nem kell rendszeresen felületkezelni, waxolni.",21,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-071-15.1-0148001","Burkolat váltó  elemek elhelyezése, natúr-, arany és bronz eloxált alumíniumból, szintbeli burkolatváltások esetén, meglévő aljzaton MUREXIN T10 profil, natúr eloxált, magasság: 20 mm fúrt lyukkal",2.5,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással, ablakok pászítása  135/190 ablak mérettel",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-1.2","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása  faanyag- és/vagy vasalatpótlással,  ajtó pászítása ",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Üvegezés","index":7,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"46-041-1.2.3.1.1-0115509","Beltéri üvegfal és üvegajtó szerkezetek, pontmegfogásos rögzítéssel, keret nélküli lengő üvegajtó szerelése, négyzetes alakú, 2,4 m² táblaméretig 10 mm matt és hanggátló fóliával ragasztott edzett biztonsági üveg",2.1,"m2",0,0,0,0]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":8,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",10,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720"]
[]
[2,"47-010-2.1.2-0148295","Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek  tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150",91,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-011-15.1.1.2-0150241","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen SAKRET DFI  diszperziós beltéri festék, fehér",91,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-031-1.1.1.2-0130701","Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-031-1.5.1.2-0130361","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042",35,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":9,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-071-1.2.1.1-0194413","Méretre készített szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 89 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélességig Hella VVJ89 szalagfüggöny 135x190 ",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"cm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":10,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[]
[2,"50-002-1.1.1.4.1-0010131","Beépített konyhabútorok kialakítása, lapra szerelt kivitelben, járatos méretben, 60 cm mély, 233 cm magasságban, élelmiszertároló szekrényekből (drótkosaras-gurulós-kétajtós) Élelmiszertároló szekrény lakkozott furnér frontlappal 60x60x233 cm  Beépített",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény, alsó-felső polc,  Konszignácíó szerint 3 m hossz butorlap hátfallal falco butorlap elektromos szereléssel  2 db mosogató beépítéssel csappal és, bekötésselfelszerelésel"]
[null,"50-005-1.2-0010301","Tároló szekrények beszerelése,\njáratos méretű készre szerelt elemekből,\nelektrosztatikus szinterezéssel/porszórással,\nfix kivitelben,  60x60x200\nmellékelt rakz alapján",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":11,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.1-0224414","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel",50,"m",0,0,0,0]
[null,null,"H05VV-F 3x1,5 sodrott (300/500V) MTK kábel Csz: H05VVF315"]
[]
[3,"71-005-1.1.2.3-0562481","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A hárompólusú kapcsolók LEGRAND Kontállux IP44 hárompólusú kapcsoló fehér (Kat.szám:083903)",3,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"71-010-3.5-0142735","Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben DIMCO (HOLUX) 10101AL/D/15 álmennyezeti lámpatest, átm. 42x22mm, alumínium, 1W LED (hidegfehér) fényforrással, 350mA, IP 20 Csz: 1-14-10-0004",8,"db",0,0,0,0]
[]
[]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":12,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-006-1.1.1.1.1.3-0242515","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű rézcsőből, DN 12 SUPERSAN lágy vörösrézcső, F22  15 x 1 mm",20,"m",0,0,0,0]
[]
[2,"81-006-1.1.1.2.2.3-0113084","Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos csőkötésekkel, csőidomok elhelyezése, két oldalon tokos idomok, DN 12 COMAP 5090 90 fokos könyök, 15 x 1 mm két tokkal",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":13,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-000-1.1","Gépek, berendezések bontása 500 kg/db alatti súly esetén 1 db split klima bontása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"84-001-3.2.2-0247631","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, multi split klímák, egy kültéri és két beltéri egységgel, hőszivattyús kivitelben, össz. hűtő-/fűtőteljesítmény: 2,5 kW / 3.0 kW-ig ",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"hűtő/fűtő teljesítmény: 2*2,05/2*2,15 kW, "]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]