{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":21,"sheets":["Főösszesítő","Munkanem összesítő","2.","31.","33.","35.","36.","39.","41.","42.","44.","45.","47.","48.","71.","54.","80.","81.","82.","83.","84."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Név : SZTE Anatómia, Szövet és Fejlődéstani Intézet                            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Kossuth lajos sgt. 38.               ",null," Kelt:      2023-…...-…...       "]
[null,null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása: Felújítási munkák        ",null," Készítette   :          "]
["                                                                              "]
[]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["2.1 Anyag + díj",null,null,0]
["2.2 Tartalékkeret ",0.1,null,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,null,0]
["2.2 Áfa",0.27,null,0]
["3.  A munka ára",null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munkanem összesítő","index":1,"n_rows":21,"n_cols":4,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Megnevezés","Anyagköltség","Díjköltség"]
["2","Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["31","Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["33","Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["35","Ácsmunka",0,0]
["36","Vakolás és rabicolás",0,0]
["39","Szárazépítés",0,0]
["41","Tetőfedés",0,0]
["42","Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["44","Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["45","Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése",0,0]
["47","Felületképzés",0,0]
["48","Szigetelés",0,0]
[71,"Elektromos",0,0]
[54,"Közmű csővezetékek és szerelvények",0,0]
[80,"Épületgépészeti szigetelés",0,0]
[81,"Épületgépészeti csőszerelés",0,0]
[82,"Épületgépészeti szerelvények",0,0]
[83,"Szellőztető berendezések",0,0]
[84,"Légkondícionáló berendezések",0,0]
[null,"Összesen (HUF)",0,0]

{"sheet":"2.","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",9,"m3",0,0,0,0]
[3,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",3,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"31.","index":3,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-031-1.1.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 15 cm vastagságban",1,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"33.","index":4,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.2.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",6.8,"m2",0,0,0,0]
[2,"33-091-11.3.1-2130101","Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból falazó, cementes mészhabarcsból falazva, Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs",2.1,"m2",0,0,0,0]
[3,"33-091-1.1.1-2110002","Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs",1.14,"m3",0,0,0,0]
[4,"33-062-1.1-1110002","Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m²/db méretig, tégla válaszfalban, Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs",30,"db",0,0,0,0]
[5,"33-063-3.2.2","Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",20,"m",0,0,0,0]
[6,"33-063-21.1.2","Fészekvésés, téglafalban, 0,0151-0,030 m³ között",10,"db",0,0,0,0]
[7,"33-063-31.1","Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez",30,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"35.","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"35-00","Álmennyezet burkolat bontása ferde és vízszintes felületekről",90,"m2",0,0,0,0]
[2,"35-01","Fa szerkezetű válaszfal bontása ferde síkon",6,"m2",0,0,0,0]
[3,"35-004","OSB lap burkolat fektetése padláson hőszigetelésre járó felületként. 20 mm vtg. Lapokból",70,"m2",0,0,0,0]
[4,"35-005","OSB lap burkolat tartószerkezet kiépítése padláson hőszigetelésre járó felülethez. ",70,"m2",0,0,0,0]
[5,"35-002-6.2","Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia elhelyezése, teljes szarufaköz magasságot kitöltő hőszigetelés esetére,0,02 Sd értékkel, ragasztószalaggal folytonosítva az esetleges  sérülések javítására",90,"m2",0,0,0,0]
[6,"35-002-3","Párafékező, párazáró fólia terítése 10 vagy 15 cm-es átfedéssel, ",90,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"36.","index":6,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550040","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban, Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",70,"m2",0,0,0,0]
[2,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig káva javítás",25,"m",0,0,0,0]
[3,"36-090-2.1.2","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között",42,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"39.","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-3.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 2 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, CW 75 tartóvázzal, RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",6,"m2",0,0,0,0]
[2,"39-003-6.2.3.3-0210203","Tetőtéri borítás készítése, ferde vagy vízszintes kivitelben, szigetelés nélkül, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), szarufákhoz rögzítve, fém tartóvázra, 1 rtg. tűzgátló 15 mm vtg. gipszkarton lemezből, KNAUF F 15 tűzgátló építőlemez, 15 mm HRAK 1250/2000, Cikkszám: 00503171_0110",90,"m2",0,0,0,0]
[3,"39-004-1.1.4.1-0140001","Látszóbordás függesztett álmennyezet szerelése, L falszegéllyel, 15 mm talpszélességű fő és kereszt tartószerkezettel, gipsz anyagú betételemek elhelyezésével, 60x60 cm-es raszterben, Rigips Gyptone Base 31 tömör lap, 600x600x10 mm, A élképzéssel. Folyosói mennyezet.",13.2,"m2",0,0,0,0]
[4,"39-002-1.3.1.1","Tűzvédelmi burkolat fagerendán, tűzgátlás T↓h = 1,0 óra, FB 15 mm vastag, építőlemez borítással Tető tartószerkezeti elemeinek eltakarása helyiségeken belől.",12,"m2",0,0,0,0]
[5,"39-005","Folyosón fűtési vezetékek eltakarása \"dobozolás\" ",8,"m2",0,0,0,0]
[7,"39-003-1.1.2.1.1-2210200","Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben),  nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, direkt függesztővel, Cikksz: 00002884_0110 15. sz. helyiség",12.7,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"41.","index":8,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-090-4.4.1","Körülhornyolt égetett agyag cserépfedés javítása bontással, egyoldali szegélyfaragás, 45° alatt. Tetőablakok körül.",25,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"42.","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",60,"m2",0,0,0,0]
[2,"42-012-1.1.1.1.1.3-0311704","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel, weber.col profi csempe és burkolólap ragasztó, (C1T) Kód: F601 + weber.color comfort fugázó (W011), fehér",104,"m2",0,0,0,0]
[3,"42-023-3.1.1.2.2.1-0100201","Lépcsőburkolat készítése, beltérben, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, homloklap, tagozat nélkül, gres kerámiával, 30×30 cm lapmérettel, Zalakerámia-RAKO TAURUS COLOR mázatlan gres lépcsőlap 30x30 cm méretben, lapvastagság: 9 mm, 06 SF szürke színben, csúszásmentesség: R9/A, Kód: TCP35006",1.5,"m",0,0,0,0]
[4,"42-090-3.1.2.2","Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m²-ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap. Bontott válaszfal helyén.",0.5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"44.","index":10,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-000-1.1","Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak  ",23,"m²",0,0,0,0]
[2,"44-000-1.2","Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, tetőablakok",12,"m²",0,0,0,0]
[3,"44-007-1.1.1.2.5-01","Fa tetőtéri ablak, válogatott fenyőből, rétegragasztott tokkal, szárnnyal, középső tengely körül alsó kilinccsel nyíló, 15° és 90° közötti hajlásszögű tetőbe, beépített résszellőzővel vagy szellőzőnyílással, alumínium külső borítással, több lakkréteggel felületkezelve, elektromos és / vagy napelemes működtetési lehetőséggel, háromrétegű üveg, 1 m² alatt, VELUX GLL ablak alsó kilinccsel, extra energiatakarékos üveggel, fa, méret: 66x140 cm; anyaga: vetemedésmentes rétegragasztott válogatott fenyő, három rétegben lakkozva; ThermoTechnology™ hőszigetelési rendszer (az ablakszerkezet 100%-ban újrahasznosítható expandált polisztirol hablemez (EPS) hőszigetelő anyag és hőkezelt fa kombinációja); működtetés: alsó kilinccsel, több ponton záródó zárszerkezettel, billenő, középső vízszintes tengelye mentén teljesen átfordítható ablakszárny; zárt állapotban is szellőztethető, a beépített szellőzőnyílásban por- és rovarszűrő betét; kiváló légzárás és jobb hanggátlás extra gumitömítéssel; extra energiatakarékos üveg könnyen tisztuló és harmatmentes bevonattal (Ug= 0,6 W/m2K, Uw=1,0 W/m2K, g=0,44, Rw=37 dB, légzárás 4. osztály); felhasználható: 15°-90° hajlásszögű tetőben; beépítési magasság: 80-130 cm; Termékkód: GGL 1064B FK08 ",12,"db",0,0,0,0]
[4,"44-007-3.2-01","Alumínium burkolókeret két azonos méretű tetőtéri ablak egymás melletti / feletti beépítéséhez, toktávolság: 100-160 mm-ig, VELUX EKW FK08 kombi burkolókeret készlet 8-120 mm profilmagassághoz két ablak egymás mellé sorolásához, toktávolság: a=10/12/14/16cm, tokkülméret: 66x140 cm; Termékkód: EDW FK08 0021E/F/G/H",6,"db",85400,0,0,0]
[5,"44-007-11.1-0146781","Beépítőtermék minden ablakmérethez, párafékező fólia, lég- és párazárás kialakítására, 0°-15° vagy 30°-60° hajlásszögű tetőbe építhető, VELUX BBX párafékező fólia lég- és párazáró csatlakozás kialakításához, 30°-60° hajlásszögű tetőbe; Termékkód: BBX XXXX 0000",12,"db",7007,0,0,0]
[6,"44-007-11.2-0146784","Beépítőtermék minden ablakmérethez, hőszigetelő keretből, alátétfóliából, vízelvezető csatornából álló csomag hőhidak megakadályozására, ablak és tető csatlakozásánál,15° és 90° hajlásszögű tetőbe építhető, VELUX BDX beépítő készlet (hőszig. keret, alátétfólia, vízelv. csat.), extra hőszigetelés és hőhídvédelem, minden ablakmérethez; 15°-90° hajlásszögű tetőkhöz, ahol a szarufa és a tetőtéri ablak tokja közötti távolság mindkét oldalon min. 3 cm; szivacsprofil magassága 90 mm; Termékkód: BDX XXXX 2000",12,"db",0,0,0,0]
[7,"44-007-11.3-0146786","Beépítőtermék minden ablakmérethez, alátétfólia, ablak körüli hőszigetelő anyag átnedvesedés védelmére,15° és 90° hajlásszögű tetőbe építhető, VELUX BFX alátétfólia+vízelvezető csatorna, minden ablakmérethez; 15°-90° hajlásszögű tetőkhöz, Termékkód: BFX xxxx 1000",12,"db",0,0,0,0]
[8,"44-028-1.7-01","Tetőtéri ablakra szúnyogháló szerelése, ZIL MK 06 manuális szúnyogháló kávára (R4, R6, R7, Q-4) vagy tokra (R8) szerelve, fehér vagy natúr alu sínnel, standard szövettel, 114x140 cm",12,"db",0,0,0,0]
[9,"44-028-1.5-02","Tetőtéri ablakra redőny szerelése, VELUX SML elektromos redőny FK08 ablakra; hő-, hideg-, fény-, esőzaj védelem; motorral,  távkapcsolóval, KUX 110 is szükséges, ha nem INTEGRA ablakra szerelik; Termékkód: SML FK08 + ZOZ 217 készlet",12,"db",0,0,0,0]
[10,"44-011-1.1.1-0168462","Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, kifelé nyíló bejárati ajtó teli panellel, 5 kamrás PROFINE 76 PVC profil, Uw<1,15 W/m2K, mérete: 100 x 210 cm",2,"db",0,0,0,0]
[11,"44-011-1.1.1-01","Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, félig üvegezett, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, katedrál üveggel mérete: 100 x 210 cm",5,"db",0,0,0,0]
[12,"44-011-1.1.1-02","Műanyag beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, kétszárnyú félig üvegezett, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m kerület között, katedrál üveggel mérete: 130 x 200 cm",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"45.","index":11,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-002-2.2-0131420","Hőhídmentes alumínium ablak, külső párkányal,  belső könyöklővel, külső redőnnyel hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, 1500x1500 mm névleges mérettel, LH-13 konszignáció szerint.",1,"db",0,0,0,0]
[2,"45-000-3.5","Vegyifülke komplett bontása",1,"db",0,0,0,0]
[3,"45-090-17","Lépcsőházi korlát átalakítása bontható kivitelűre.",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"47.","index":12,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-010-1.1.1-0415916","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, Baumit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206",255,"m2",0,0,0,0]
[2,"47-011-15.1.1.1-0151171","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra belső falfesték oldószermentes piros tetős EAN: 5996281078072",255,"m2",0,0,0,0]
[3,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, NIVELIN por alakú beltéri glett",25,"m2",0,0,0,0]
[4,"47-021-21.1.1-0130701","Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát univerzális alapozó, fehér 100, EAN: 5995061117055",5,"m2",0,0,0,0]
[5,"47-021-31.1.1-0130431","Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát zománc, selyemfényű, fehér 100, EAN: 5995061563739",5,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"48.","index":13,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-000-26","Leterheléssel rögzített vagy rögzítés nélküli hőszigetelő lemezek bontása, vízszintes és ferde felületről.",90,"m2",0,0,0,0]
[2,"48-007-41.1.5.1-0154415","Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal ( kőzetgyapot), KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600x200 mm",90,"m2",0,0,0,0]
[3,"48-007-41.1.5.1-01","Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, ferde felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal ( kőzetgyapot), KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600x200 mm",35,"m2",0,0,0,0]
[4,"48-007-41.1.5.1-02","Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, ferde felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal ( kőzetgyapot), KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600x50 mm",35,"m2",0,0,0,0]
[5,"48-007-41.1.5.1-02","Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, nem járható födémre (zárófödém, padlásfödém), szálas szigetelő anyaggal ( kőzetgyapot), KNAUF INSULATION MPN általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600x200 mm",90,"m2",0,0,0,0]
[6,"48-007-21.1.1.6","Külső fal; Homlokzati fal hő- és/vagy hangszigetelése, falazott szerkezeten, függőleges felületen, rögzítésel, ásványi hőszigetelő lappal 10 cm vtg.-ben.",25,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"71.","index":14,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.6","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről",100,"m",0,0,0,0]
[2,"71-000-1.8","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése",20,"m",0,0,0,0]
[3,"71-000-1.10","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények",1,"db",0,0,0,0]
[4,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése",30,"db",0,0,0,0]
[5,"71-000-1.13","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése",20,"db",0,0,0,0]
[6,"71-000-1.14","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; biztosító, elosztótáblák (tokozott is), jelzőberendezések leszerelése",1,"db",0,0,0,0]
[7,"71-000-5","Műszerek leszerelése, áramerősségmérő, fogyasztásmérő, frekvenciamérő, ... stb. leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[8,"71-001-1.1.1.1.1","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm",40,"m",0,0,0,0]
[9,"71-001-4.2","Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 20-29 mm",40,"m",0,0,0,0]
[10,"71-001-4.1","Flexibilis halogénmentes védőcső elhelyezése tartószerkezetre idomok nélkül, Külső átmérő 11-16 mm",40,"m",0,0,0,0]
[11,"71-001-15","Elágazódobozok illetve szerelvénydobozok kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése",20,"db",0,0,0,0]
[12,"71-001-28.2","Műanyag mellvédcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, bármely méretben, idomdarabokkal",50,"m",0,0,0,0]
[13,"71-002-20.1.1-0221501","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYM 300/500V 2x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",300,"m",0,0,0,0]
[14,"71-002-20.1.1-0221522","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig, NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",350,"m",0,0,0,0]
[15,"71-002-42.1.1","Adatátviteli kábel elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, strukturált adatátviteli kábel strukturált számítógépes adatátviteli hálózatokhoz, 100 Mbit/s átviteli sebesség (CAT 5 kategória)",305,"m",0,0,0,0]
[16,"71-002-71.1.2","Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén",35,"db",0,0,0,0]
[17,"71-002-20.1.2-0221526","Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 4-6 mm2, NYM 300/500V 3x6 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)",20,"m",0,0,0,0]
[18,"71-003-13.2-0630016","Fésűs sín felszerelése kismegszakítókra, 14 - 57 modul méret között, LEGRAND Lexic fésűs sín fogas 3P 4x3P (Kat.szám:404942)",3,"db",0,0,0,0]
[19,"71-003-9-0310343","Vezetékösszekötők elhelyezése, WAGO 222-413 nyitható vezetékösszekötő gyorscsatlakozó rugós 3x0,08-2,5 mm2 32A",100,"db",0,0,0,0]
[20,"71-004-4.2-0150319","Vezeték és kábelkötegelők, tartók elhelyezése, normál kivitelben, LEGRAND Colring 3,5x280 színtelen vezetékkötegelő (Kat.szám:031825)",100,"db",0,0,0,0]
[21,"71-004-6.2","Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe",100,"db",0,0,0,0]
[22,"71-005-1.1.1.2-0230104","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A kétpólusú kapcsolók, LEGRAND Cariva kétpólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773802)",10,"db",0,0,0,0]
[23,"71-005-1.11.1.1.1-0230109","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F), LEGRAND Cariva 2P+F csatlakozóaljzat kerettel, fehér (Kat.szám:773820)",10,"db",0,0,0,0]
[24,"71-005-1.31.2-0545247","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat, hangszóró-csatlakozó elhelyezése (egyes/kettős), PC, USB, hangszóró, LEGRAND Forix IP20 falon kívüli 2x RJ45 Cat. 5e UTP informatikai csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:782428)",12,"db",0,0,0,0]
[25,"71-005-1.49.3","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, szerelvényrögzítő (szerelvénykeret + adapter) elhelyezése, szélesség: 71-100 mm",30,"db",0,0,0,0]
[26,"71-005-1.11.2.1.1","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F)",30,"db",0,0,0,0]
[27,"71-007-11.2.1.3-0313500","Egyéb kézi működtetésű terhelés/leválasztó kapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú, GANZ KK KKM0-20-9002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló",2,"db",0,0,0,0]
[28,"71-008-11.1.1.2-0545979","Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, LEGRAND RX3 áram-védőkapcsoló 4P 40A A 30MA (Kat.szám:402075)",2,"db",0,0,0,0]
[29,"71-008-9.3.1-0547693","Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,\"B\", \"C\" és \"D\" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, LEGRAND RX3 kismegszakító 1P B16 6000A BIC (Kat.szám:419136)",30,"db",0,0,0,0]
[30,"71-009-1.1.2-0633701","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között, LEGRAND Nedbox ajtó 1s 13m átlátszó falonkívüli (Kat.szám:601216)",1,"db",0,0,0,0]
[31,"71-009-1.1.2-0633705","Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára) üresen, kiselosztók 12-26 egység között, LEGRAND Nedbox ajtó 2s 26m átlátszó falonkívüli (Kat.szám:601217)",1,"db",0,0,0,0]
[32,"71-010-2.7-0143248","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, V-TAC (HOLUX) VT-6040; 40W / 3200lm por- és páramentes mennyezeti LED-es lámpatest, fém békazárral, hidegfehér (6000K), IP65, 600mm Csz:6154",15,"db",0,0,0,0]
[33,"71-013-7.3-0310391","Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése, OBO földelő bilincs, 2\", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 1x35 mm², R.sz.: 5050197",3,"db",0,0,0,0]
[34,"71-013-9","Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése",80,"mp*",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"54.","index":15,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"54-016-6.1","Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig",63,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"80.","index":16,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"80-001-1.3.1.1-0125705","Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig, Falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 35 mm",160,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"81.","index":17,"n_rows":15,"n_cols":256,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.3.2","Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 8,01-16,00 cm² keresztmetszet között",70,"m",0,0,0,0]
[2,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",70,"m",0,0,0,0]
[3,"81-000-1.4.1","Csővezetékek bontása, lágy, félkemény vagy kemény vörösrézcső, tartószerkezetről, forrasztott kötések feloldásával, méret szerinti deponálással, DN 20 méretig",70,"m",0,0,0,0]
[4,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig",6,"m",0,0,0,0]
[5,"81-004-1.3.1.1.1.1.4-0311006","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 25, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 32x4,7 mm, szál, 130101-005",60,"m",0,0,0,0]
[6,"81-004-1.3.1.1.2.2.4-0320082","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, falhoronyba vagy padlószerkezetbe két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 25, REHAU RAUTITAN RX+ T-idom belsőmenetes leágazással 32 bm- 3/4-32, 56297",4,"db",0,0,0,0]
[7,"81-001-1.1.1.1.2.2-0311053","Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 15, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 20x2,8 mm, tekercs, 130380-100",50,"m",0,0,0,0]
[8,"81-001-1.1.1.1.2.2-0311053","Ivóvíz vezeték, Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon csőbilincsekkel, DN 20, REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE) 25x3,4 mm, tekercs, 130380-100",40,"m",0,0,0,0]
[9,"81-002-3.2.1.2.2-0130970","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x500 mm, KAEM040/0.5M",4,"m",0,0,0,0]
[10,"81-000-1.5.1","Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték esetén, DN 25 - 50 között",20,"m",0,0,0,0]
[11,"81-000-1.5.10","Ragasztott PVC csővezeték kiépítése DN 32, idomokkal kompletten",45,"m",0,0,0,0,{"$nulls":27},0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
[12,"81-002-3.2.1.2.3-0130983","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x1000 mm, KAEM050/1M",4,"m",0,0,0,0]
[13,"81-004-1.3.1.1.1.1.3-0311033","Fűtési vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes és menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve, (horonyvésés külön tételben) DN 20, REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű, 4 mm-es kör keresztmetszetű szigeteléssel, 25x2,7 mm, tekercs, 131495-025",10,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"82.","index":18,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-4.2.5.1","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 10 tagig, teljes szétszereléssel",6,"db",0,0,0,0]
[2,"82-001-17.1.2-0118341","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, Heimeier K termosztátfej beépített érzékelővel, 2 takarékütközővel, 6-28℃, 6000-09.500",7,"db",0,0,0,0]
[3,"82-009-5.1-0112641","Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett), ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 60 cm, 3 csaplyukkal, fúrt, 4196 71 01, fehér",1,"db",0,0,0,0]
[4,"82-001-16.3.5-01181070","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, Heimeier Standard termosztatikus szeleptest nikkelezett vörösöntvényből, sarok kivitelű, 3/4\", Kvs=2,5",7,"db",0,0,0,0]
[5,"82-001-16.3.3-01186540","Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 visszatérő elzárószelep, Heimeier Regutec visszatérő csavarzat, sarok kivitelű, nikkelezett, 3/4\"",7,"db",0,0,0,0]
[6,"82-009-17.1-0110162","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés, MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2\"-3/8\" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Csz: 163-0006-00",12,"db",0,0,0,0]
[7,"82-009-18.2","Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, fali kifolyószelep szerelés",2,"db",0,0,0,0]
[8,"82-009-2.1.2.3","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés",1,"db",0,0,0,0]
[9,"82-009-2.1.2.2","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, egymedencés csepptálcás",2,"db",0,0,0,0]
[10,"82-009-2.1.2.4","Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-meleg vízre, háztartási mosogatók, csaptelep és bűzelzáró nélkül, előre elkészített támaszra vagy állványra, kétmedencés csepptálcás",1,"db",0,0,0,0]
[11,"82-009-1.2","Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, fali kiöntő, szifon (bűzelzáró) és tartozékok nélkül, acéllemezből vagy öntöttvasból",1,"db",0,0,0,0]
[12,"82-009-19.3.2-0318297","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel,  kód: 150-0050-00",1,"db",0,0,0,0]
[13,"82-009-19.3.2-0318297","Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep, MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, 150mm kifolyócsővel, ECO kerámia vezérlőegység forrázás elleni védelemmel,  kód: 150-0050-00",4,"db",0,0,0,0]
[14,"82-009-31.1.2-0135002","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50, HL100/50, Konyhai szifon DN50 x 6/4\", gömbcsuklóval és visszacsapó szelepes mosógép csatlakozóval",5,"db",0,0,0,0]
[15,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",1,"db",0,0,0,0]
[16,"82-001-6.2.8-0117163","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep, töltőszelep, GIACOMINI automata légtelenítő elzáróval, R88I, 1/2\"",2,"db",0,0,0,0]
[17,"82-001-6.2.1","Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó)",1,"db",0,0,0,0]
[18,"82-012-3.3.1.1-0433099","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 300 mm, PURMO C33 3001400, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 300x1400 mm, 75/65/20°C, 1886W",6,"db",0,0,0,0]
[19,"82-000-4.2.5.2","Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak öntöttvas tagos radiátor, 11-20 tag között teljes szétszereléssel",1,"db",0,0,0,0]
[20,"82-012-3.3.1.1-04331004","Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 3000 mm-ig, 300 mm, PURMO C33 3002600, kompakt acéllemez lapradiátor 3 fűtőlappal, 3 konvektorlemezzel, burkolattal, 4 csonkkal, 300x2600 mm",1,"db",0,0,0,0]
[21,"82-012-3.3.1.1-0433100400","Galletti fancoil berendezés méretezése, felszerelése kompletten (meglévő vízoldali betápra való csatlakozás, szelepek, termosztátok kiválasztása és beépítése, elektromos betáp kialakítása, cseppvíz elvezetés kialakítása) ",11,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"83.","index":19,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-000-2.1","Gépek, berendezések bontása, 500 kg/db alatti súly esetén",70,"kg",0,0,0,0]
[2,"83-000-1","Csövek, idomok, szerelvények bontása",50,"kg",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"84.","index":20,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-000-1.1","Gépek, berendezések bontása 500 kg/db alatti súly esetén",7,"kg",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]