{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Vakolás és rabicolás","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Árnyékolók beépítése"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[12,2,12,3],[11,2,11,3],[10,2,10,3],[9,2,9,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása: "]
["id. Jancsó Miklós Kollégium oktatási rész és aula ablak cseréje                                         "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-11.1","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m³-es konténerbe",0.6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",2,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-001-1.1.1-0550030","Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-090-2.1.3","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között",18,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"36-090-3.2.2","Homlokzati párkányhúzás javítása, a meglazult, sérült vakolat leverésével, sarok és csatlakozás-összedolgozással, 31-50 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 5-25% között",18,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-012-1.1.2.6.1-0215691","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló",1,"db",0,0,0,0]
[null,null," műanyag bukó-nyíló ablak, kétszárnyú fehér,  hőszigetelt üvegezéssel 3000 x 240 cm"]
[]
[null,"44-012-1.1.2.6.1-0215694","Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló",1,"db",0,0,0,0]
[null,null," műanyag bukó-nyíló ablak, kétszárnyú fehér,  hőszigetelt üvegezéssel 470 x 250 cm"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512"," festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",40,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720"]
[]
[2,"47-011-15.1.1.2-0151171","Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118",100,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-013-15.1.1.1-1-0150300","Diszperziós festések,\nakril kötőanyagú vizes-diszperziós,\nfehér vagy színes homlokzatfestés,\nmegfelelően előkészített ásványi alapfelületen\nvagy meglévő jól tapadó festékrétegen,\nvakolaton, két rétegben,\negy vagy több színben,\ntagolatlan sima felületen\nLB-Knauf EGALISATION/Egalizáló festék, szinezővakolatok színezésének homogenizálására, Cikkszám: K8881****, fehér",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-000-71.2","Szalagfüggöny bontása bármely felületen, bármilyen lapvastagsággal, 3,00 m szélesség felett 4,2x3,25",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-071-1.1.1.2-0194275","Meglévő  szalagfüggöny felszerelése, falazatra vagy mennyezetre, konzollal történő rögzítéssel, konzol és karnis fehér vagy barna színben, 127 mm-es lapvastagsággal, golyósláncos mozgatással, 3,00 m szélesség felett",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]