{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Záradék","Összesítő","Felvonulási létesítmények","Víztelenítés","Költségtérítés tételek","Közmű csatornaépítés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":39,"n_cols":4,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,3],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[38,1,38,2],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["SZTE EKT udvar felőli szennyvíz csatornagerinc bélelése, tisztítóaknák rekonstrukciója"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",0,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",0,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",0,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",0,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":6,"n_cols":3,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Felvonulási létesítmények",0,0]
["Víztelenítés",0,0]
["Költségtérítés tételek",0,0]
["Közmű csatornaépítés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Felvonulási létesítmények","index":2,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"12-011-1.1-0025001","Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó",2,"db",null,0,0,0]
[]
[2,"12-021-1.1-0121601","Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm",20,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Víztelenítés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"14-001-1.2.1","Víztartási intézkedések Víztelenítés, szennyvíz átemelés szivattyúval.",90,"m3",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Költségtérítés tételek","index":4,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.1.4.1","Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, kiszállási és felvonulási költségek.",1,"telj",0,null,0,0]
[]
[2,"19-010-1.11.1.3","Általános teendők megvalósulás szakaszában, ellenőrző mérések, kamerás vizsgálatok. Bélelési pozíciók meghatározása.",10,"óra",0,null,0,0]
[]
[3,"19-010-1.21.2","Általános teendők befejezés szakaszában, video átadási dokumentáció elkészítése, megküldése online felületen.",1,"db",0,null,0,0]
[]
[4,"19-014-1.1","DN 150-250 azbesztcement csatorna vizes és mechanikus tisztítása, felület kellősítése, előkészítése műgyanta alapanyagú béleléshez.",62,"m",0,null,0,0]
[]
[5,"19-014-2.1","Azbesztcement csatorna tisztítása, lerakódott cementes anyag felmarása robotos technológiával.",62,"m",0,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Közmű csatornaépítés","index":5,"n_rows":13,"n_cols":9,"rows_kept":13,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"53-000-3.1","Előregyártott és monolit csatornák és aknák törmelékre bontása, betonból. Meglévő 800-as vb. aknafenék bontása, cementes lerakódás eltávolítása.",7,"db",0,null,0,0]
[]
[2,"53-002-1.1.1.1.1-0910048","Bontás, feltárás nélküli csatornajavítás UV InLiner, tömlőző bélelés eljárással. Egykomponensű helyszínen UV fényre keményedő, tanúsítvánnyal rendelkező sztirolmentes vinilészter alapú (PAA-F-Liner) epoxi műgyanta és bélelőtömlő kompozit",53.5,"m",null,null,0,0]
[null,null,"felhasználásával. A kikeményítési folyamat szoftveres dokumentálásával. Elvárt palástvastagság: 3,5 mm A felasznált anyagok megfelelőségi bizonyítványa és teljesítmény nyilatkozata külön dokumentációban.  Átmérő DN 150 mm."]
[]
[3,"53-002-1.1.1.1.2-0642793","Bontás, feltárás nélküli csatornajavítás UV InLiner, tömlőző bélelés eljárással. Egykomponensű helyszínen UV fényre keményedő, tanúsítvánnyal rendelkező sztirolmentes vinilészter alapú (PAA-F-Liner) epoxi műgyanta és bélelőtömlő kompozit",8.5,"m",null,null,0,0]
[null,null,"felhasználásával. A kikeményítési folyamat szoftveres dokumentálásával. Elvárt palástvastagság: 3,5 mm A felasznált anyagok megfelelőségi bizonyítványa és teljesítmény nyilatkozata külön dokumentációban.  Átmérő DN 250 mm."]
[]
[4,"53-006-1.1-0222140","Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 5,7 finomsági modulussal. Kibontott aknaalj újraépítése,",6,"db",null,null,0,0]
[null,null,"műgyantás felületkezeléssel. Künet és folyásfenék képzéssel. Aknamélység 1,8-2,5 m."]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]