{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Főösszesítő","Munkanem összesítő","19.","21.","31.","33.","36.","42.","43.","45.","47.","71.","81.","82.","83."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Főösszesítő","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,2],[16,0,16,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Név :                                  ",null,"                                       "]
[null,null,"                                       "]
["Cím :                                  ",null," Kelt:      2023. év…..hó…...nap      "]
[null,null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés:20.. év...........hó...nap "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette   :                     "]
["SZTE Mérnöki Kar felújítási munkák végzése Szeged Mars tér 7. szám alatt."]
["Tanterem PVC burkolat cseréje"]
["Hőközpontban szennyvízcső cseréje"]
["Hátsó bejárati ajtón új küszöb kialakítása"]
["Esőcsatorna tisztítás és átalakítás"]
["Férfi WC-ben gépi szellőzés kialakítása"]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Anyag + díj",null,null,0]
["1.2 Áfa",0.27,null,0]
["1.3 Munka bruttó ár",null,null,0]
["2.1 Tartalékkeret ",0.05,null,0]
["2.2 Áfa",0.27,null,0]
["2.3 Tartalékkeret bruttó ár",null,null,0]
["3.  A munka ára tartalékkerettel bruttó",null,null,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Munkanem összesítő","index":1,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Megnevezés","Anyagköltség","Díjköltség"]
["19","Költségtérítések",0,0]
["21","Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["31","Helyszíni beton és vasbeton munkák",0,0]
["33","Falazás és egyéb kőműves munkák",0,0]
["36","Vakolás és rabicolás",0,0]
["42","Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["43","Bádogozás",0,0]
["45","Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése",0,0]
["47","Felületképzés",0,0]
["71","Elektromos energiaellátás, villanyszerelés",0,0]
["81","Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["82","Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["83","Szellőztető berendezések",0,0]
[null,"Összesen (HUF)",0,0]

{"sheet":"19.","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-010-1.11.2.1","Általános teendők, megvalósulás szakaszában, időarányos gépköltség bérleti díja, órában",8,"óra",0,0,0,0]
[2,"19-090-2","Padok, székek, szekrények ki és visszahordása tanterem burkolásához kapcsolódóan. ",1,"klts",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"21.","index":3,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-011-13","Bontási hulladék udvari depóniába hordása",4,"m³",0,0,0,0]
[2,"21-011-11.2","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe",1,"db",0,0,0,0]
[3,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",4,"m³",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"31.","index":4,"n_rows":3,"n_cols":9,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-032-2.1.1.1-999","Kontaktesztrich készítése kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 8 cm vastagságban, Cemix Estrich ZE12 cementesztrich, gyárilag előkevert szárazhabarcs, Cikkszám: K00619211",3.5,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"33.","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-063-3.2.1","Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig",12,"m",0,0,0,0]
[2,"33-063-1.1.2.1","Falátfúrás 125 mm méretig, téglafalban, 60 cm falvastagságban",1,"db",0,0,0,0]
[3,"33-063-1.1.2","Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között",2,"db",0,0,0,0]
[4,"33-063-2.1.3","Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémben",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"36.","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-090-2.1.1","Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig",12,"m",0,0,0,0]
[4,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs",9,"m²",0,0,0,0]
[5,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",9,"m²",0,0,0,0]
[6,"36-002-11.1-0411030","Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel, weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705",9,"m²",0,0,0,0]
[7,"36-012-2.1.1.2-0410852","Szellőző, falszárító felújító vakolat készítése, alacsony és közepes só és nedvességtartalom esetén, kézi felhordással, szárazhabarcsból, 2,5-3 cm vastagságban, weber.san presto 200 javítóvakolat, fehér, Kód: SPR200",9,"m²",0,0,0,0]
[8,"36-012-3-0410850","Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat készítése, 5 mm vastagságban, weber.san presto 300 simítóvakolat fehér, Kód: SPR300",9,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"42.","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-3.4","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként",65,"m²",0,0,0,0]
[2,"42-000-3.5","Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, PVC falszegély",32,"m",0,0,0,0]
[3,"42-041-3.1.1.1-0313031","Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban, MAPEI Ultraplan Eco önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke, Csz: 149523 MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó, Csz: 020110",65,"m²",0,0,0,0]
[4,"42-000-6.2","Egyéb bontások, ragasztott padlóburkolat aljzatának portalanítása, a maradék ragasztószer oldószeres eltávolítása, maratása, felkaparása",65,"m²",0,0,0,0]
[5,"42-042-11.7-0312175","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva), Tarkett Safetred Spectrum csúszásgátló heterogén PVC burkolat, Safety Clean PUR felületnemesítés, 2,0 mm vtg., R10, 2 m x 20 m, 16 szín",70,"m²",0,0,0,0]
[6,"42-042-11.9-0314508","PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel), MUREXIN D 495 designburkolat ragasztó (LVT)",70,"m²",0,0,0,0]
[7,"42-042-31.1.2","Lábazat kialakítása PVC burkolatból vagy profilból, saját anyagából felhajtva,  PVC-profilba bújtatva",32,"m",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"43.","index":8,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-000-1","Függőereszcsatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig",2,"m",0,0,0,0]
[2,"43-000-5","Lefolyó csatorna bontása 50 cm kiterített szélességig",2,"m",0,0,0,0]
[3,"43-002-1.7","Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezből",2,"m",0,0,0,0]
[4,"43-002-11.7","Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganylemezből",13,"m",0,0,0,0]
[5,"43-090-3","Hattyúnyak cseréje",1,"db",0,0,0,0]
[6,"43-090-10","Függőereszcsatorna tisztítása.",31,"m",0,0,0,0]
[7,"43-002-42.1.1","Csatornarendszer kiegészítők, vízgyűjtő üst szerelése építményen kivül, felerősítéssel, körszelvényű kifolyással, a lefolyócső bekötésével, minősített ötvözött horganylemez-ereszcsatorna rendszerben",1,"db",0,0,0,0]
[8,"43-002-90","Acélcső szerelése, 45°-os végidommal lefolyócső alsó részéhez 2,5m magasságban",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"45.","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-090-5.3.9","Meglévő ajtónál küszöb kialakítása, megerősítése 60x40-es zártszelvénnyel. Zártszelvény beépítéséhez az aljzatbeton kivágása majd visszajavítása",1,"klts",0,0,0,0]
[2,"45-090-5.3.10","Tanteremben padlócsatorna fedél és tartókeretének elbontása",1,"klts",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"47.","index":10,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-7.1.2.1","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, lekaparással (raskettázás), tagolatlan felületről",7,"m²",0,0,0,0]
[2,"47-000-7.2.2.1-0137001","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; fafelület beeresztő alapozása egy rétegben, oldószeres alapozóval, tagolatlan felületen, Caparol Capalac Holz-Impragniergrund speciális favédő alapozó a fa szerkezetet roncsoló- és elszínező gombák ellen",7,"m²",0,0,0,0]
[3,"47-000-7.3.1-0150112","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolatlan felületen, Trinát Mestertapasz, EAN: 5995061609390",7,"m²",0,0,0,0]
[4,"47-031-1.3.1.1-0130732","Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen, Trinát univerzális alapozó, barna 502, EAN: 5995061571765",7,"m²",0,0,0,0]
[5,"47-031-1.5.1.1-0130434","Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen, Trinát zománc, selyemfényű, barna 502, EAN: 5995061568024",7,"m²",0,0,0,0]
[6,"47-011-15.1.1.1-0151174","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317",52,"m²",0,0,0,0]
[7,"47-000-1.21.2.1.1.1-0320612","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen, NIVELIN por alakú beltéri glett",52,"m²",0,0,0,0]
[8,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",52,"m²",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"71.","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.1-0110113","Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm, Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 13.5 mm, Kód: MU-III 13.5",12,"m",0,0,0,0]
[2,"71-002-1.1-0224429","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",15,"m",0,0,0,0]
[3,"71-000-1.11.1","Csatlakozó aljzatok le és burkolás után visszaszerelése padoknál. ",4,"db",0,0,0,0]
[4,"71-005-1.43-0545285","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Falonkívüli mozgásérzékelős kapcsoló elhelyezése, LEGRAND LM infravörös mozgásérzékelő 360°, IP55, magas belterű helyekre (Kat.szám:048932)",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"81.","index":12,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.2.2","Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, azbesztcement lefolyócső",8,"m",0,0,0,0]
[2,"81-002-3.2.1.1.2-0130982","PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 40, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x1000 mm, KAEM040/1M",2,"m",0,0,0,0]
[3,"81-002-4.1.1.1.1-0131702","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, csőtartókkal, DN 100, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN8, KGEM110/2M.SN8",8,"m",0,0,0,0]
[4,"81-002-4.1.2.2.1","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom, DN 100, ",6,"db",0,0,0,0]
[5,"81-002-4.1.2.3.1","PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom, DN 100",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"82.","index":13,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-009-31.2-0135031","Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez, HL132/30, Mosdószifon DN32 x 5/4\", magasságában állítható összekötőcsővel, lecsavarható búrával, rozettával",2,"db",0,0,0,0]
[2,"82-000-3.3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése és visszaszerelése, mosogatók. Tanteremben",2,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"83.","index":14,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"83-006-7.3.1-0143522","Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése, csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez, járókerék-átmérő: 200 mm-ig, HELIOS TMK 125/150 teleszkópos fali átvezető idom, NÁ 125/150, Cikksz.:0845",1,"db",0,0,0,0]
[2,"83-006-3.4.1-0430492","Axiális és félaxiális ventilátor elhelyezése, axiális kisventilátor, falon kívüli kivitelben, CAIROX háztartási kisventilátor, alacsony zajszinttel, fali, IPX5, SAF 125 Q, Csz.: I084107125000 A2V2 időkapcsolóval, visszacsapó csappantyúval",1,"db",0,0,0,0]
[null,null,"Munkanem összesen (HUF)",{"$nulls":4},0,0]