{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Záradék","Tételes"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,2,18,3],[19,2,19,3],[22,1,22,2],[15,2,15,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Név : SZTE Károlyi Mihály Kollégium                            ",null,"                                       "]
["Cím : Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.                     ",null,"                                       "]
[null,null," Kelt:       "]
["             ",null," Szám         :.............           "]
["                                       ",null," KSH besorolás:.....................   "]
["                                       ",null," Teljesítés: "]
["A munka leírása:                       ",null," Készítette:         "]
["„SZTE Károlyi Mihály Kollégium „A” épület folyosó végi és magasföldszinti utcafronti ablakainak, valamint 4 db bejárati ajtó cseréje energiatakarékos műanyagra”"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["1.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Tételes","index":1,"n_rows":63,"n_cols":9,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Bontott nyílászárók (ablak: 95/300 cm) elszállítása lerakóhelyre",16,"db",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Bontott nyílászárók (ablak: 86,5/300 cm) elszállítása lerakóhelyre",4,"db",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Bontott nyílászárók (ablak: 190/185 cm) elszállítása lerakóhelyre",8,"db",0,0,0,0]
[]
[4,null,"Bontott nyílászárók (ablak: 30/215 cm) elszállítása lerakóhelyre",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ablak: 95/300 cm)",16,"db",0,0,0,0]
[]
[6,null,"Fém szerkezstű nyílászárók bontása (ablak: 86,5/300 cm)",4,"db",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ablak: 190/185cm)",8,"db",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ablak: 30/215cm)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[9,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztot fix-fix-fix ablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 95 x 300 cm, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",12,"db",0,0,0,0]
[]
[10,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztott fix-BNY-fix ablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 95 x 300 cm, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",4,"db",0,0,0,0]
[]
[11,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztot fix-fix-fixablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 86,5 x 300 cm, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",3,"db",0,0,0,0]
[12,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,(szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztott fix-BNY-fix ablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 86,5 x 300 cm, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[13,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztott fix-BNY-fix ablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 190 x 185 cm, külső oldali univerzális párkány, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",8,"db",0,0,0,0]
[]
[14,null,"Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m kerület felett ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló bukó-nyíló, Kömmerling 76AD vagy azzal azonos műszaki paraméterű  tokosztott fix--fix ablak, 6 kamrás PVC profil, Uw<1,35 W/m2K, mérete: 30 x 215 cm, külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[15,null,"Statikai soroló 300 cm hosszúságban",5,"db",0,0,0,0]
[]
[16,null,"\"H\"soroló 300 cm hosszúságban",10,"db",0,0,0,0]
[]
[17,null,"Kifelé nyíló, kültéri ajtó, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással) hőhídmentes alumínium félig üveges, kétszárnyú ajtó fehér színben, küszöbbel, kitámasztható csúszósínes ajtócsukóval, elektromos zárral, kívül gombkilincs vagy tolópajzs, 24 mm VSG üveggel mindkét oldalon, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással),   Aliplast SUPERIAL 800  vagy azzal azonos műszaki paraméterű , mérete: 370 x 300 cm (tokosztott sorolt felülvilágítós szerkezet) külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[18,null,"Kifelé nyíló, kültéri ajtó, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással) hőhídmentes alumínium tömör, egyszárnyú ajtó fehér színben, küszöbbel, kitámasztható csúszósínes ajtócsukóval, elektromos zárral, kívül gombkilincs vagy tolópajzs,  30 cm-es 2 rétegű üvegcsíkkal, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással),   Aliplast SUPERIAL 800  vagy azzal azonos műszaki paraméterű , mérete: 97 x 240 cm (tokosztott sorolt felülvilágítós szerkezet) külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[19,null,"Kifelé nyíló, kültéri ajtó, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással)  hőhídmentes alumínium flig üveges, kétszárnyú ajtó fehér színben, küszöbbel, kitámasztható csúszósínes ajtócsukóval, elektromos zárral, kívül gombkilincs vagy tolópajzs, 24 mm  VSG üveggel mindkét oldalon, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással),   Aliplast SUPERIAL 800  vagy azzal azonos műszaki paraméterű , mérete: 220 x 290 cm (tokosztott sorolt felülvilágítós szerkezet) külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[20,null,"Kifelé nyíló, kültéri ajtó, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezve, finombeállítással)  hőhídmentes alumínium tömör, egyszárnyú ajtó fehér színben, küszöbbel, kitámasztható csúszósínes ajtócsukóval, elektromos zárral, kívül gombkilincs vagy tolópajzs, félig üvegezve 24 mm VSG üveggel mindkét oldalon, elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,  (szerelvényezve, finombeállítással),   Aliplast SUPERIAL 800  vagy azzal azonos műszaki paraméterű , mérete: 115 x 210 cm (tokosztott sorolt felülvilágítós szerkezet) külső belső oldalon takaróléc elhelyezése",1,"db",0,0,0,0]
[]
[21,null,"Bontott nyílászárók (ajtó: 370/300 cm) elszállítása lerakóhelyre",1,"db",0,0,0,0]
[]
[22,null,"Bontott nyílászárók (ajtó: 97/240 cm) elszállítása lerakóhelyre",1,"db",0,0,0,0]
[]
[23,null,"Bontott nyílászárók (ajtó: 220/290 cm) elszállítása lerakóhelyre",1,"db",0,0,0,0]
[]
[24,null,"Bontott nyílászárók (ajtó: 115/210cm) elszállítása lerakóhelyre",1,"db",0,0,0,0]
[]
["25",null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ajtó: 370/300 cm)",1,"db",0,0,0,0]
[]
["26",null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ajtó: 97/240 cm)",1,"db",0,0,0,0]
[]
["27",null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ajtó: 220/290 cm)",1,"db",0,0,0,0]
[]
["28",null,"Fém szerkezetű nyílászárók bontása (ajtó: 115/210cm)",1,"db",0,0,0,0]
[]
["29",null,"Vakolat javítás",6,"m2",0,0,0,0]
[]
[30,null,"Betonvágás költsége",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[31,null,"Takarítás",1,"klts",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]