{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Záradék","Összesítő","Bontás, építőanyagok újrahaszno","Zsaluzás és állványozás","Vakolás és rabicolás","Tetőfedés","Bádogozás","Felületképzés"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,2,31,3],[32,2,32,3],[36,1,36,2],[1,0,1,3],[16,0,16,3],[0,0,0,3],[28,2,28,3],[29,2,29,3],[30,2,30,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["SZTE Műszaki Igazgatóság               ",null,"                                       "]
["Műszaki és Beruházási Iroda    ",null,"                                       "]
["6723 Szeged, Római krt. 21.            ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["„SZTE Béke utcai Kollégium tűzfalának helyreállítása vakolatjavítással baleset elhárítás szempontjából”"]
[]
["                                                                              "]
["Készült: TERC Kft. TERC VIP GOLD 2023/2 ÖN normarendszerével                  "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.2 Akadályoztatási költség",null,null,0]
["1.3 Építés közvetlen költségei",null,0,0]
["1.4 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 Árkockázati fedezet vet.alap",null,0]
["2.2 Árkockázati fedezet",null,0]
["2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap",null,0]
["2.4 Anyagigazgatási költség",null,0]
["2.5 Fedezet vetítési alap 1.4",null,null,0]
["2.6 Fedezet",null,null,0]
["3.1 Tartalékkeret vetítési alap",null,0]
["3.2 Tartalékkeret",0.1,0]
["4.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["4.2 Áfa",0.27,0]
["5.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":8,"n_cols":3,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Bontás, építőanyagok újrahasznosítása",0,0]
["Zsaluzás és állványozás",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Tetőfedés",0,0]
["Bádogozás",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Bontás, építőanyagok újrahaszno","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"02-030-7.1","Vegyes építési- bontási törmelék konténeres gyűjtése, elszállítása, lerakóhelyi díjjal; 5 m3",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Zsaluzás és állványozás","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Közterületfoglalás ügyintézése és díjai (járda, zöldterület és parkolósáv)",1,"egys.",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Védőtető készítése gyalogosforgalom védelmére kompletten",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"15-012-24.2.2","Cserépfedés befedése, OSB lapokkal és PE fóliával; eresz felőli végeken dobozszerűen kialakítva törmeléklecsúszás megakadályozására (udvari üveg előtetők védelmére is)",30,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":4,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Attikafal felső sávjában laza téglaelemek bontása, újrafalazása, alpintechnikával",7,"fm",0,0,0,0]
[]
[2,null,"Kollégiumfolyosó nagyméretű ablakrácsának óvatos bontása, deponálása, visszaépítése alpintechnikával (kávacsatlakozás)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,null,"Vakolat leverése homlokzatról alpintechnikával 3,5 cm vastagságig, a lehullott vakolat folyamatos gyűjtésével, kitalicskázásával közterületen elhelyezett konténerbe, napi takarítással",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,null,"Téglafelület fugáinak tisztítása alpintechnikával, 2 cm mélységben",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,null,"Felület portalanítása, előnedvesítése porlasztott vízsugárral, vakolás előtt, alpintechnikával",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,null,"Tapadóhíd képzése alpintechnikával, gyári zsákos gúzanyaggal, kézi erővel Cemix KONTAKT VS gúzoló, Csz: K00301101",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,null,"Homlokzati alapvakolat réteg készítése alpintechnikával, kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011, alpint",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,null,"Vakolat simítása alpintechnikával, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzatfestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) weber.san presto 300 simítóvakolat, 5 kg/m² 3 mm vastagságban, Kód: SPR300",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Tetőfedés","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"41-090-3.5.2","Égetett agyag cserépfedés javítása  cserép darabonkénti cseréjével",40,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"41-090-8","Kúpcserép pótlása",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bádogozás","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"43-001-2.1.1","Attikafalon lemezfedés készítése 40 cm kiterített szélességben, forasztott kivitelben.",7,"fm",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"   "]

{"sheet":"Felületképzés","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-3.4.1.1.1","Külső festéseknél felület előkészítése, részmunkák, alpintechnikával; glettelés, műgyantával javított ásványi készítményekkel, vakolt felületen, tagolatlan felületen",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-010-3.1.1-0159055","Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó falfelületek felületmegerősítő mélyalapozása alpintechnikával, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolatlan felületen JUKOL PRIMER mélyalapozó",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-013-15.1.1.1.1-0151101","Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzatfestés alpintechnikával, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolatlan sima felületen Héra külső homlokzatfesték",90,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]