{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":19,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Irtás, föld- és sziklamunka","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Fém nyílászáró és épületlakatos","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Beépített berendezési tárgyak e","Bitumenes alap és makadámburkol","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti csővezeték szer","Épületgépészeti szerelvények és","Légkondicionáló berendezések","Beépített szállító- és emelőber"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,2,12,3],[16,2,16,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,0,19,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Központi Anyagraktárban szociális blokk kialakítása"]
[]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":19,"n_cols":3,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Beépített berendezési tárgyak elhelyezése",0,0]
["Bitumenes alap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti csővezeték szerelése",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Beépített szállító- és emelőberendezések",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":3,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.2","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, III. talajosztály, csatornázás.",3.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"21-003-11.1.1","Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig",3,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-11.4","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe",5,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",30,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.4","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, acélháló erősítésű kavicsbetonból, rámpa és csatorna, kültér+beltér.",3.2,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-030-11.1.1.2-0121110","Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) - 16 - F2 - CEM 42,5, m = 6,4 finomsági modulussal, rámpa betonozása és csatornázás utáni helyreállítás, kültér+beltér.",2.81,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"31-052-1.2.4","Lábazati gerenda átfúrása szennyvíz kitöréshez.",0.5,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-21.1.1.2.2.1","Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva",104,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":6,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-001-1.1.1.2-0120012","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések hézagerősítővel glettelve , 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",51.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"39-001-21.1.2-0120021","CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. impregnált, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések hézagerősítővel glettelve , egyszeres, CW 75 tartóvázzal RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés",23.6,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"39-003-1.1.2.1.1-0210200","Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve ),  nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felület felett, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 00002884_0110",36,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":7,"n_rows":22,"n_cols":9,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.1","Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból",33.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe",18.8,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-011-1.1.1.1-0313027","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó,",87,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-011-1.1.1.2-0148702","Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei kenhető szigetelés, beltéri",19,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"42-011-2.1.1.1-0313841","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MAPEI Eco Prim Grip akrilgyanta-bázisú, szilikahomok tartalmú vizesdiszperziós alapozó,",33.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"42-011-2.1.1.2-0148702","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben,  hajlaterősítő szalag elhelyezésével Mapei kenhető szigetelés, beltéri",2.4,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"42-011-2.1.1.4.1-0313032","Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MAPEI Ultraplan Renovation önterülő aljzatkiegyenlítő,",33.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"42-013-1.1.1.1.1.3-0100071","Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x40 - 30x60 cm közötti lapmérettel falburkoló lap 30x60 cm méretben, fehér színben,  MAPEI ADESILEX P9 fagyálló i cementkötésű ragasztóhabarcs,  MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs,",87,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"42-022-1.1.1.2.1.1-0313116","Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI ADESILEX P9 fagyálló i cementkötésű ragasztóhabarcs,  MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs,",33.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[10,"42-022-2.1.2.1.1-0313106","Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI ADESILEX P9 fagyálló  flexibilis ragasztóhabarcs kisméretű gres burkolólapok ragasztására,  MAPEI Keracolor FF Flex cementkötésű fugázóhabarcs,",8.8,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":8,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-029-1.1.3","Beépített szekrények elhelyezése és helyszíni szerelése, konyhaszekrény. Konyhabútor beépítése, mosogató tálcával, konszignáció szerint terven jelölt helyre.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"44-030-2.2-0122181","Szerelt jellegű WC-kabinrendszer készítése kompletten, lábakkal, zárral, foglaltságjelzővel, kettes kabin, előlap 2 ajtóval,  válaszfallal K-FAL Strong 28 mm vastag kétoldalt laminált bútorlapból, szerelvényekkel, foglaltságjelző zárral, porszórt vagy eloxált aluprofilokkal, kettes kabin, konszignáció szerint egyedi méretekkel.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"44-030-11.3-0122103","Válaszfal rendszer moduláris elemei, pissoire szeméremfal 145x40 cm méretben, 15 cm-es lábakkal K-FAL Waterproof WC kabin pissoire szeméremfal , 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, nagy páratartalmú helyiségekhez (fehér), konszignáció szerint egyedi méretekkel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"44-030-11.4-0122153","Válaszfal rendszer moduláris elemei, zuhany elválasztófal, 80-100 cm szélességben, 15 cm-es lábakkal K-FAL Waterproof zuhany elválasztófal 80-100 cm szélességig, 28 mm vastag habkitöltésű PVC szendvicslapból, nagy páratartalmú helyiségekhez (fehér), konszignáció szerint egyedi méretekkel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fém nyílászáró és épületlakatos","index":9,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"45-001-1.1.1.1-0134636","Beltéri ajtók, Hörmann acéltokos ajtó, ajtólap faforgácslap betéttel, gipszkarton falba, fehér, 90x210 cm, konszignáció szerint.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"45-001-1.1.1.1-0134637","Beltéri ajtók, Hörmann acéltokos ajtó, ajtólap faforgácslap betéttel, gipszkarton falba, fehér, 75x210 cm, konszignáció szerint.",3,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":10,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó. 113+258=371 m2",371,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE  Medi-Farbe, kórházi diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, fehér. 113+258=371 m2",371,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":11,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-000-51.1","Reluxa bontása fából, alumíniumból, 4,00 m kerületig",4,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-051-1.1.1.3.1-0195603","Méretre készített belső lamellás árnyékoló (reluxa) felszerelése,  rugalmas, ívelt lamellázatú, köteles feszítésű, ablakszárnyra, üveglécre szerelve, speciális konzolokkal, takarólemez nélkül, fehér, ezüst vagy barna színben, 25 mm-es lamellákkal, zsinóros mozgatással. Tervdokumentáció szerint. Emelet, 13 db.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített berendezési tárgyak e","index":12,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"50-008-1.1.1.3-0010052","Öltözőszekrények beszerelése járatos méretű készre szerelt elemekből, acéllemezből, elektrosztatikus szinterezéssel/porszórással, biztonsági zárral (két kulccsal), ajtón lévő kopoltyúkkal, Z-ajtós 6 ajtós öltözőszekrény, 180 x 120 x 50 cm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Bitumenes alap és makadámburkol","index":13,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"63-001-2.1","Zúzalékos aszfaltszőnyegek bontása és helyreállítása kötőréteggel együtt, kézi erővel, légkalapáccsal, kb 2 m2",0.6,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":14,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.5.2","Érintett területen elektromos hálózat lekötése, bontása, mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése. Tervdokumentáció szerint. Földszint+emelet.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"71-002-1.1-0198001","Belső elektromos rendszer kiépítése, világítás mozgásérzékelővel, 10 db IP védett fedeles konektorok kiépítése (helyiségekbe kijelölt helyeken), emelőasztal bekötése meglévő hálózatba. Tervdokumentáció szerint. Földszint.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"71-010-2.7-0143201","Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben. Tervdokumentáció szerint. Emelet.",7,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti csővezeték szer","index":15,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"81-000-1.1.1","Csővezetékek bontása. Tervdokumentáció szerint.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[2,"81-001-1.1.1.1.1.2-0314531","Új víz- csatorna rendszer építése, helyiségenként új radiátorok meglévő hálózatra kötéssel, új 200 L elektromos HMV beépítése, motoros elszívás helyiségenként. Tervdokumentáció szerint. Földszint.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[3,"81-001-1.1.1.1.2.2-0311051","Szomszédos WC ből víz- és csatorna kiépítése új konyhához. Tervdokumentáció szerint. Emelet.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":16,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-000-3.1","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, csaptelepek.",5,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"82-000-3.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók",3,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"82-000-3.3","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosogatók",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"82-000-3.4","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"82-000-3.6","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal",2,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"82-000-3.9.2","Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, zuhanytálcák beépített",2,"db",0,0,0,0]
[]
[7,"82-001-17.1.1-0113257","Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, meglévő radiátor termofej csere. Emelet.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[8,"82-009-1.1.1-0215021","Új szaniterek a mellékelt tervdokumentáció szerint, szerelvényekkel. Földszint.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[9,"82-009-2.1.1.1-0214053","Konyhabútorhoz csaptelep, szifon, sarokszelep, vízmelegítő szerelése. Tervdokumentáció szerint. Emelet.",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":17,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-001-9.1","Meglévő klíma javítása, gáz feltöltése. takarítása.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Beépített szállító- és emelőber","index":18,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"87-121-1.3.1.1-0113573","Kültéri emelőasztalok, szerelőliftek üzembe állítása ipari termelésben, szerelés, gyártás, műhely, hibaelhárítás, javítás területén. Árufogadóhoz emelőasztal elhelyezése \"statikus Silv-HW2005 típus teherb.2000 kg asztal méret 850x2000 mm emelési magasság 1300 mm\", vagy ezzel egyenértékű.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]