{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["Záradék","Összesítő","Irtás, föld- és sziklamunka","Síkalapozás","Helyszíni beton és vasbeton mun","Falazás és egyéb kőművesmunka","Vakolás és rabicolás","Szigetelés","Útburkolatalap és makadámburkol","Kőburkolat készítése","Kert- és parképítési munka","Szabadtéri, szabadidő és sportl"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2],[8,2,8,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[16,2,16,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:"]
[]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"Készítette:"]
["Műszaki Igazgatóság                    ",null,"Cégnév"]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Székhely"]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Kapcsolattartó"]
["                                       ",null,"Elérhetőség"]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:        ",null,"                                       "]
["SZTE SZAOK EKT parkoló mellett lépcső és támfal építése"]
[]
["                                                                              "]
["Készült:                                                                      "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Irtás, föld- és sziklamunka",0,0]
["Síkalapozás",0,0]
["Helyszíni beton és vasbeton munka",0,0]
["Falazás és egyéb kőművesmunka",0,0]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Szigetelés",0,0]
["Útburkolatalap és makadámburkolat készítése",0,0]
["Kőburkolat készítése",0,0]
["Kert- és parképítési munka",0,0]
["Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Irtás, föld- és sziklamunka","index":2,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"21-003-5.1.1.3","Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, IV. talajosztály",17,"m3",0,0,0,0]
[]
[3,"21-011-7.1-0120403","Feltöltések  készítése kerítés  rész bontása után",2.5,"m3",0,0,0,0]
[]
[4,"21-011-8.1-0120231","Talajjavító réteg készítése,  humuszos főld terítése 50 cm vastagságban",60,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"21-011-11.3","Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe",4,"db",0,0,0,0]
[]
[6,"21-011-12","Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása,  kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül",20,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Síkalapozás","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"23-003-3-0222210","Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal",17,"m3",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Helyszíni beton és vasbeton mun","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"31-000-14.1","Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, könnyűbetonból, salakbetonból",1,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"31-031-1.1.1","Kontakt- vagy csúsztatott esztrich készítése, helyszínen kevert, cementbázisú esztrichből, C12 szilárdsági osztálynak megfelelően 5 cm vastagságban",7.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Falazás és egyéb kőművesmunka","index":5,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"33-000-1.2.1.1","kerítés kitöltő falazat bontása, pórusbeton termékekből, bármilyen falvastagsággal, 20-38 cm falvastagság között",7,"m3",0,0,0,0]
[]
[2,"33-001-1.3.4.3.1.1-0200400","Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x250 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 20-as zsaluzóelem,200/500/250 mm,",67,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":6,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-007-9.2-0417935","Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból SAKRET BSP-1 Lábazati diszítő vakolat 1 mm",67,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"36-011-6-0149108","Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet I-75 White, alkáliálló bevonattal beltéri vakolaterősítő háló, 75 g/m2 5x5,5 mm, Cikkszám: 0811-975W0000",67,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szigetelés","index":7,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"48-002-1.1.1.1.1-0095372","Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz",20,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"48-002-1.1.1.1.1-0115081","Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) DÖRKEN DELTA THENE alapozó és kellősítő anyag a DELTA THENE szigetelőlemezhez",67,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"48-002-1.2.1.1.1-0118014","Talajnedvesség elleni szigetelés; Falszigetelés, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag oxidált bitumeneslemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve",20,"m2",0,0,0,0]
[null,null,"MASTERPLAST Ecobit 04 GV üvegfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú oxidált bitumenes vastaglemez, Cikkszám: 0612-10400000"]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Útburkolatalap és makadámburkol","index":8,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"61-011-2-0235381","Talajerősítő georács elhelyezése VIACON TG1515 csomóponti merev georács, PP-ből, szakító szilárdság: 15/15 kN/m, rácsméret: 40/40 mm, tekercsméret: 3,95 x 75 m",4.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"61-011-3-0235331","Védő és elválasztó réteg készítése VIACON S8NW elválasztó nemszőtt geotextília, PP-ből, 100 g/m² szakító szilárdság: 8/8 kN/m,  tekercsméret: 2 x 100 m",7.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kőburkolat készítése","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"62-003-5-0618343","Térburkolat készítése, zúzalékágyazatra,burkolókőlappal,30x30x6 cm-es lapokkal KK KAVICS BETON London 30x30x6 cm, szürke",7.5,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Kert- és parképítési munka","index":10,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"91-003-1.1.2.2.2.3-0310241","Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), lombhullató fák, útsorfaként földlabdával, három karóval, gégecsővel, műtrágyázással TILIA PLATYPHILOS SCOP (Nagylevelű hárs) SP. SF. 150/200 cm",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"91-003-1.2.2.1.1.3","Növények szabadföldi telepítése gödör- vagy árokásás nélkül (külön tételben 91-001-2; 91-001-3), cserjék, lomblevelű örökzöldekkel, szoliterként, szabadgyökerű cserjével, műtrágyázással",8,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"91-008-5.2-0614121","Kerti lépcső építése, ágyazóréteg és elemfeltöltéssel 150 cm széles PIRAMISKŐ S3 jelű lépcsőelem 150x200x350 mm, L9 jelű járólappal 900x245x45 mm fagyálló vasalatlan beton, natúr szürke felületű 5 lépcső fok építése",1,"klt",0,0,0,0]
[]
[4,"91-008-21.2.1-0617668","Előre gyártott műkő fedkő kézsítése támfalakra, K-02 tervlap szerinti kialakításban.",67,"m",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szabadtéri, szabadidő és sportl","index":11,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"92-003-4.2-0374231","Kerti beton és kombinált beton építmények (beton - fa, -acél, vegyes anyag) elhelyezése, támlás padok mmcité Forma pad, 1,9 m hosszú, beton lábak, fenyőfa ülőke és támla, Cikkszám: LFA411b",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]