{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Záradék","Összesítő","Vakolás és rabicolás","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Elektromosenergia-ellátás, vill","Épületgépészeti szerelvények és","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":26,"n_cols":4,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,2],[18,2,18,3],[17,2,17,3],[0,0,0,3],[1,0,1,3],[14,0,14,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[21,2,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
["Név : SZTE Mérnöki kar                 ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["                                       ",null,"                                       "]
["A munka leírása:                       ",null,"                                       "]
["Szeged,  Moszkvai krt. 5-7. édesipari labor felújítása                         "]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
["Készült:                                                        "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0]
["1.2 Tartalékkeret",0.05,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":10,"n_cols":3,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Vakolás és rabicolás",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Vakolás és rabicolás","index":2,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"36-000-1.1.1","Vakolat leverése oldalfalról csempe burkolat alatt",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"36-000-18","Téglafelület fugáinak tisztítása 2 cm mélységben",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"36-003-1.1.1.1.1-0411036","Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, csempeburkolat alat",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":3,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-000-2.2","Lapburkolatok bontása, fali csempe bontása (10x10 cm)",50,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"42-001-1.4.3","Fali csempeburkolat készítése, 1,60 magasságig 20x20 cm-es, matt fehér",40,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"42-073-1.1-0212022","Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben LB-Knauf Szaniterszilikon, rugalmas réskitöltő anyag, sarkok és csatlakozások réseinek kitöltésére, Cikkszám: K008351xx",60,"m",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":4,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-2.4","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással,",3,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":5,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.1.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása",60,"m2",null,null,0,0]
[]
[2,"47-000-1.21.1.1.1.2","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés,",60,"m2",null,null,0,0]
[]
[3,"47-011-91.1.2-0156501","Műanyag-diszperziós festékrendszer felhordása lekapart vakolaton, beltérben",60,"m2",null,null,0,0]
[]
[4,"47-031-1.1.2.1","Nyílászárók mázolása felület előkészítésével",11,"m2",null,null,0,0]
[]
[5,null,"Csőmázolás",23,"m",null,null,0,0]
[]
[6,null,"Radiátor mázolás",10,"m2",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":6,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-001-1.1.1.1.2-0110123","Villanyszerelési munkák  oldalfalakra  kábelcsatolna felszerelése 22 fm , + 5-5 db dugalj kiépítéssel",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[2,null,"Elektromos bojler betáplálásának kiépítése leválasztó kapcsolóval",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[3,null,"Új klíma elektromos bekötése",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[4,null,"Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése",1,"ktg",null,null,0,0]
[]
[5,null,"Régi elosztó doboz leszerelése, új falon kívüli kiselosztó beépítése, por elenni védettséggel, áram-védő relével, új kismegszakítókkal (3 fázis)",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Épületgépészeti szerelvények és","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"82-004-1.1-0250645","Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel,elektromos bekötés nélkül, 80 literig",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,null,"Radiátorok le- és felszerelése csapok cseréjével (felső hőfokszabályozós)",3,"db",null,null,0,0]
[]
[3,null,"Falicsap cseréje vízkeverősre",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-000-1.1","régi elavult klíma lebontása tartószerkezettel",1,"db",null,null,0,0]
[]
[2,"84-001-3.1.2-0247412","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, hőszivattyús kivitelben, hűtő-/fűtőteljesítmény: 3,5kW  Fischer Comfort plusz készülék -20 C-g",1,"db",null,null,0,0]
[]
[3,"84-001-8.3-0238681","klima csövezés",8,"fm",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":9,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-006-1.1","ki és bepakolás építési hulladék kihordása, elszállítása",1,"db",null,null,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]