{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Záradék","Összesítő","Költségtérítések","Szárazépítés","Hideg- és melegburkolatok készí","Fa- és műanyag szerkezet elhely","Felületképzés","Árnyékolók beépítése","Elektromosenergia-ellátás, vill","Légkondicionáló berendezések","Takarítási munka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Záradék","index":0,"n_rows":32,"n_cols":4,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[2,0,2,3],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[6,0,6,3],[21,0,21,3],[25,2,25,3],[26,2,26,3],[27,2,27,3],[31,1,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Kelt:     "]
["Szegedi Tudományegyetem                ",null,"                             "]
["Műszai Igazgatóság                     ",null,"Készítette:                            "]
["Klinikai Üzemeltetési Iroda            ",null,"Cégnév:                                "]
["6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.     ",null,"Székhely:                             "]
["                                       ",null,"Kapcsolattartó:                        "]
["                                       ",null,"Elérhetőség:                           "]
["A munka leírása:                       "]
["Gazdasági Hivatal épületében irodák felújítása          \n1) Kontrolling, 3 db iroda"]
[]
[]
["                                                                              "]
["                                                                              "]
[]
["Költségvetés főösszesítő"]
["Megnevezés",null,"Anyagköltség","Díjköltség"]
["1. Építmény közvetlen költségei",null,0,0]
["1.1 Közvetlen önköltség összesen",null,0,0]
["2.1 ÁFA vetítési alap",null,0]
["2.2 Áfa",0.27,0]
["3.  A munka ára",null,0]
[]
[]
[]
[null,"Aláírás"]

{"sheet":"Összesítő","index":1,"n_rows":11,"n_cols":3,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Munkanem megnevezése","Anyag összege","Díj összege"]
["Költségtérítések",0,0]
["Szárazépítés",0,0]
["Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés",0,0]
["Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése",0,0]
["Felületképzés",0,0]
["Árnyékolók beépítése",0,0]
["Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés",0,0]
["Légkondicionáló berendezések",0,0]
["Takarítási munka",0,0]
["Összesen:",0,0]

{"sheet":"Költségtérítések","index":2,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"19-090-1","Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)",1,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Szárazépítés","index":3,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"39-005-2.1.2-0123001","Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 1 rtg. gipszkarton borítással, 75 mm széles profilvázra szerelve normál gipszkarton lap, 12,5 mm.",2,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Hideg- és melegburkolatok készí","index":4,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"42-042-5.1.1","Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), alátétlemezre.",34.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"42-042-5.1.8-0316003","Laminált padló fektetése (szegélyléccel együtt), parketta alátétlemez elhelyezése parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg.",34.2,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"42-042-6.1.1.1","Kisegítő- és részmunkák, parketta csiszolása és lakkozása, normál igénybevételre, 2 rétegben, oldószeres lakkal",12.21,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"42-090-3.2.1.1","Lapburkolat javítása; Fal- és pillérburkolat javítása falburkolat festése kapucsínó színre.",2.1,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Fa- és műanyag szerkezet elhely","index":5,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"44-090-1.1","Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása, ablak passzítása, csukódás ellenőrzése.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"44-090-11.10-0213062","Ajtószerelvények pótlása, cseréje, beltéri kilincs és cím vagy rozetta.",5,"pár",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Felületképzés","index":6,"n_rows":20,"n_cols":9,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"47-000-1.3.1.1","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[2,"47-000-1.99.1.2.1.1-0415512","Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Baumit FinoBello, gipszes glett,",25,"m2",0,0,0,0]
[]
[3,"47-000-7.1.2.2","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetről, csiszolás.",80.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[4,"47-000-7.3.2-0320623","Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; simító tapaszolás fafelületen, egyszeri és minden további, tagolt felületen",10,"m2",0,0,0,0]
[]
[5,"47-010-1.1.1-0415917","Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen, univerzális vékonyvakolat alapozó.",236,"m2",0,0,0,0]
[]
[6,"47-011-15.1.1.1-0160001","Diszperziós festés (két rétegben) műanyag bázisú vizes-diszperziós  fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen POLI-FARBE  diszperziós belső fal- és mennyezetfesték, kapucsínó szín.",236,"m2",0,0,0,0]
[]
[7,"47-031-1.1.1.1-0130701","Fafelületek, nyílászárók alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér 100,",80.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[8,"47-031-1.3.1.1-0130701","Fafelületek, nyílászárók fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolatlan felületen Trinát univerzális alapozó, fehér,",80.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[9,"47-031-1.5.1.1-0130361","Fafelületek, nyílászárók fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolatlan felületen Trinát zománc, magasfényű, fehér 100,",80.7,"m2",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Árnyékolók beépítése","index":7,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"49-061-1.1.1.1.3-0191627","Méretre készített belső vászonroló felszerelése, ablaktokra, ablakszárnyra, falazatra vagy födémre történő rögzítéssel, köteles feszítéssel, szabadon függő kivitelben, golyósláncos mozgatással, ház nélküli kivitelben, 6,01-10,0 m kerület között, áttetsző belső vászonroló nyitott kivitelben, 145x268 cm.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"49-061-1.1.1.1.3-0191629","Vászonroló javítása",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"49-091-1.5.1-0190801","Méretre készített szúnyogháló felszerelése, fehér, ezüst vagy barna színű keretben, fix keretes szúnyogháló ablakra vagy erkélyajtóra, közvetlen tokra csavarozva, keretes szúnyogháló  145x176 cm,  csak az ablak alsó részén",4,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Elektromosenergia-ellátás, vill","index":8,"n_rows":12,"n_cols":9,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"71-000-1.11","Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok bontása.",6,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"71-001-24.1.1-0130502","Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabok nélkül, szélesség: 40 mm-ig Beltéri könnyű kivitelű műanyag vezetékcsatorna 15x35 mm, Kód: MCSE-2",10,"m",0,0,0,0]
[]
[3,"71-002-1.1-0224430","Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel",10,"m",0,0,0,0]
[]
[4,"71-005-1.1.1.1-0230103","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)",6,"db",0,0,0,0]
[]
[5,"71-005-1.11.2.3-0545219","Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, kombináció (előszerelt munkaállomás) LEGRAND Forix IP20 fk 6-os munkaállomás, vízszintesen/függőlegesen felszerelhető, fehér (Kat.szám:782496)",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Légkondicionáló berendezések","index":9,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"84-000-1.1","Gépek, berendezések bontása 500 kg/db alatti súly esetén, Klíma leszerelése",2,"db",0,0,0,0]
[]
[2,"84-001-3.1.1-0247403","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetéssel, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 3,70 kW. Kompletten csövezéssel, villanyszereléssel.",1,"db",0,0,0,0]
[]
[3,"84-001-3.1.1-0247404","Oldalfali mono és multi split klímák elhelyezése, csővezetés nélkül, mono split klímák, csak hűtős kivitelben, hűtőteljesítmény: 10 kW-ig  oldalfali splitklíma, hűtőteljesítmény: 5,10 kW,",1,"db",0,0,0,0]
[]
[4,"84-001-10.1-0270403","Klíma betáp ellenőrzése, szükség esetén cseréje.",2,"db",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]

{"sheet":"Takarítási munka","index":10,"n_rows":4,"n_cols":9,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,"90-010-1.1.1.1.2-0100021","Járófelületek, vízszintes burkolatok védelme, padló esetén védőfóliával, védőtakaróval, kézi elhelyezéssel,",50,"m²",0,0,0,0]
[]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]